Model/typ

Producent/kraj

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę**  **(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)** |
|  | **Uchwyt meblowy GTV UZ-133-128-05 aluminium**   * materiał - ZnAl * kolor – aluminium * długość - 135 mm * rozstaw otworów montażowych - 128 mm * szerokość - 20 mm |  |
| 2. | **Prowadnica kulkowa 45 mm pełny wysuw L-500 GTV PUSH TO OPEN PK-P-0H45-500**   * Wysokość: H = 44,3 mm * Długość: L = 500 mm * Grubość: 12,7 mm * Dopuszczalne obciążenie: 25 kg * Materiał: stal |  |
| 3. | **GTV KM-RD Kółko meblowe Brazylia przezroczyste 35mm (bez hamulca)**   * Średnica [mm]: 35 * Obciążenie [kg]: 30 * Kolor: przeźroczysty * Materiał: PC/PU |  |
| 4. | **GTV KM-RD Kółko meblowe Brazylia przezroczyste 35mm (z hamulcem)**   * Kolor: przezroczysty * Materiał: PC/PU * Średnica: 35mm * Obciążenie: 30kg |  |
| 5. | **Noga meblowa kwadratowa GTV H-710 aluminium NM-60R710-05**   * kwadratowa noga o wymiarach 60x60 mm * możliwość regulacji wysokości od 710 do 740 mm * materiał: aluminium * kolor: aluminium   **Skład kompletu:**   * noga meblowa - 1 sztuka * mocowanie śruby |  |
| 6. | **Zawias meblowy nakładany GTV ZM-INHC09H04-BE-2szt.**   * średnica puszki - 35mm * prowadnik - clip on * kąt otwarcia - 102° * producent: GTV * id. producenta: ZM-INHC09H04-BE\_2BAG   **W skład zestawu wchodzi:**   * zawias NAKŁADANY rozstaw 45 mm – 2 szt. * prowadnik do zawiasu (H=0) – 2 szt. * zaślepka - 4 szt. |  |
| 7. | **Zamek centralny GTV L-800 ZZ-C8-288-01**   * materiał: stal+ZnAl * kolor: chrom * długość: 800 mm * model: ZZ-C8-288-01   **Skład zestawu:**   * zamek * listwa zamka * mocowanie listwy: 2 szt. * blokada szuflady: 4 szt. * zaczep: 4 szt. |  |
| 8. | **Zamek centralny GTV L-1200 ZZ-C1-288-01**   * materiał: stal+ZnAl * kolor: chrom * długość: 1200 mm * model: ZZ-C1-288-01   **Skład zestawu:**   * zamek * listwa zamka * mocowanie listwy: 2 szt. * blokada szuflady: 4 szt.   zaczep: 4 szt. |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej