

 **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa filtrów powietrza do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na okres 36 miesięcy dla ZZOZ w Wadowicach**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Klasa** | **Rodzaj** | **Wymiar** | **Szacowana ilość filtrów na 36 miesięcy**  |
| 1 | G4 / Coarse 70% | Kieszeniowy | 600x550x300 - 1 | 9 |
| 2 | M5 / ePM10 50% | Kieszeniowy | 1100x450x300 - 1 | 9 |
| 3 | F9 / ePM1 80% | Kieszeniowy | 1100x450x500 - 1 | 9 |
| 4 | G4 / Coarse 70% | Kieszeniowy | 1100x450x300 - 1 | 9 |
| 5 | M5 / ePM10 50% | Kieszeniowy | 1100x450x300 - 1 | 9 |
| 6 | F9 / ePM1 80% | Kieszeniowy | 1100x450x500 - 1 | 9 |
| 7 | G4 / Coarse 70% | Kieszeniowy | 1100x450x300 - 1 | 9 |
| 8 | M5 / ePM10 50% | Kieszeniowy | 1100x450x300 - 1 | 9 |
| 9 | F9 / ePM1 80% | Kieszeniowy | 1100x450x500 - 1 | 9 |
| 10 | G4 / Coarse 70% | Kieszeniowy | 1100x450x300 - 1 | 9 |
| 11 | M5 / ePM10 50% | Kieszeniowy | 850x450x300 - 1 | 9 |
| 12 | F9 / ePM1 80% | Kieszeniowy | 850x450x500 - 1 | 9 |
| 13 | G4 / Coarse 70% | Kieszeniowy | 850x450x300 - 1 | 9 |
| 14 | M5 / ePM10 50% | Kieszeniowy | 1100x450x300 - 1 | 9 |
| 15 | F9 / ePM1 80% | Kieszeniowy | 1100x450x500 - 1 | 9 |
| 16 | G4 / Coarse 70% | Kieszeniowy | 1100x450x300 - 1 | 9 |
| 17 | M5 / ePM10 50% | Kieszeniowy | 422x800x300 - 2 | 18 |
| 18 | F9 / ePM1 80% | Kieszeniowy | 422x800x300 - 2 | 18 |
| 19 | G4 / Coarse 70% | Kieszeniowy | 422x800x300 - 2 | 18 |
| 20 | M5 / ePM10 50% | Kieszeniowy | 422x800x300 - 2 | 18 |
| 21 | F9 / ePM1 80% | Kieszeniowy | 422x800x300 - 2 | 18 |
| 22 | G4 / Coarse 70% | Kieszeniowy | 422x800x300 - 2 | 18 |
| 23 | M5 / ePM10 50% | Kieszeniowy | 422x350x300 - 2 | 18 |
| 24 | F9 / ePM1 80% | Kieszeniowy | 422x350x300 - 2 | 18 |
| 25 | G4 / Coarse 70% | Kieszeniowy | 422x350x300 - 2 | 18 |
| 26 | G4/ Coarse >65% | Kasetowy | EU4/620 x 390 x 50  | 18 |
| 27 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy | EU4/ 592x592x300/ 6 kieszeni/25mm  | 90 |
| 28 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy | EU4/592x 287 x300/ 6 kieszeni/25mm  | 144 |
| 29 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy | EU4/287x 287x 300/ 3 kieszenie/25mm | 27 |
| 30 | M5/ ePM10 65% | Kieszeniowy | EU5/592 x 592x 300/ 6 kieszeni/25mm | 54 |
| 31 | M5/ ePM10 65% | Kieszeniowy | EU5/592x 287x 300/ 6 kieszeni/25mm | 63 |
| 32 | F7/ ePM10 85% | Kieszeniowy | EU7/592x 592x 500/ 8 kieszeni/25mm | 18 |
| 33 | F7/ ePM10 85% | Kieszeniowy | EU7/592x 287x 500/ 8 kieszeni/25mm | 72 |
| 34 | F7/ ePM10 85% | Kieszeniowy | EU7/287x 287x 500/ 4 kieszenie/25mm | 45 |
| 35 | F9/ ePM1 70% | Kieszeniowy | EU9/592x 592x 500/ 8 kieszeni/25mm | 27 |
| 36 | F9/ ePM1 70% | Kieszeniowy | EU9/592x 287x500/ 8 kieszeni/25mm | 27 |
| 37 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy | EU4/592x 490x 150/ 6 kieszeni/25mm | 18 |
| 38 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy | EU4/592x 592x 150/ 6 kieszeni /25mm | 36 |
| 39 | F9/ ePM1 70% | Kieszeniowy | EU9/592x 490x 590/ 6 kieszeni/25mm | 9 |
| 40 | F9/ ePM1 70% | Kieszeniowy | EU9/592x 592x 590/ 6 kieszeni/25mm | 27 |
| 41 | G4/ Coarse >65% | Kasetowy | EU4/592x 490x 100 | 27 |
| 42 | G4/ Coarse >65% | Kasetowy  | EU4/592x 490x 95 | 36 |
| 43 | F9/ ePM1 70% | Kieszeniowy | EU9/592x 287x 600/ 8 kieszeni/25mm | 18 |
| 44 | F9/ ePM1 70% | Kieszeniowy | EU9/287x 287x 600/ 4 kieszenie/25mm | 9 |
| 45 | F9/ ePM1 70% | Kieszeniowy | EU9/592x 592x600/ 8 kieszeni/25mm | 9 |
| 46 | G4/ Coarse >65% | Kasetowy | EU4/945x 890x 100 | 18 |
| 47 | G4/ Coarse >65% | Kasetowy  | EU4/445x 390x 100 | 18 |
| 48 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy | EU4/592x592x360/ 6 kieszeni/25mm | 90 |
| 49 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy | EU4/592x 490x360/ 6 kieszeni/25mm | 15 |
| 50 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy | EU4/592x 287x 360/ 6 kieszeni/25mm | 15 |
| 51 | F8/ ePM10 85% | Kieszeniowy | EU8/592x 592x 360/ 6 kieszeni/25mm | 15 |
| 52 | F8/ ePM10 85% | Kieszeniowy | EU8/592x 287x 360/ 6 kieszeni/25mm | 15 |
| 53 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy | EU4/605x 690x 360/ 8 kieszeni /50 mm ramka! | 36 |
| 54 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy | EU4/690x 245x 360/ 6 kieszeni /50 mm ramka! | 72 |
| 55 | F8/ ePM10 85% | Kieszeniowy | EU8/605x 690x 360/ 6 kieszeni /50 mm ramka! | 18 |
| 56 | F8/ ePM10 85% | Kieszeniowy | EU8/690x 245x 360/ 6 kieszeni/50 mm ramka! | 36 |
| 57 | M5/ coarse > 85% | Kasetowy  | Plisowany M5 275x275x50 | 15 |
| 58 | F9 | Kompaktowy  | Filtr kompaktowy F9 287x592x100, kołnierz 25mm | 9 |
| 59 | G4/ Coarse >65% | Kieszeniowy  | Filtr kieszeniowy G4 428x287x300/ 4 kieszenie | 24 |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***