**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **Ogrodzenie - Świetlica wiejska w miejscowości Krzewata** | | | | | |
| 1  d.1 |  | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,10 m2 i głębokości do 1.0 m, obsadzenie w fundamencie słupków  60x40x3mm o dług.220cm o rozstawie ok.2,58m i obetonowanie (słupki ocynkowane i malowane proszkowo kolor uzgodniony z Inwestorem) | szt. | 26 |  |  |
| 2  d.1 |  | Ogrodzenie panelowe z drutu fi 5mm o oczkach 50x200mm, wys.1 ,53 m na cokole betonowym prefabrykowanym 25cm i wcześniej obsadzonych w fundamencie słupkach stalowych 60x40x3mm, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor z palety RAL(kolor do uzgodnienia z Inwestorem | m | 2.50\*26=65.000 |  |  |
| 3  d.1 |  | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,10 m2 i głębokości do 1.0 m, obsadzenie w fundamencie słupków 60x40x3mm o dług.220cm o rozstawie ok.2,58m i obetonowanie (słupki ocynkowane i malowane proszkowo na kolor uzgodniony z Inwestorem) | szt. | 10 |  |  |
| 4  d.1 |  | Ogrodzenie panelowe z drutu fi 5mm o oczkach 50x200mm, wys.1 ,53m na cokole betonowym prefabrykowanym 25cm i wcześniej obsadzonych w fundamencie słupkach stalowych 60x40x3mm, ocynkowane i malowane proszkowo na kolor z palety RAL(kolor do uzgodnienia z Inwestorem) | m | 2.50\*10=25.000 |  |  |
| **Razem dział: Ogrodzenie – Świetlica wiejska w miejscowości Krzewata** | | | | | |  |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | | |  |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |
| **Słownie:** | | | | | | |

Zvasfdb

Acsdv S