Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 6- Napęd chirurgiczny do dużych kości

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | producent | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | **napędy ortopedyczne akumulatorowe dużej mocy**  wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa umożliwiająca pracę w trybie oscylacji  silniki napędów sterowane elektronicznie z ograniczeniem prądowym mocy max. 600W  rękojeść,  piła oscylacyjna do kości -silniki napędów sterowane elektronicznie o max.prędkości z ograniczeniem prądowym mocy max. 600W  rękojeść,  akumulator niesterylny do napędzania urządzeń wiertarskich  akumulatory o napięciu 9,9 V dołączone do rękojeści od dołu- systemem zatrzaskowym  sterylny pojemnik na akumulator niesterylny  nasadka wiertarska do rękojeści dwuprzyciskowej)do drutów kirschnera o∅ 0,7do 2,0mm  nasadka wiertarska do drutów kirschnera o∅ 2,0- 3,2mm  nasadka wiertarska kluczykowa∅6,4  nasadka wiertarska typu AO/Synthes (duży)  nasadka ao mały synthes  **parametry wymagane**  klasa ochrony obudowy rękojeści IPX9- ochrona przed zalaniem strugą wody  **kryterium oceny**  cena 60%  jakość- silnik bezszczotkowy nie wymagający konserwacji i smarowania-10%  zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem-10%  gwarancja 24m-ce- 10 %  płynna regulacja ruchu obrotowego/ oscylacyjnego-10% | KOMPLET.1  szt.1  Szt1  szt.2  Szt. 2  Szt.1  Szt.1  Szt.1  Szt.1  Szt.1 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto …………………….. zł Wartość pakiet brutto: ……………………. PLN

Podpis i pieczęć

**c.d. Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | NazwawłasnaProducentNumerkatalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Napęd chirurgiczny do dużych kości | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN