Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 6- Napęd chirurgiczny do dużych kości

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl | producent | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | **napędy ortopedyczne akumulatorowe dużej mocy**wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa umożliwiająca pracę w trybie oscylacjisilniki napędów sterowane elektronicznie z ograniczeniem prądowym mocy max. 600Wrękojeść, piła oscylacyjna do kości -silniki napędów sterowane elektronicznie o max.prędkości z ograniczeniem prądowym mocy max. 600Wrękojeść, akumulator niesterylny do napędzania urządzeń wiertarskichakumulatory o napięciu 9,9 V dołączone do rękojeści od dołu- systemem zatrzaskowymsterylny pojemnik na akumulator niesterylnynasadka wiertarska do rękojeści dwuprzyciskowej)do drutów kirschnera o∅ 0,7do 2,0mmnasadka wiertarska do drutów kirschnera o∅ 2,0- 3,2mm nasadka wiertarska kluczykowa∅6,4nasadka wiertarska typu AO/Synthes (duży)nasadka ao mały synthes**parametry wymagane**klasa ochrony obudowy rękojeści IPX9- ochrona przed zalaniem strugą wody**kryterium oceny**cena 60%jakość- silnik bezszczotkowy nie wymagający konserwacji i smarowania-10%zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem-10%gwarancja 24m-ce- 10 %płynna regulacja ruchu obrotowego/ oscylacyjnego-10% | KOMPLET.1szt.1Szt1szt.2Szt. 2Szt.1Szt.1Szt.1Szt.1Szt.1 |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto …………………….. zł Wartość pakiet brutto: ……………………. PLN

 Podpis i pieczęć

**c.d. Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | NazwawłasnaProducentNumerkatalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Napęd chirurgiczny do dużych kości  | 1 kpl.   |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN