**Pytanie 1**. Czy pale mają być korowane?

**Odpowiedź:** Tak

**Pytanie 2**. Czy pale podlegają impregnacji ciśnieniowej czy malowanie 2 razy impregnatem?

**Odpowiedź:** Pale podlegają impregnacji ciśnieniowej.

**Pytanie 3**. Czy pokład z desek ma być heblowany czterostronnie?

**Odpowiedź**: Tak

**Pytanie 4**. Czy pokład ma być ryflowany z jednej strony?

**Odpowiedź**: Tak

**Pytanie 5.** Czy konstrukcja pomostu i pokład mają podlegać impregnacji ciśnieniowej czy malowanie 2 razy impregnatem?

**Odpowiedź**: Konstrukcja i pokład mają podlegać impregnacji ciśnieniowej i dodatkowo, po zakończeniu prac, pokład należy malować 2-krotnie impregnatem.

**Pytanie 6**. Jaki jest planowany termin rozpoczęcia prac?

**Odpowiedź**: Zgodnie z § 5 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi **w pierwszym tygodniu września 2024 r.**

**Pytanie 7**. Czy materiał do budowy to modrzew czy sosna?

**Odpowiedź**: Modrzew.

**Pytanie 8**. Prosimy o zweryfikowanie długości pali na rysunku K-1

**Odpowiedź:** Długość pali została zwiększona o 1,5 m i długości pali podane na rys. K-1 należy zwiększyć o tę wartość.