**Załącznik nr 2.6**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

*– wniosek 39/160/22*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na części** **dla Wydziału Matematyki   
i Nauk Informacyjnych,** **znak sprawy** **WMiNI/PP-08/2022**

**Część 6: Dostawa projektora;**

oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Opis parametrów | | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | | Parametry techniczne oferowane  ***(wypełnia Wykonawca)***  *w niniejszych pozycjach (jeśli dotyczy lub jest to możliwe) należy podać unikalny numer części, modułu bądź licencji nadawany przez producenta w sposób umożliwiający jednoznaczna identyfikację w celu weryfikacji parametrów technicznych. W przypadku gdy producent składowej jest inny niż całego zestawu należy też podać nazwę producenta* |
| **1** | 2 | | **3** | | 4 |
|  | **Rzutnik multimedialny ilość 1 szt** | | | | |
| **Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… *(Należy podać)***  **Model ………………………………………………………………………………………..………..… *(Należy podać)***  **Rok produkcji (nie wcześniej niż 2020 r.) …………………...…….. *(Należy podać)***  **Fabrycznie nowe urządzenie** | | | | | |
|  | **Rozmiar i proporcje obrazu** | format obrazu 16:10 z trybami zgodności z 16:9 i 4:3,  możliwość ustawienia przekątnej 390 cm (16:9)  z odległości 650 cm | | *.............................*  *Należy podać* | |
|  | **Parametry matrycy i źródła światła** | odwzorowanie kolorów i czerni na poziomie technologii 3LCD lub lepsze,  jasność minimum 6000 ANSI Lumenów zarówno dla światła białego jak i dla światła kolorowego,  kontrast co najmniej 2 500 000 : 1  deklarowana przez producenta żywotność źródła światła co najmniej 20 000 godzin projekcji przy pełnej jasności obrazu | | *.............................*  *Należy podać* | |
|  | **Rozdzielczość obrazu** | przynajmniej 1920 x 1200 WUXGA (16:10),  możliwość pracy w rozdzielczość 1920 x 1080 FullHD (16:9) oraz rozdzielczości 1024 x 768 XGA (4:3) | | *.............................*  *Należy podać* | |
|  | **Źródła sygnału** | wejście VGA (2x) wejście HDMI (2x) wejście HDBaseT  Miracast | | *.............................*  *Należy podać* | |
|  | **Sterowanie** | RS-232C  Interfejs Ethernet  pilot bezprzewodowy | | *.............................*  *Należy podać* | |
|  | **Inne cechy** | przystosowany do mocowania na suficie,  wbudowany głośnik min. 10W | | *.............................*  *Należy podać* | |
|  | **Gwarancja** | min. 36 miesięcy na urządzenie,  co najmniej 12 000 godzin pracy źródła światła | | *.............................*  *Należy podać* | |

…………………………………………………………….…

kwalifikowany elektroniczny podpis osoby/ osób

uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy