Załącznik nr 1a

ZP.272.1.93.2024

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)**

**Część I, II, III**

**Wymagania techniczne i użytkowe samochodu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N a d w o z i e** | | |
| 1 | Rodzaj nadwozia | Osobowy. Dopuszcza się również nadwozie typu multivan lub combivan, lub furgon |
| 2 | Ilość drzwi | 4-drzwiowy, lub 5- drzwiowy |
| 3 | Liczba miejsc | 5 – miejscowy |
| 4 | Rozstaw osi | Nie mniej niż 2600 mm |
| 5 | Lakier | Dowolny |
| 6 | Rok produkcji | 2023 lub 2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S i l n i k** | | |
| Silnik w 100% elektryczny | | |
| 1 | Moc silnika KM | Nie mniej niż 150 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Akumulator** | |
| Fabrycznie nowy, litowo - jonowy | |
| Pojemność energetyczna | Nie mniej niż 50 kWh |

|  |
| --- |
| **Ładowanie pojazdu** |
| - Możliwość ładowania z gniazda sieciowego 230 V,  - Możliwość ładowania z gniazda ładowarki 32 A,  - System bezpieczeństwa zapobiegający porażeniu prądem podczas ładowania pojazdu,  - Ładowarka pokładowa,  - Złącze szybkiej ładowarki,  - Fabryczny przewód przystosowany do ładowania z gniazda sieciowego 230 V,  - Fabryczny przewód przystosowany do ładowania z ładowarki 32 A |

|  |
| --- |
| **Wyposażenie wpływające na bezpieczeństwo jazdy:** |
| * Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, * Boczne poduszki powietrzne lub kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, * Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu z regulacją wysokości mocowania i pirotechnicznymi napinaczami, * Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu, * Zagłówki przednie, trzy zagłówki tylne, * ABS, * Immobilizer, * Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, lub zestaw naprawczy, * Fabryczne koła na felgach stalowych, lub ze stopów metali lekkich, wraz z oponami całorocznymi, zgodnymi z zaleceniami producenta. |

|  |
| --- |
| **Wyposażenie wpływające na komfort jazdy** |
| * Tapicerka materiałowa, ciemna * Fabryczne radio, * Halogenowe lub bi – ksenonowe, lub ledowe reflektory przednie, * Gniazdo 12V lub USB w przestrzeni pasażerskiej, * Zdalnie sterowany zamek centralny, * Czujniki parkowania przód i tył (dopuszcza się kamerę cofania) * Klimatyzacja automatyczna, * Elektryczne sterowane szyby z przodu i z tyłu z systemem zabezpieczającym przed przytrzaśnięciem co najmniej po stronie kierowcy * Elektrycznie sterowane, składane lusterka boczne, * Fotel kierowcy z regulacją wysokości |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zużycie energii,** **emisja spalin, zasięg** | |
| Zużycie energii elektrycznej (wg WLTP) w cyklu łączonym/mieszanym | Nie więcej niż 30 kWh/100 km |
| Emisja CO2 w cyklu łączonym/mieszanym | 0 g/km |
| Zasięg (wg WLTP) w cyklu łączonym/mieszanym | Nie mniejszy niż 350 km |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gwarancje producenta/sprzedawcy pojazdu** | | | |
| 1 | Okres gwarancji mechanicznej na pojazd | | Minimum 2 lata |
| 2 | Gwarancja na lakier | | Minimum 3 lata |
| 3 | Gwarancja na perforację nadwozia | | Minimum 12 lat |
| **Serwis** | | | |
| Autoryzowana stacja obsługi dla oferowanego pojazdu na terenie siedziby Zamawiającego (Olsztyn + - 30 km) | | Tak, a jeżeli odległość stacji obsługi jest większa niż 30 km od Olsztyna, Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji jest odpowiedzialny za dostarczenie pojazdu do stacji obsługi oraz pokrywa koszty dostawy | |