|  |
| --- |
| **Stacja Ładująca Unitek 10 x USB 160W (Y-2190)** |
| Właściwości | * Wsparcie technologii BC1.2 dla szybkiego i bezpiecznego ładowania;
* Minimum 10 portów ładowania;
* Minimum 2.4A na każdym porcie;
* Minimum 1port ładowania USB-C o mocy minimalnej 60W;
* Posiada ochronę przed przeładowaniem;
* Minimum jeden port z technologią QC 3.0.
 |
| Akcesoria | * Zasilacz do stacji ładującej;
* Separatory do organizacji urządzeń podczas ładowania.
 |