|  |  |
| --- | --- |
| **Stacja Ładująca Unitek 10 x USB 160W (Y-2190)** | |
| Właściwości | * Wsparcie technologii BC1.2 dla szybkiego i bezpiecznego ładowania; * Minimum 10 portów ładowania; * Minimum 2.4A na każdym porcie; * Minimum 1port ładowania USB-C o mocy minimalnej 60W; * Posiada ochronę przed przeładowaniem; * Minimum jeden port z technologią QC 3.0. |
| Akcesoria | * Zasilacz do stacji ładującej; * Separatory do organizacji urządzeń podczas ładowania. |