**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do Oddziału Wychowania Przedszkolnego w Skrzeszewie i Oddziału Wychowania Przedszkolnego w Miszewie. W skład wyposażenia wchodzą m.in. meble.
2. Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia winno być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania, nieuszkodzone, nie mające defektów, nie mogące być przedmiotem praw osób trzecich, nie mające wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas użytkowania, a także spełniać parametry techniczne i jakościowe wymagane przez zamawiającego. Wyposażenie powinno w pełni odpowiadać wymogom stawianym produktom dla dzieci oraz być dopuszczone do użytku w placówkach przedszkolnych.
3. Specyfikacja:

**Część 1 - Zakup wyposażenia dla nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Skrzeszewie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Opis** | **Ilustracje**  **poglądowe** |
| 1. | Biurko | szt. | 1 | Biurko o wymiarach -  szerokość: od 120 cm do 125 cm, głębokość: od 60 cm do 65 cm, wysokość: od 75 cm do 78 cm.  Biurko wykonane z płyty laminowanej w tonacji klonu (lub zbliżonej kolorystyce)  o grubości od 18 mm do 20mm. Biurko powinno posiadać szufladę wraz z szafką zamykaną na zamek. Front szuflady i szafki  w kolorze limonki z wpuszczanymi uchwytami. Drzwiczki wyposażone  w zamek z cichym domykiem (zawiasy 90 stopni). | Obraz zawierający meble, w pomieszczeniu, biurko, Biurko do pisania  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający meble, w pomieszczeniu, szuflada, Biurko do pisania  Opis wygenerowany automatycznie |
| 2. | Krzesło obrotowe | szt. | 1 | Krzesło obrotowe  o wymiarach: wysokość od 92 cm do 130 cm, głębokość od Obraz zawierający meble, krzesło, Podłokietnik  Opis wygenerowany automatycznie50 cm do 65 cm, szerokość wraz z podłokietnikami od 58 cm do 70 cm.  Siedzisko i oparcie:  - wymiary oparcia i siedziska mają zapewnić swobodę ruchów i wygodną pozycję ciała,  - krzesła wykonane z ekoskóry koloru czarnego,  - regulacja wysokości krzesła,  - blokada oparcia w dowolnej pozycji,  - regulacja siły oporu oparcia,  - możliwość swobodnego kołysania się,  - możliwość obrotu o 360º.  Podstawa:  - pięciopodporowa podstawa wyposażona w kółka jezdne,  - kółka z tworzywa nierysującego delikatnych powierzchni. |  |
| 3. | Krzesełko przedszkolne | szt. | 20 | Krzesełko przedszkolne - rozmiar „2” z siedziskiem  i oparciem wykonanym ze sklejki w kolorze klonu (lub zbliżonej kolorystyce)  o gr. od 6 mm do 8mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej fi od 18 do 25 mm  w kolorze szarym (lub zbliżonej kolorystyce). Końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Przeznaczone dla dzieci  o wzroście od 108 cm do 121 cm. | Obraz zawierający meble, krzesło  Opis wygenerowany automatycznie |
| 4. | Stolik przedszkolny | szt. | 5 | Stolik przedszkolny - blat stołu w kształcie prostokąta wykonany z płyty wiórowej Obraz zawierający meble, stół, Stolik, podłoga  Opis wygenerowany automatycznielaminowanej w kolorze limonki (lub zbliżonej kolorystyce) o gr. od 18 mm do 25 mm, wykończony obrzeżem PCV lub ABS zabezpieczona profilem półokrągłym T. Wymiary blatu - długość: od 120 cm do 125 cm, szerokość: od 70cm do 80 cm. Nogi stołu drewniane  o regulowanej wysokości (93 cm - 142 cm). Stoły powinny odpowiadać krzesełkom  w rozmiarze „2” wymienionym  w poz. 3 tabeli. |  |
| 5. | Zestaw regałów przedszkolnych | zestaw | 2 | 1. Szafka (1 szt.)   o wymiarach:  szerokość od 75 cm do 80 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od 86 cm do 125 cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości od 16 mm do 20 mm  w tonacji klonu (lub  o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna dwie poziome półki zamykane dwuskrzydłowymi drzwiczkami, fronty  w kolorze limonki (lub  o zbliżonej kolorystyce)  z wpuszczanymi uchwytami. Ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości od 1,5mm do 3 mm.   1. Regał (1 szt.)   o wymiarach: szerokość od 40 cm do 50 cm, głębokość od 35 cm do 42cm, wysokość od 124 cm do 167 cm. Regał **Obraz zawierający regały, książka, w pomieszczeniu, półka  Opis wygenerowany automatycznie**wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości od 16 mm do 20 mm  w tonacji klonu (lub  o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinien min. trzy otwarte półki. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości od 1,5 mm do 3 mm.   1. Szafka (1 szt.)   Obraz zawierający Prostokąt, design, drzwi  Opis wygenerowany automatycznieo wymiarach: szerokość od 75 cm do 80 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od 124 cm do 155 cm.  Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej  **Obraz zawierający półka, szafka, regały, design  Opis wygenerowany automatycznie**o grubości od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna u góry dwie szerokie poziome otwarte półki oraz na dole dwie poziome półki zamykane dwoma dwuskrzydłowymi drzwiczkami, fronty drzwiczek w kolorze limonki (lub  o zbliżonej kolorystyce) z wpuszczanymi uchwytami. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości od 1,5 mm do 3 mm.   1. Obraz zawierający regały, półka, w pomieszczeniu, regał na książki     Opis wygenerowany automatycznieSzafka (1 szt.)   o wymiarach: szerokość od 75 cm do 118 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od 115 cm do 125 cm.  Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej  o grubości od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna trzy otwarte poziome półki. Każda półka przedzielona pionową asymetryczną przegrodą. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości od 1,5 mm do 3 mm.   1. Obraz zawierający Prostokąt, drzwi, design, okno     Opis wygenerowany automatycznieSzafka (1 szt.)   o wymiarach: szerokość od 75 cm do 80 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od 115 cm do 125 cm.  **Obraz zawierający w pomieszczeniu, ściana, design, pulpit/mównica  Opis wygenerowany automatycznie**Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej  o grubości od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna u góry jedną szeroką w poziome otwartą półkę, na dole posiadająca dwie poziome półki zamykane dwoma dwuskrzydłowymi drzwiczkami  z wpuszczanymi uchwytami, fronty  w kolorze limonki (lub  o zbliżonej kolorystyce). Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości od 1,5 mm do 3 mm.   1. Obraz zawierający półka, design, meble     Opis wygenerowany automatycznieSzafa (1 szt.)   o wymiarach: szerokość od 75 cm do 83 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od 150 cm do 162 cm.  **Obraz zawierający drzwi  Opis wygenerowany automatycznie**Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej  o grubości od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna min. cztery poziome półki, zamykana dwuskrzydłowymi drzwiczkami  z wpuszczanymi uchwytami, fronty  w kolorze limonki (lub  o zbliżonej kolorystyce). Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości od 1,5 mm do 3 mm.   1. Szafka (1 szt.)   o wymiarach: szerokość od 75 cm do 80 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od 115 cm do 125 cm.  Obraz zawierający półka, regały, książka, regał na książki  Opis wygenerowany automatycznieSzafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej  o grubości od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna trzy otwarte poziomo półki. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości od 1,5 do  3 mm. | **Obraz zawierający szafa  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający Prostokąt, design, półka  Opis wygenerowany automatycznie** |
| 6. | Szatnia przedszkolak | szt. | 4 | Szatnia przedszkolak (komplet 5 - osobowy  o wymiarach od 100 cm do 110 cm x od 50 cm do 55 cm x od 130 cm do 135 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Korpus pięciorzędowy wykonany  z płyty wiórowej laminowanej od 16 mm do 20 mm - kolor płyty korpusu klon (lub zbliżonej kolorystyce). Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości od 1,5 mm do 3 mm. Elementem wymaganym mają być 5 szt. podwójnych chromowych wieszaków na odzież. Szatnia powinna posiadać półeczkę na górze przedzieloną 4 przegrodami na 5 równych przestrzeni oraz dolną półkę na buty  z siedziskiem i prętami ze stali nierdzewnej podzielona 4 przegrodami na 5 równych przestrzeni posiadająca zabezpieczenie przed wypadaniem rzeczy. Szatnia powinna posiadać drzwiczki pomiędzy górną a dolną półką wykonane z płyty MDF, naprzemiennie fronty  w kolorze szarym i limonki (lub o zbliżonej kolorystyce). | Obraz zawierający regały, półka, teczka, w pomieszczeniu  Opis wygenerowany automatycznie |
| 7. | Biblioteczka | szt. | 2 | Biblioteczka o wymiarach: szerokość od 70 cm do 80 cm, głębokość od 30 cm do Obraz zawierający regały, w pomieszczeniu, książka, półka  Opis wygenerowany automatycznie40 cm, wysokość od 100 cm do 130 cm.  Biblioteczka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o gr. od 16 mm do 20mm  w kolorze klonu (lub zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna trzy poziome półki oraz dwa pojemniki na kółkach wykonane z płyty wiórowej, fronty pojemnika  w kolorze limonki (lub  o zbliżonej kolorystyce). Pojemniki powinny mieścić się w dolnej części regału stanowiąc jego uzupełnienie. |  |
| 8. | Dywan | szt. | 1 | Dywan w kształcie prostokąta  o wymiarach 3 m x4 m. Wysokość runa od 7 mm do 10 mm. Kolor szary (lub  o zbliżonej kolorystyce)  z akcentami np. kolorowych kamieni, figur. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. Dywan musi posiadać Certyfikat Zgodności - tzn. Atest Higieniczny i musi być pokryty środkiem uniepalniającym. | Obraz zawierający krąg, czarne i białe  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, Sztuka dziecięca, krąg, sztuka  Opis wygenerowany automatycznie |
| 9. | Zestaw piankowy | zestaw | 1 | Zestaw piankowy wykonany z materiału PCV, nie zawierający ftalanów, ognioodporny, odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot), odporny na UV. Materiał zgodny  z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®  Zestaw powinien składać się z min 28 elementów, tj.:  - belka mała wym. 60 cm x 30 cm x 30cm - 4szt.  - belka duża wym. 120 cm  x 30 cm x 30 cm - 3szt.  - walec krótki wym. 30 cm  x 30 cm - 4szt.  - trójkąt krótki wym. 30 cm  x 30 cm x 30 cm - 4szt.  - daszek z półkolem wym. 60 cm x 30 cm x 30 cm - 4szt.  - kostka mała wym. 30 cm x30 cm x 30cm - 9 szt. | Obraz zawierający Klocek zabawka, plastik  Opis wygenerowany automatycznie |
| 10. | Zestaw klocków piankowych | zestawy | 2 | Kwadratowe piankowe poduszki  – 10 szt. (1 zestaw) pokryte trwałą tkaniną PCV w 10 różnych kolorach o wym. każdej od 30 cm do 35 cm x od 30 cm do 35 cm x od 5 cm do 10 cm (długość x szerokość x wysokość)  Materiał nie powinien zawierać ftalanów, być ognioodporny, odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol, odporny na UV, odporny na zadrapania, olejoodporny. Materiał zgodny  z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® | Obraz zawierający Wielobarwność, kolory  Opis wygenerowany automatycznie |
| 11. | Gruszka rehabilitacyjna mała | szt. | 2 | Gruszka rehabilitacyjna mała  o wymiarach od 60 cm do 70 cm x od 60 cm do 70 cm x od 60 cm do 80 cm (długość x szerokość x wysokość) pokryta trwałą tkaniną PCV  w kolorze limonki (lub zbliżonej kolorystyce). Wypełnienie – lekki granulat dopasowujący się kształtem do osoby siedzącej.  Materiał nie powinien zawierać ftalanów, być ognioodporny, odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol, odporny na UV, odporny na zadrapania, olejoodporny. Materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® | Obraz zawierający akcesoria, torba  Opis wygenerowany automatycznie |
| 12. | Szafki kryjówki | zestaw | 1 | Szafki kryjówki - zestaw składający się z trzech kryjówek w kształcie domków wykonanych z płyty laminowanej o gr. od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu oraz sklejki lakierowanej o gr. od 16 mm do 20mm  w tonacji klonu (lub  o przybliżonej kolorystyce).   1. Szafka w kształcie domku – 1 szt. przednia ściana (stanowiąca 1/2 - 1/3 powierzchni ściany tylnej). Ściana przednia   z otworem np. w kształcie okna, w kolorze limonki (lub zbliżonej kolorystyce) o wym. szer. od 130 cm do 140 cm x gł. od 45 cm do 60 cm x od 163 cm do 174 cm. Tył szafki w kolorze klonu.  Obraz zawierający budynek, dom, własność, ściana  Opis wygenerowany automatycznie2. Szafka w kształcie domku - 1 szt.  o wym. od 150 cm do 155 cm x od 50 cm do 60 cm x od 180 cm do 189 cm. Tył szafki pokryty farbą magnetyczną umożliwiający mocowanie do niej magnesów. Szafka powinna posiadać dwie dolne półki umiejscowione po boku szafki przy czym dolna półka powinna posiadać drzwiczki 90 st. mocowane do korpusu, wykonane z płyty MDF o gr. 16 mm do 20 mm pokrytą trwałą okleiną termoplastyczną  w kolorze limonki (lub  o zbliżonej kolorystyce)  z wpuszczanym uchwytem.   1. Obraz zawierający meble, poduszka, aranżacja wnętrz, w pomieszczeniu     Opis wygenerowany automatycznieSzafka w kształcie domku - 1 szt. o wym. od 150 cm do 155 cm x od 50 cm do 60 cm x od 180 cm do 189 cm. Tył szafki w kolorze szarym (lub zbliżonej kolorystyce). Szafka powinna posiadać dwie dolne półki umiejscowione po boku szafki przy czym dolna półka powinna posiadać drzwiczki 90 st. mocowane do korpusu wykonane z płyty MDF o gr. 16 mm do 20 mm pokrytą trwałą okleiną termoplastyczną   w kolorze limonki (lub zbliżonej kolorystyce)  z wpuszczanym uchwytem.  Wyposażenie szafki kryjówki:  - *poduszki w kształcie kwadratu – 6 szt.:*  o wymiarach od 40 cm do 45cm x od 40cm do 45cm ze zdejmowanym materiałowym pokrowcem zapinanym na suwak:   * w kolorze biało-czarnym (dopuszczalność różnych wzorów) - 2 szt., * w kolorze szarym (lub zbliżonej kolorystyce) - 2 szt., * w kolorze limonki (lub zbliżonej kolorystyce) - 2 szt.,   Poduszki wypełnione granulatem silikonowym.  - *poduszki w kształcie prostokąta* - 6 szt.:  o wymiarach od 40 cm do 60 cm x od 30 cm do 40 cm ze zdejmowanym materiałowym pokrowcem zapinanym na suwak   * w kolorze biało-czarnym (dopuszczalność różnych wzorów) - 2 szt., * w kolorze szarym (lub zbliżonej kolorystyce) - 2 szt., * w kolorze limonki (lub zbliżonej kolorystyce) - 2 szt.   Poduszki wypełnione granulatem silikonowym.  Obraz zawierający Prostokąt, design  Opis wygenerowany automatycznie- materac siedzisko – 1 szt., który stanowi wypełnienie podłoża oraz częściowo boków domku szafki nr 1 wykonany z pianki, pokryty trwałą tkaniną PCV  w kolorze szarym (lub zbliżonej kolorystyce). | Obraz zawierający Prostokąt, design  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający budynek, dom, własność, ściana  Opis wygenerowany automatycznie |
| 13. | Kryjówka sensoryczna | szt. | 1 | Kryjówka sensoryczna wykonana ze sklejki lakierowanej o gr. od 18 mm do 20 mm o wymiarach: szerokość od 135 cm do 145 cm, głębokość od 72 cm do 76 cm, wysokość od 72 cm do 76 cm. Zadaszona część kryjówki powinna posiadać  przeźroczyste okrągłe  o różnej wielkości kopuły. Boki kryjówki powinny być ozdobione dekoracjami wykonanymi z kolorowej płyty MDF z motywem np. roślinnym. Elementem wymaganym ma być materac stanowiącym podłoże kryjówki wykraczający poza konstrukcję w kolorze szarym (lub zbliżonej kolorystyce) wraz z sensorycznymi naszyciami. | Obraz zawierający głośnik, design  Opis wygenerowany automatycznie przy niskim poziomie pewności |
| 14. | Szafa  z wysuwanymi półkami | szt. | 1 | Szafa o wymiarach: szerokość od 90 cm do 105 cm, głębokość od 47 cm do 65 cm, wysokość od 195 cm do 210 cm Szafa wykonana  z płyty laminowanej o gr. od 18 mm do 20 mm, w odcieniu klonu (lub zbliżonej kolorystyce), z trwałym obrzeżem ABS lub PCV o gr. od 1,5 mm do 3 mm. Szafa powinna zawierać min trzy poziome półki i min trzy poziome wysuwane półki na całej szerokości szafy do przechowywania prac plastycznych w formacie A1  Obraz zawierający meble, regały, w pomieszczeniu, książka  Opis wygenerowany automatyczniei mniejszych. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiczkami wraz z dwoma uchwytami. |  |
| 15. | Szafa ekspozycyjna  na prace | szt. | 1 | Szafka o wymiarach: szerokość od 70 cm do 80 cm głębokość od 45 cm do 55 cm wysokość 80 cm 85 cm.  Dwustronna szafka na kółkach wykonana z płyty wiórowej o gr. od 18 mm do 20 mm w odcieniu klonu  i bokach w kolorze białym (lub zbliżonej kolorystyce).  Szafka przeznaczona do eksponowania dziecięcych prac plastycznych wyposażona w min. 3 poziome otwarte półki górne po obu stronach oraz min 1 poziomą otwartą półkę dolną podzielone przegrodą na 2 równe przestrzenie po obu stronach. | Obraz zawierający w pomieszczeniu  Opis wygenerowany automatycznie przy średnim poziomie pewności |

**Część 2 - Zakup wyposażenia dla nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Miszewie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Opis** | **Ilustracje poglądowe** |
| 1. | Krzesełko przedszkolne | szt. | 6 | Krzesełko przedszkolne - rozmiar „2” z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki w kolorze klonu (lub zbliżonej kolorystyce) o gr. od 6 mm do 8 mm. Stelaż wykonany z rury okrągłej fi od 18 mm do 25 mm w kolorze białym, nogi tylne zamknięte górą po okręgu. Końce nóg zabezpieczone stopkami  z tworzywa sztucznego chroniące podłogę przed zarysowaniem. Przeznaczone dla dzieci o wzroście od 108 cm - 121 cm. | Obraz zawierający meble, krzesło, design  Opis wygenerowany automatycznie |
| 2. | Stolik przedszkolny | szt. | 2 | Stolik przedszkolny - blat stołu w kształcie kwadratu wykonany z płyty laminowanej o gr. od 25 mm Obraz zawierający meble, stół, Stolik, podłoga  Opis wygenerowany automatyczniedo 30 mm, z zaokrąglonymi rogami w kolorze klonu, wykończony obrzeżem PCV w kolorze klonu. Wymiary blatu: długość od 65 cm do 70 cmi szerokość od 65 cm do 70 cm. Nogi stołu drewniane o regulowanej wysokości. Stoły powinny odpowiadać krzesełkom w rozm. „2” wymienionym w poz. 1 tabeli. |  |
| 3. | Zestaw regałów przedszkolnych | zestaw | 1 | 1. Szafka (1 szt.)   o wymiarach:  szerokość od 75 cm do 80 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od **Obraz zawierający szafa  Opis wygenerowany automatycznie**86 cm do 125 cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości od 16 mm do 20 mm  w tonacji klonu (lub  o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna dwie poziome półki zamykane dwuskrzydłowymi drzwiczkami, fronty  w kolorze limonki (lub  o zbliżonej kolorystyce)  z wpuszczanymi uchwytami. Ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości od 1,5mm do 3 mm.   1. Regał (1 szt.)   Obraz zawierający Prostokąt, design, drzwi  Opis wygenerowany automatycznieo wymiarach: szerokość od 40 cm do 50 cm, głębokość od 35 cm do 42cm, wysokość od 124 cm do 167 cm. Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości od 16 mm do 20 mm  w tonacji klonu (lub  o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinien min. trzy otwarte półki. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości od 1,5 mm do 3 mm.   1. Szafka (1 szt.)   o wymiarach: szerokość od 75 cm do 80 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od 124 cm do 155 cm.  Obraz zawierający półka, szafka, regały, design  Opis wygenerowany automatycznieSzafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej  o grubości od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna u góry dwie szerokie poziome otwarte półki oraz na dole dwie poziome półki zamykane dwoma dwuskrzydłowymi drzwiczkami, fronty drzwiczek w kolorze limonki (lub  o zbliżonej kolorystyce) z wpuszczanymi uchwytami. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości od 1,5 mm do 3 mm.   1. Obraz zawierający regały, półka, w pomieszczeniu, regał na książki     Opis wygenerowany automatycznieSzafka (1 szt.)   o wymiarach: szerokość od 75 cm do 118 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od 115 cm do 125 cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej  o grubości od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna trzy otwarte poziome półki. Każda półka przedzielona pionową asymetryczną przegrodą. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV o grubości od 1,5 mm do 3 mm.   1. Obraz zawierający Prostokąt, drzwi, design, okno     Opis wygenerowany automatycznieSzafka (1 szt.)   o wymiarach: szerokość od 75 cm do 80 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od 115 cm do 125 cm.  Szafka wykonana z płyty **Obraz zawierający w pomieszczeniu, ściana, design, pulpit/mównica  Opis wygenerowany automatycznie**wiórowej laminowanej  o grubości od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna u góry jedną szeroką w poziome otwartą półkę, na dole posiadająca dwie poziome półki zamykane dwoma dwuskrzydłowymi drzwiczkami  z wpuszczanymi uchwytami, fronty  w kolorze limonki (lub  o zbliżonej kolorystyce). Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości od 1,5 mm do 3 mm.   1. Szafa (1 szt.)   o wymiarach: szerokość od 75 cm do 83 cm, głębokość od 35 cm do 42Obraz zawierający półka, design, meble  Opis wygenerowany automatyczniecm, wysokość od 150 cm do 162 cm.  Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej  o grubości od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna min. cztery poziome półki, zamykana dwuskrzydłowymi drzwiczkami  Obraz zawierający drzwi  Opis wygenerowany automatyczniez wpuszczanymi uchwytami, fronty  w kolorze limonki (lub  o zbliżonej kolorystyce). Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości od 1,5 mm do 3 mm.   1. Szafka (1 szt.)   Obraz zawierający półka, regały, książka, regał na książki  Opis wygenerowany automatycznieo wymiarach: szerokość od 75 cm do 80 cm, głębokość od 35 cm do 42 cm, wysokość od 115 cm do 125 cm.  Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej  o grubości od 16 mm do 20 mm w tonacji klonu (lub o zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna trzy otwarte poziomo półki. Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości od 1,5 do  3 mm. | **Obraz zawierający Prostokąt, design, półka  Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający regały, książka, w pomieszczeniu, półka  Opis wygenerowany automatycznie** |
| 4. | Szatnia przedszkolak | szt. | 2 | Szatnia przedszkolak (komplet 6 - osobowy  o wymiarach od 120 do 135 x od 40 do 45 x od 120 do 146 cm (szerokość, głębokość, wysokość). Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej od 16 mm do 20 mm - kolor płyty korpusu klon (lub zbliżonej kolorystyce). Tylna ściana łącząca korpus wykonana z płyty HDF. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości od 1,5 mm do3 mm profil T, 6 podwójnych chromowych wieszaków na odzież z półeczkami na górze i na dole. Górna półka przedzielona 5 przegrodami na 6 równych przestrzeni niższych od wysokości korpusu. Dolna półka na buty z siedziskiem i prętami stalowymi podzielona 5 przegrodami na6 równych przestrzeni posiadająca zabezpieczenie przed wypadaniem rzeczy. | Obraz zawierający regały, w pomieszczeniu, półka, design  Opis wygenerowany automatycznie |
| 5. | Biblioteczka | szt. | 1 | Biblioteczka  o wymiarach: szerokość od 70 cm do 80 cm, głębokość od 30 cm do 40 cm, wysokość od 100 cm do 130 cm.  Biblioteczka wykonana  z płyty wiórowej laminowanej o gr. od 16 mm do 20mm  w kolorze klonu (lub zbliżonej kolorystyce). Posiadać powinna trzy poziome półki oraz dwa pojemniki na kółkach wykonane z płyty wiórowej, fronty lub całe pojemniki w kolorze limonki (lub o zbliżonej kolorystyce).  Pojemniki powinny mieścić się w dolnej części regału stanowiąc jego uzupełnienie. | Obraz zawierający regały, w pomieszczeniu, książka, półka  Opis wygenerowany automatycznie |
| 6. | Dywan | szt. | 1 | Dywan w kształcie prostokąta o wymiarach 3 m x4 m. Wysokość runa od 7 mm do  10 mm. W kolorze zielonym (lub o zbliżonej kolorystyce) z akcentami np. ptaków, zwierząt. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza. | Obraz zawierający ubrania, zieleń, materiał, kreskówka  Opis wygenerowany automatycznie |
| 7. | Zestaw klocków piankowych | zestaw | 1 | Kwadratowe piankowe poduszki – 10 szt.  (1 zestaw) pokryte trwałą tkaniną PCV w 10 różnych kolorach o wym. każdej od 30 cm do 35 cm x od 30 cm do 35 cm x od 5 cm do 10 cm (długość x szerokość x wysokość).  Materiał nie powinien zawierać ftalanów, być ognioodporny, odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol, odporny na UV, odporny na zadrapania, olejoodporny. Materiał zgodny  z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® | Obraz zawierający Wielobarwność, kolory  Opis wygenerowany automatycznie |
| 8. | Kryjówka sensoryczna | szt. | 1 | Kryjówka sensoryczna wykonana ze sklejki lakierowanej o gr. od 18 mm do 20 mm o wymiarach: szerokość od 135 cm do 145Obraz zawierający design, stół  Opis wygenerowany automatyczniecm, głębokość od 72 cm do 76 cm, wysokość od 72 cm do 76 cm. Zadaszona część kryjówki powinna mieć  przeźroczyste okrągłe  o różnej wielkości kopuły. Boki kryjówki powinny być ozdobione dekoracjami wykonanymi z kolorowej płyty MDF z motywem np. roślinnym. Elementem wymaganym ma być materac stanowiący podłoże kryjówki wykraczający poza konstrukcję w kolorze szarym (lub zbliżonej kolorystyce) wraz z sensorycznymi naszyciami. |  |
| 9. | Szafa  z wysuwanymi półkami | szt. | 1 | Szafa o wymiarach: szerokość od 90 cm do 105 cm, głębokość od 47 cm do 65 cm, wysokość od 195 cm do 210 cm Szafa wykonana z płyty laminowanej o gr. od 18 mm do 20 mm, w odcieniu klonu (lub zbliżonej kolorystyce), z trwałym obrzeżem ABS lub PCV o gr. od 1,5 mm do 3 mm. Szafa powinna zawierać min. trzy poziome półki i min trzy poziome wysuwane półki na całej szerokości szafy do przechowywania prac plastycznych w formacie A1  i mniejszych. Szafa zamykana dwuskrzydłowymi drzwiczkami wraz  z dwoma uchwytami. | Obraz zawierający meble, regały, w pomieszczeniu, książka  Opis wygenerowany automatycznie |
| 10. | Szafa ekspozycyjna  na prace | szt. | 1 | Szafka o wymiarach: szerokość od 70 cm do 80 cm głębokość od 45 cm do 55 cm wysokość 80 cm 85 cm. Dwustronna szafka na Obraz zawierający w pomieszczeniu  Opis wygenerowany automatycznie przy średnim poziomie pewnościkółkach wykonana z płyty wiórowej o gr. od 18 mm do 20 mm w odcieniu klonu  i bokach w kolorze białym (lub zbliżonej kolorystyce). Szafka przeznaczona do eksponowania dziecięcych prac plastycznych wyposażona w min. 3 poziome otwarte półki górne po obu stronach oraz min.1 poziomą otwartą półkę dolną podzielone przegrodą na 2 równe przestrzenie po obu stronach. |  |

1. Miejsce dostawy mebli i wyposażenia

Część 1 – Budynek Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie, Skrzeszewo ul. Dworska 3, 83-330 Żukowo,

Część 2 – Budynek Szkoły Podstawowej w Miszewie, Miszewo ul. Strażacka 9, 80-297 Banino.

1. Poprzez dostawę zamawiający rozumie dostarczenie (transport), wniesienie mebli i wyposażenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami do docelowych miejsc użytkowania wskazanych przez Dyrektorów Szkół.
2. Poprzez montaż zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie i rozstawienie dostarczonych mebli, gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie wszelkich pozostałości i odpadów (kartonów, folii, sznurków, styropianu itp.) związanych z dostawą   
   i montażem mebli oraz wyposażenia.
3. Podczas wnoszenia i montażu wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas dostarczania lub montowania mebli wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Wykonawca posprząta pomieszczenia po wykonanych pracach i zutylizuje wszelkie odpady na swój koszt oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Oferowane przez wykonawcę wyposażenie musi w pełni odpowiadać określonym przez prawo polskie przepisom i normom w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowania, w szczególności użytkowania ich przez dzieci oraz musi być dopuszczone do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w przedszkolu, muszą spełniać wymagania norm UE i muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Oferowane wyposażenie nie może być wykonane z materiałów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci w trakcie normalnego ich użytkowania i zgodnie z ich przeznaczeniem (np. toksycznych i niebezpiecznych farb, lakierów, impregnatów, surowców itp.). Na każde żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów wszystkie deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, w tym certyfikaty CE.
5. Stosownie do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. *w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach* (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1604) zamawiający będzie wymagał aby oferowane wyposażenie (meble) posiadały certyfikaty i atesty. Certyfikaty zgodności z normami poświadczające spełnienie wymagania ergonomii oraz dobrej jakości będą wymagane dla wszystkich oferowanych mebli. W świetle powyższego Rozporządzenia niedopuszczalne jest zastąpienie certyfikatu Deklaracją Zgodności wystawioną przez producenta / importera / dostawcę mebli. Każdy certyfikat musi zawierać co najmniej:
   1. informację o typie wyrobu umożliwiającą jego identyfikację z wyrobem nabywanym,
   2. datę ważności certyfikatu.

Każdy certyfikat musi być wydany przez jednostkę certyfikującą, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub przez jednostkę certyfikującą, wystawiającą dokumenty równoważne z certyfikatami na terenie krajów Unii Europejskiej.

1. Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, musi przekazać zamawiającemu zestawienie zawierające wyszczególnienie wyposażenia (w tym mebli) wraz z opisem oraz podać certyfikaty zgodności z normami jakim odpowiadają meble oraz datą ważności poszczególnych certyfikatów.
2. Dostarczone wyposażenie (meble) powinny posiadać:

1) instrukcje użytkowania, konserwacji, czyszczenia itp.

2) instrukcje montażu (w przypadku mebli wielorozmiarowych),

3) instrukcje obsługi mechanizmów regulacyjnych, operowania mechanizmami regulacyjnymi itp.

1. Wszystkie informacje dołączone w postaci instrukcji przez producenta / wykonawcę powinny być sporządzone w języku polskim, czytelne i w prostej formie (wskazane jest stosowanie odpowiednich rysunków lub zdjęć w celu uzupełnienia informacji zawartych w instrukcjach). Instrukcje sporządzone w innych językach muszą być uzupełnione o ich tłumaczenie na język polski. Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje podczas czynności odbiorowych.
2. Znakowanie mebli powinno być czytelne i trwałe oraz zawierać informacje wynikające z odpowiednich norm.
3. Dostarczone wyposażenie winno być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wymaga, aby wyposażenie było dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników oraz zapewniało dostępność dla osób niepełnosprawnych.
4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach, szczególności technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyposażenie spełnia wymagania określone przez zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku, gdy zamawiający w opisie (specyfikacji) wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli winny mieścić się we wskazanych przez zamawiającego zakresach.
6. Materiały użyte do wykonania wyposażenia winny posiadać odpowiednie, określone przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. W terminie do 7 dni licząc od dnia zawarcie umowy zamawiający wymaga przedstawienia:
8. wzorników, w celu dobrania kolorystyki i materiałów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kolorystyka ostateczna w zakresie odcieni, tonu określonych w zestawieniu barw,
9. próbek kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia.
10. Dostawa wyposażenia realizowana będzie w godzinach pracy placówek Oddziałów Wychowania Przedszkolnego, w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wszystkie prace montażowe winny być wykonywane w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla normalnego funkcjonowania placówek.
11. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie / drogą elektroniczną (e-mail) upoważnionego pracownika zamawiającego, o planowanej dostawie wyposażenia z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac montażowych zostanie uzgodniony z upoważnionym pracownikiem zamawiającego.
12. Odbiór wyposażenia, objętego każdą z części zamówienia, nastąpi po dostarczeniu całego wyposażenia, zakończeniu montażu mebli, uporządkowaniu pomieszczeń oraz usunięciu wszystkich odpadów. Podczas czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru oddzielnie dla każdej części zamówienia.
13. Wykonawca udzieli gwarancji na wyposażenie na okres min. 24 miesięcy. Bieg terminu gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru odpowiednio dla danej części zamówienia.
14. Wyposażenie w ramach każdej części zamówienia będzie objęte rękojmią przez okres 24 miesięcy. Bieg terminu rękojmi będzie liczony od dnia podpisania protokołu odbioru odpowiednio dla danej części zamówienia.