**Załącznik nr 7**

............................................................

............................................................

*(zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy)*

**WYKAZ RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW**

**ZASTOSOWANYCH DO WYCENY OFERTY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału zamawiającego  i cechy jego równoważności | Nazwa i cechy materiału  równoważnego wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Panel podłogowy – **Designflooring LooseLay Longboard LLP309 Taupe Oak**:  a) materiał – winyl,  b) format – deska,  c) wymiary – minimum 1500,0x250,0 mm,  d) grubość – minimum 4,5 mm,  e) warstwa użytkowa (ścieralna) – minimum 0,55 mm,  f) wzór i kolor – taupe oak (szarobrązowy dąb), deska, drewno,  g) faktura – struktura drewna, teksturowana,  h) wykończenie – satyna,  i) klasa użyteczności – minimum 3, system antypoślizgowy minimum R9,  j) frezowanie (V-fuga) – nie,  k) podkład – tak, zgodny z zaleceniami producenta, zintegrowany, izolacja akustyczna – tzw. cichy (minimum 15 dB +/- 2 dB), opór cieplny – tzw. ciepły (minimum 0,01 m2K/W),  l) sposób montażu –bezklejowy,  ł) wodoodporność – tak | ............................................................  *(nazwa firmy i materiału)*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  .............................. mm  .......... mm  .......... mm  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  ....................  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  .................... dB  .................... m2K/W  TAK/NIE\*  TAK/NIE\* |
| 2 | Miska wc – **Roca Gap Square**:  a) materiał – ceramika szkliwiona,  b) wymiary – maksimum 54 cm (głębokość/długość),  c) kolor – biały,  d) kołnierz – brak,  e) typ miski – lejowa,  f) odpływ – poziomy,  g) montaż – wisząca,  h) kształt – „kwadratowa”,  i) deska sedesowa kompatybilna z miską:  – typ – wolnoopadająca,  – materiał – duroplast, SUPRALIT itp.  – zawiasy – stal nierdzewna | ............................................................  *(nazwa firmy i materiału)*  TAK/NIE\*  .......... cm  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\* |
| 3 | Umywalka – **Cersanit Larga**:  a) materiał – ceramika szkliwiona, powłoka typu Silver Protect, Euro White,  b) wymiary – minimum 60 cm (szerokość), minimum 40 cm (głębokość),  c) kolor – biały,  d) typ – szafkowa/meblowa,  e) kształt – prostokątna, nowoczesna, prosta,  f) otwór na baterię – tak,  e) syfon – tak | ............................................................  *(nazwa firmy i materiału)*  TAK/NIE\*  .................... cm  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\* |
| 4 | Płytka podłogowa – **Opoczno Newstone Light Gray**:  a) materiał – gres szkliwiony,  b) wymiary – minimum 59,8x59,8 mm lub minimum 59,8x119,8 mm (format 60x60 lub 60x120 mm lub większy),  c) grubość – minimum 8 mm,  d) wzór – kamień,  e) kolor – jasno szary,  f) faktura i wykończenie – gładka, mat,  g) mrozoodporność – tak,  h) klasa ścieralności – minimum 5,  i) antypoślizgowość – minimum R10B,  j) tonalność – minimum V2,  k) rektyfikacja – tak,  l) przeznaczenie – podłogowo/ścienna | ............................................................  *(nazwa firmy i materiału)*  TAK/NIE\*  .............................. mm  .......... mm  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  ..........  ..........  ..........  TAK/NIE\*  TAK/NIE\* |
| 5 | Płytka ścienna – **Opoczno Patchwork Black&White Ornament**:  a) materiał – gres szkliwiony,  b) wymiary – minimum 29,8x29,8 mm (format 30x30 lub większy),  c) wzór – patchwork,  d) grubość – minimum 8 mm,  e) kolor – biało-czarny,  g) faktura i wykończenie – satyna,  h) klasa ścieralności – minimum 4,  i) mrozoodporność – tak,  j) rektyfikacja – nie,  g) przeznaczenie – podłogowo/ścienna | ............................................................  *(nazwa firmy i materiału)*  TAK/NIE\*  .............................. mm  TAK/NIE\*  .......... mm  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  ..........  TAK/NIE\*  TAK/NIE\*  TAK/NIE\* |

\* – niepotrzebne skreślić.

Uwaga:

1) należy wypełnić zgodnie z warunkami punktów **9.16** specyfikacji warunków zamówienia,

........................................

*(należy podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/*

*podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez*

*wykonawcę lub pełnomocnika)*