|  |  |
| --- | --- |
| **specyfikacja pojazdu** | |
| 1 | Rejestracja 9 miejsc |
| 2 | Rok produkcji: 2024 r. |
| 3 | 2 kluczyki składane |
| 4 | Gniazdo(-a) 12V |
| 5 | Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem |
| 6 | Instalacja telefoniczna Bluetooth |
| 7 | Poduszki powietrzne i napinacze pasów dla kierowcy i pasażera; możliwość deaktywacji poduszki pasażera |
| 8 | Immobilizer |
| 9 | Światła do jazdy dziennej (włączone podczas jazdy) |
| 10 | Lusterko wsteczne wewnętrzne |
| 11 | Kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy i pasażera |
| 12 | Sygnał dźwiękowy jednotonowy |
| 13 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |
| 14 | Klapa tylna z oknem lub drzwi tylne dwuskrzydłowe |
| 15 | Szyba tylna ogrzewana ze spryskiwaczem i wycieraczką |
| 16 | Okna lewe w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej |
| 17 | Okna prawe w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej |
| 18 | Pojazd z kierownicą po lewej stronie |
| 19 | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego |
| 20 | Adaptacja do przewozu min. jednej osoby na wózku inwalidzkil |
| 21 | Atestowane mocowania wózków inwalidzkich (listwy w podłodze, pasy mocujące wózek inwalidzki) |

NINIEJSZY PLIK winien być opatrzony:

**kwalifikowanym** [**podpisem elektronicznym**](https://www.nccert.pl/), **podpisem** [**zaufanym**](https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER)(gov.pl) **lub elektronicznym podpisem** [**osobistym**](https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania)(eDowód)

przez osobę uprawnioną do reprezentacji.