**Znak sprawy: WRZ.271.1.5.2024 Załącznik nr 5 do SWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczne** | **Parametr oferowany  (zaproponować lub potwierdzić)** |
| MARKA I MODEL |  |
| Pojazd fabrycznie nowy - Rok produkcji 2023 lub 2024 |  |
| Pojemność nie mniejsza niż 1750 cm³ i nie większa niż 2000 cm³ |  |
| Moc silnika minimum 150 KM |  |
| Rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
| Norma emisji spalin - minimum EURO 6 |  |
| Manualna skrzynia biegów (6 stopni + 1 wsteczny ) |  |
| Drzwi boczne przesuwane z prawej strony - dopuszcza się drzwi przesuwne z obydwu stron. |  |
| Stopień przy drzwiach przesuwanych ułatwiający wsiadanie na wysokości progu |  |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne przeszklone z wycieraczką |  |
| Oświetlenie części pasażerskiej |  |
| ABS - system zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania |  |
| ASR – system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania |  |
| ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy |  |
| Kolor lakieru do uzgodnienia z Zamawiającym  (**proszę wskazać możliwe warianty kolorystyczne do wyboru Zamawiającego**) |  |
| Kołpaki obręczy kół |  |
| Pełne przeszklenie pojazdu |  |
| Zamek centralny |  |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
| Każde miejsce siedzące wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe |  |
| Liczba miejsc 1 + 8 |  |
| Lusterka zewnętrzne ogrzewane i sterowane elektrycznie |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na przednim siedzeniu (dla pasażera z możliwością dezaktywacji) |  |
| Funkcja blokowania drzwi |  |
| Czujnik (wskaźnik ) zapięcia pasów |  |
| Klimatyzacja całego przedziału pasażerskiego z nawiewem na przód i tył |  |
| Dodatkowa nagrzewnica na tył pojazdu |  |
| Czujnik parkowania przodem |  |
| Czujnik parkowania tyłem z kamerą cofania |  |
| Zestaw głośnomówiący Bluetooth |  |
| Radioodbiornik fabryczny |  |
| Przyciemnione szyby przestrzeni pasażerskiej |  |
| Lampy przeciwmgielne przód |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową wraz z koszem |  |
| Gaśnica samochodowa |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |
| Apteczka samochodowa |  |
| Lewarek |  |
| **Warunki gwarancji** |  |
| **minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów na** silnik, wszystkie zespoły i podzespoły elektryczne, mechaniczne |  |