**Opis przedmiotu zamówienia**

**Palenisko kowalskie – ilość: szt. 1**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Palenisko kowalskie |
| Zastosowanie | Kucie metali |
| Moc wentylatora | min. 0,35 KW |
| Zasilanie | 400 V |
| Wymiary blatu | min. 800 x 1000 mm |
| Wysokość blatu | min 800 mm |
| Ilość kotlin | 1 szt |
| Wymiary kotliny | min. 450 x 300 x 110 mm |
| Regulacja siły nadmuchu | 2 zawory sterowane dźwigniami + precyzyjna regulacja przepływu powietrza przysłonom wemtylatora |
| Gwarancja | 2 lata / 24 miesiące |

Szacunkowa wartość w zł netto: 5000 netto