Załącznik Nr 5 do SWZ

**Zamawiający:**

Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o.

Bystry 1 H, 11-500 Giżycko

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………………………………………

**NOTATKA Z OGLĘDZIN**

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

W dniu ………. 2023 r. przedstawiciele Zamawiającego w składzie jak niżej, dokonali oględzin ciągnika/cysterny, celem sprawdzenia zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Oględzin dokonano w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w siedzibie:

Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.

Bystry 1H,

11-500 Giżycko

woj. warmińsko-mazurskie.

w obecności upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, tj.:

………………………………………….

niniejszym podpisem potwierdzam dokonanie oględzin zamówionego ciągnika/cysterny:

………………………………….

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oględzinom podlegała:

|  |
| --- |
| **Ciągnik Rolniczy Nr rejestracyjny………………….** |
| Marka: |
| Typ: |
| Nr podwozia/nadwozia: |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **SPEŁNIA** | **NIE SPEŁNIA** | **UWAGI** |
| 1. | Ciągnik rolniczy producent/model Rok produkcji |  |  |  |
| 2. | Napęd |  |  |  |
| 3. | Silnik |  |  |  |
| 4. | WOM |  |  |  |
| 5. | Skrzynia biegów |  |  |  |
| 6. | Hydraulika  |  |  |  |
| 7. | Wymiary ciągnika |  |  |  |
| 8. | Światła robocze |  |  |  |
| 9. | Układ kierowniczy |  |  |  |
| 10 | Hamulce |  |  |  |
| 11. | Kabina |  |  |  |
| 12. | Koła |  |  |  |
| 13. | Inne |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Cysterna do wody pitnej z przyczepą** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | Pojemność: | ………………………………………………. |
| 2. | Rok produkcji: | ………………………………………………. |
| 3. | Materiał wykonania:  | tak/nie\* |
| 4. | Izolowana na całej powierzchni: | tak/nie\* |
| 5. | Zbiornik jednokomorowy wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) | tak/nie\* |
| 6. | Konstrukcja dwupłaszczowa z izolacją styropianem 50 mm | tak/nie\* |
| 7. | Płaszcz zewnętrzny ze stali nierdzewnej 0H18N9 | tak/nie\* |
| 8. | Cysterna wyposażona w wewnętrzną przegrodę przelewową (falochron) ze stali nierdzewnej 0H18N9 | tak/nie\* |
| 9. | właz górny z odpowietrznikiem i pokrywą zamykaną na kłódkę – zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby nieupoważnione | tak/nie\* |
| 10. | rura przelewowa w cysternie zabezpieczająca przed przelewem | tak/nie\* |
| 11. | konstrukcja nośna – wręgi i rama wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 | tak/nie\* |
| 12. | drabinka, poręcz oraz podest umożliwiający dojście do włazu ze stali nierdzewnej 0H18N9 | tak/nie\* |
| 13. | szafka na kolektor spustowy ze stali nierdzewnej zamykana na klucz | tak/nie\* |
| 14. | kolektor do dystrybucji wody z 2 kurkami spustowymi ze stali nierdzewnej 0H18N9, zamknięty w kwasoodpornej szafce zamykanej na klucz | tak/nie\* |
| 15. | króciec izolowany DN50 napełniająco-spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 zakończony złączem strażackim i zaślepką, zamknięty w kwasoodpornej szafce zamykanej na klucz | tak/nie\* |
| 16. | rurociągi spustowe izolowane  | tak/nie\* |
| 17. | instrukcja obsługi i karta gwarancyjna | tak/nie\* |
| 18. | Przyczepa dwuosiowa: | tak/nie\* |
| 19. | 2 osie hamowane | tak/nie\* |
| 20. | Koło zapasowe | tak/nie\* |
| 21. | Wtyczka EURO (13 pin) | tak/nie\* |
| 22. | Instalacja elektryczna 12 V | tak/nie\* |
| 23. | Hak holowniczy | tak/nie\* |
| 24. | Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego, | tak/nie\* |
| 25. | Zaczep umożliwiający transport ciągnikiem rolniczym | tak/nie\* |
| 26. | Urządzenie spełniające wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogachpublicznych | tak/nie\* |
| 27. | Koła podporowe / nogi podporowe | tak/nie\* |

Jazda próbna potwierdza / nie potwierdza \* prawidłowość działania w/w podzespołów.

**Uwagi dotyczące jazdy/pracy próbnej:** ………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego (imię, nazwisko, podpis):

1…………………………………………………………………

2…………………………………………………………………

3…………………………………………………………………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy (imię, nazwisko, podpis):

1…………………………………………………………………

2…………………………………………………………………

3…………………………………………………………………