Załącznik nr 1 do SWZ

Znak postępowania: Z.P.271.12.2023

Zamawiający:

Gmina Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza

REGON: 351555051 NIP: 6821773580

**Opis przedmiotu zamówienia**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Zakup samochodu osobowego „mikrobus” wykorzystywanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Koniusza**, prowadzonego w ramach realizacji „Programu wyrównania różnic miedzy regionami III” – obszar D, wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. **Parametry techniczno- użytkowe samochodu:**
2. Stan samochodu:
3. fabrycznie nowy;
4. ilość miejsc - dla 9 osób wraz z kierowcą;
5. napęd samochodu:
6. silnik o pojemności min. 1700 cm3 - max. 2000 cm3;
7. skrzynia biegów automatyczna;
8. nadwozie samochodu:
9. długość samochodu min. 4900 mm - max. 5500 mm;
10. 5 drzwiowe,
11. przyciemniane szyby w oknach przedziału pasażerskiego (boczne, tylne);
12. drzwi tylne – klapa unoszona do góry;
13. reflektory przednie Full Led lub ksenonowe;
14. światła dzienne w technologii LED;
15. felgi aluminiowe 17 cali;
16. koła: komplet 4 nowych opon letnich zalecanych przez producenta samochodów i założonych na obręczach kół oraz 4 nowych opon zimowych zalecanych przez producenta samochodów założonych na dodatkowych obręczach kół (jedne załadowane do bagażnika, w samochodzie należy założyć ogumienie odpowiednie do warunków atmosferycznych, Indeksy ogumienia dobrane do parametrów auta);
17. wyposażenie samochodu:
18. klimatyzacja automatyczna wraz z klimatyzacją tylnych rzędów;
19. system wykrywania zmęczenia kierowcy SWS;
20. system rozpoznawania znaków drogowych TSR;
21. inteligentny tempomat;
22. czujniki parkowania przód i tył;
23. kamera cofania na fabrycznym wyświetlaczu;
24. autoalarm;
25. fotele w II i III rzędzie (łatwo demontowane z możliwością zmiany położenia)
z regulacją kąta oparcia;
26. samochód musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe, lewarek, klucz do kół, podnośnik samochodowy, bądź zestaw naprawczy opon;
27. wymagany trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka oraz gaśnica samochodowa.
28. **Gwarancja**
29. gwarancja obejmująca pojazd powinna wynosić co najmniej 18 miesięcy,
30. pełna obsługa serwisowa (przeglądy gwarancyjne) na koszt Wykonawcy
i w autoryzowanym serwisie w okresie trwania gwarancji.
31. **Serwis**

Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu dostęp do autoryzowanego serwisu. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 5 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów pojazdów oraz naprawy gwarancyjne.

1. **Warunki dostawy**
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód objęty przedmiotem zamówienia na koszt własny do siedziby Urzędu Gminy Koniusza, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru przed czynnikami pogodowymi oraz uszkodzeniem. Tym samym odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.
3. Dostarczony pojazd powinien być w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wszelkich wad prawnych
i fizycznych.
4. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:
5. oryginalną instrukcję w języku polskim,
6. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
7. książkę przeglądów serwisowych w języku polskim,
8. dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
9. fakturę VAT,
10. dwa oryginalne komplety kluczyków,
11. inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.