**Opis przedmiotu zamówienia**

**Panel HMI dla sterowników PLC LOGO – TDE – 8 sztuk**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna** | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Panel HMI dla sterowników PLC LOGO |
| Zastosowanie | Panel HMI dla sterowników PLC LOGO przeznaczony do celów edukacyjnych - nauka w zawodzie technik mechatronik. |
| Typ panelu | tekstowy |
| Wyświetlacz | LED |
| Sterowanie | dotyk/przyciski |
| Napięcie zasilania | 12-24 V AC/DC |
| Klasa szczelności | IP 65 |
| Wejścia/wyjścia | * 8 wejść AC * 6 wyjść AC |
| Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta od daty dostawy.  Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. |