**Opis przedmiotu zamówienia**

**Silnik krokowy średniej mocy ze sterownikiem do podłączenia do PLC – 8 sztuk**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna** | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Silnik krokowy średniej mocy ze sterownikiem do podłączenia do PLC. |
| Zastosowanie | Silnik krokowy przeznaczony do celów edukacyjnych - nauka w zawodzie technik mechatronik. |
| Napięcie zasilania | 1. min. 24 - 50V |
| Liczba impulsów enkodera na obrót | 1000 PPR |
| Moment trzymający | min. 3 Nm |
| Krok | min. 1.8° |
| Prąd wyjściowy | min 4.5A |
| Gwarancja | 24 miesiące gwarancji producenta od daty dostawy. |