KOSZTORYS

Odnowienie pomieszczeń kancelarii leśnictw

Data utworzenia: 01.08.2023

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Nr

Kod pozycji

Odnowienie części służbowej w 
leśniczówce l-ctwa Kępno
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i 
renowacyjne]

1.

      28,5100

m2

Zabezpieczenie podłóg - folią

1

KNNR-W 3  
1013-0100

      26,6500

1 m2

Zabezpieczenie okien folią - analogia okien i 
drzwi

2

KNR AT-26  
0103-0200

     117,5500

m2

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych 
ścian i sufitów farbą emulsyjną, z 
przygotowaniem powierzchni, na wysokości - 
do 5 m od podłogi

3

KNNR 3  
0605-0400

       0,6000

t

Ręczne przenoszenie elementów betonowych 
i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, 
podokienników, stopni schodowych) o 
ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w 
jednym poziomie - analogia przesuwanie 
mebli na potrzeby malowania

4

KNP 01  
0101-0104

       2,0000

kpl

Dojazdy do miejsca wykonywania robót

5

Kalkulacja 
własna

Razem wartość elementu nr 1

Odnowienie części służbowej w 
leśniczówce l-ctwa Grądówka
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i 
renowacyjne]

2.

       0,8200

m2

Dwukrotne lakierowanie boazerii - lakierem 
chemoutwardzalnym

6

KNNR 2  
1108-0510

      13,6000

m

Wymiana elementów podłóg z desek - listew 
przyściennych z drewna iglastego 35x23 mm

7

KNR 4-01  
0411-0700

       2,1300

10 m2

Zabezpieczenie podłóg folią.

8

KNNR 3W  
1013-0100

      19,1900

1 m2

Zabezpieczenie okien folią - analogia okien i 
drzwi

9

KNR AT-26  
0103-0200

      90,2000

m2

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych 
ścian i sufitów farbą emulsyjną, z 
przygotowaniem powierzchni, na wysokości - 
do 5 m od podłogi

10

KNNR 3  
0605-0400

       0,8000

t

Ręczne przenoszenie elementów betonowych 
i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, 
podokienników, stopni schodowych) o 
ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w 
jednym poziomie - analogia przenoszenie 
mebli na potrzeby malowania

11

KNP 01  
0101-0104

       2,0000

kpl

Dojazdy do miejsca wykonywania robót

12

Kalkulacja 
własna

Razem wartość elementu nr 2

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Nr

Kod pozycji

Odnowienie części służbowej w 
leśniczówce l-ctwa Lisuny
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i 
renowacyjne]

3.

       1,5700

10 m2

Zabezpieczenie podłóg folią.

13

KNNR 3W  
1013-0100

      21,0700

1 m2

Zabezpieczenie okien folią

14

KNR AT-26  
0103-0200

      79,8400

m2

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych 
ścian i sufitów farbą emulsyjną, z 
przygotowaniem powierzchni, na wysokości - 
do 5 m od podłogi

15

KNNR 3  
0605-0400

       0,6000

t

Ręczne przenoszenie elementów betonowych 
i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, 
podokienników, stopni schodowych) o 
ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w 
jednym poziomie - analogia przenoszenie i 
odsuwanie mebli na potrzeby malowania

16

KNP 01  
0101-0104

       2,0000

kpl

Dojazdy do miejsca wykonywania robót

17

Kalkulacja 
własna

Razem wartość elementu nr 3

Odnowienie części służbowej w 
leśniczówce l-ctwa Lisy
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i 
renowacyjne]

4.

       1,9300

10 m2

Zabezpieczenie podłóg folią.

18

KNNR 3W  
1013-0100

      15,1300

1 m2

Zabezpieczenie okien folią - analogia 
zabezpieczenie okien i drzwi folią

19

KNR AT-26  
0103-0200

      80,5900

m2

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych 
ścian i sufitów farbą emulsyjną, z 
przygotowaniem powierzchni, na wysokości - 
do 5 m od podłogi

20

KNNR 3  
0605-0400

       0,6000

t

Ręczne przenoszenie elementów betonowych 
i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, 
podokienników, stopni schodowych) o 
ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w 
jednym poziomie - analogia przesuwanie 
mebli do malowania 

21

KNP 01  
0101-0104

       2,0000

kpl

Dojazdy do miejsca wykonywania robót

22

Kalkulacja 
własna

Razem wartość elementu nr 4

Odnowienie części służbowej w 
leśniczówce l-ctwa Falencin
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i 
renowacyjne]

5.

- 2 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Nr

Kod pozycji

       2,6100

10 m2

Zabezpieczenie podłóg folią.

23

KNNR 3W  
1013-0100

      22,7800

1 m2

Zabezpieczenie okien folią - analogia okien i 
drzwi

24

KNR AT-26  
0103-0200

      96,6700

m2

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych 
ścian i sufitów farbą emulsyjną, z 
przygotowaniem powierzchni, na wysokości - 
do 5 m od podłogi

25

KNNR 3  
0605-0400

       0,4000

t

Ręczne przenoszenie elementów betonowych 
i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, 
podokienników, stopni schodowych) o 
ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w 
jednym poziomie - analogia przesuwanie 
mebli do malowania

26

KNP 01  
0101-0104

       2,0000

kpl

Dojazdy do miejsca wykonywania robót

27

Kalkulacja 
własna

Razem wartość elementu nr 5

Odnowienie części służbowej w 
leśniczówce l-ctwa Kowalewo
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i 
renowacyjne]

6.

       2,2600

10 m2

Zabezpieczenie podłóg folią.

28

KNNR 3W  
1013-0100

      14,4400

1 m2

Zabezpieczenie okien folią- analogia 
zabezpieczenie okien i drzwi

29

KNR AT-26  
0103-0200

      83,2900

m2

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych 
ścian i sufitów farbą emulsyjną, z 
przygotowaniem powierzchni, na wysokości - 
do 5 m od podłogi

30

KNNR 3  
0605-0400

       2,0000

kpl

Dojazdy do miejsca wykonywania robót

31

Kalkulacja 
własna

       0,6000

t

Ręczne przenoszenie elementów betonowych 
i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, 
podokienników, stopni schodowych) o 
ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w 
jednym poziomie - analogia przenoszenie 
mebli do malowania

32

KNP 01  
0101-0104

Razem wartość elementu nr 6

Odnowienie części służbowej w 
leśniczówce l-ctwa Kaliszki
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i 
renowacyjne]

7.

       7,5300

m2

Rozebranie podłóg i posadzek drewnianych - 
posadzek z deszczułek nienadających się do 
ponownego wbudowania - analogia panele 
podłogowe

33

KNNR 3  
0801-0501

       7,5300

m2

Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, 
układane na sucho - jednowarstwowe z papy 
odm. I/333 - analogia gąbka pod panele

34

KNNR 2  
0603-0110

       7,5300

m2

Ułożenie posadzki z paneli podłogowych z 
uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności - kl. 
AC 5

35

KNNR 2  
1205-0913

       0,9000

10 m2

Zabezpieczenie podłóg folią.

36

KNNR 3W  
1013-0100

       8,4900

1 m2

Zabezpieczenie okien folią - analogia 
zabezpiezenie folią okien i drzwi

37

KNR AT-26  
0103-0200

- 3 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Nr

Kod pozycji

      21,4600

m2

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych 
ścian i sufitów farbą emulsyjną, z 
przygotowaniem powierzchni, na wysokości - 
do 5 m od podłogi

38

KNNR 3  
0605-0400

       0,6000

t

Ręczne przenoszenie elementów betonowych 
i żelbetowych (belek stropowych, nadproży, 
podokienników, stopni schodowych) o 
ciężarze do 100 kg na odległość do 10 m w 
jednym poziomie- analogia przzenoszenie 
mebli

39

KNP 01  
0101-0104

       1,0000

szt.

Wymiana oprawy przykręcanej, świetlówkowej 
typ OWF 2 x 18, 2 x 18 W

40

KNNR 9  
0501-0224

       2,0000

kpl

Dojazdy do miejsca wykonywania robót

41

Kalkulacja 
własna

Razem wartość elementu nr 7

VAT %

  8,00%

Całkowita wartość wyceny

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 4 -