Serwis urządzeń klimatyzacji PUP Jarosław .

Zestawienie urządzeń

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Marka /model | Ilość Czynnika | Typ klimatyzatora | Koszt przegląduPLN |
| 1. | Chigo/CS-25V3A | 0,70 kg/ R410A | Split |  |
| 2. | Chigo/CS-25V3A | 0,70 kg/R410A | Split |  |
| 3. | Chigo CS 35V3A | 0,940 kg/R410A | Split |  |
| 4. | Sinclair/ ASH12AB | 0,80 kg/R410A | Split |  |
| 5. | Chigo AB /CS24HRN1 | 2,6 kg/R410 A | Split |  |
| 6. | Chigo AB/CS24HRN1 | 2,6 kg/R410A | Split |  |
|  |  |  | **Razem**  |  |

Łączna wartość usługi słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Serwis urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje: konserwację i serwisowanie zgodną z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz kontrolę szczelności.

2. Wykonawca powinien wykazać się certyfikatem dla przedsiębiorców i certyfikatem dla personelu w zakresie instalacji oraz napraw, konserwacji lub serwisowania oraz likwidacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych.

3. Ilość urządzeń serwisowych może ulec zmianie.

…………………………………………..

 Data i podpis