**Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PO – 3/24**

**WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE ORAZ OFEROWANE**

**Pakiet nr 1**

## KOMPUTERY AIO – 6 szt. (CPV: 30213300-8– Komputer biurkowy)

*np. DELL Inspiron 5415 AIO 23.8inch FHD Ryzen 5 7530U 16GB 512GB SSD W11P lub równoważny wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ / model** |  |
| **Producent** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne\*** | **Parametry oferowanego komponentu\*\*** |
| 1. | **Procesor** | Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark średni (Average CPU Mark) wynik min. **16061** punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net **z dnia** **09.10.2024**) |  |
| 2. | **System operacyjny** Np. Windows 10/11+ Pro lub równoważny (64 bitowy) wg. wskazanych obok funkcji i cech produktu równoważnego | Preinstalowany system operacyjny umożliwiający poprawne działanie oprogramowania systemu INFOMEDICA oraz podłączenie do domeny Active Directory.  |  |
| 3. | **Pamięć systemowa** | Minimum: 16GB |  |
| 4. | **Rodzaje wejść / wyjść – (minimalnie)** | USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.RJ-45 (LAN) - 1 szt.HDMI in - 1 szt.HDMI out - 1 szt.Czytnik kart pamięci - 1 szt.DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| 5. | **Dysk SSD** | pojemność min. PCIe 512 GB |  |
| 6. | **Obudowa – (maksymalne)** | Szerokość produktu 550 mmGłębokość produktu 210 mmWysokość produktu 415 mmWaga produktu 5,6 kg |  |
| 7. | **Gwarancja** | Min. 24 miesiące. |  |
| 8. | **Dodatkowo** | Zestaw mysz+klawiatura z logotypem producenta urządzenia. |  |
| 9. | **Monitor** | Z logotypem producenta urządzenia.Rozdzielczość min. FHD (1920 × 1080)Przekątna min 27’Jasność min. 250 nitów |  |
| 10. | **Typ urządzenia i min. przekątna** | Komputer typu AiO o przekątnej 23’-24’ |  |

**Pakiet nr 2**

## SWITCH – 4 szt. (CPV: 32420000-3: Urządzenia sieciowe)

*np. Cisco C1300-48FP-4X lub równoważny wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ / model** |  |
| **Producent** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne\*** | **Parametry oferowanego komponentu\*\*** |
| 1. | **Typ przełącznika** | Zarządzany PoE+ |  |
| 2. | **Ethernet RJ-45 porty** | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |  |
| 3. | **Liczba portów Ethernet** | 48 z PoE+ |  |
| 4. | **Ilość slotów Modułu SFP+** | 4 |  |
| 5. | **Protokoły zarządzające** | SNMP |  |
| 6. | **Obsługa sieci VLAN** | Tak do 4094 |  |
| 7. | **Możliwość tworzenia STACK** | TAK |  |
| 8. | **Wielkość pamięci flash (min.)** | 512 MB |  |
| 9. | **Pojemność pamięci wewnętrznej (min.)** | 1024 MB |  |
| 10. | **Głębokość produktu** | max. 445 mm |  |
| 11. | **Gwarancja** | Min. 24 miesiące. |  |