**Załącznik nr 1 do SWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, a następnie realizacja, wg opracowanego projektu, przedsięwzięcia polegającego na budowie Skateparku na terenie rekreacyjno-sportowym na działce nr 439 na ul. Księżycowej w Baninie. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, przeprowadzenia prób i testów w zakresie niezbędnym do uruchomienia i oddania do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z budową Skateparku na terenie rekreacyjno-sportowym na działce nr 439 ul. Księżycowa w Baninie.

2. Zakres inwestycji obejmuje między innymi:

1)Część projektowa:

a) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Wymagane jest uzyskanie akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

b) Opracowanie koncepcji skateparku z przedstawieniem przyjętej technologii wykonania figur – do akceptacji Zamawiającego

c) Sporządzenie projektu budowlanego, projektów wykonawczych

d) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

e) Opracowania opinii/projektu geotechnicznego na podstawie przeprowadzonych badań

f) Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych (w przypadku konieczności ich odprowadzenia)

g) Przedłożenie projektów budowlanych i technologicznych wraz z kosztorysem prac budowlanych i specyfikacją zakupów wraz z cenami do akceptacji Zamawiającemu oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego dla dalszych prac

h) Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami

i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą powykonawczą złożoną do rejestracji w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

2) Roboty budowlane:

a) Wykonanie nawierzchni skateparku z betonu szlifowanego w tym:

- Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe

- Niezbędne roboty ziemne

- Profilowanie i wzmocnienie podłoża

- Wykonanie podbudowy

b) Wykonanie skateparku składającego się co najmniej z:

- Quarter Pipe

- Funbox z poręczą 2/2+ Manual pad z poręczą+ Grindbox

- 2x Bank ramp + Quarter pipe

- Ławka

3. Zamawiający wymaga udzielenia przez wykonawcę gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje dokumentacji projektowej.

4. Wskazane jest dokonanie przez wykonawcę wizji lokalnej w miejscu realizacji robót budowlanych, co pozwoli przed złożeniem oferty uzyskać niezbędne informacje dotyczące:

a) terenu objętego zamówieniem, jego ukształtowania oraz warunków gruntowych, istniejących obiektów budowlanych,

b) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i naziemne,

c) możliwości urządzenia placu budowy.

5. Pozostałe ustalenia zawarte są w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.