**ZAŁ. NR 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego ochrony osobistej dla WSP według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CPV | Nazwa sprzętu – wyrobu  wymagane dokumenty przy dostawie/ | j.m. | ilość |
| 1 | 35113400-3 | Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi | kpl. | 70 |
| 2 | 18141000-9 | Rękawice ochronne do ubrania specjalnego chroniącego przed czynnikami chemicznymi | para | 100 |
| 3 | 18143000-3 | Maska przeciwpyłowa kasy FFP3 | szt. | 100 |

**Pozycja nr 1: Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi**

**Wymagania:**

1. Ubranie typ 3 według normy PN-EN 14605+A1:2009 zapewniającymi odporność chemiczną.
2. Kombinezon wykonany z lekkiego i wytrzymałego materiału typu TYVEK – Typ C.
3. Elastyczne wykończenie otworu twarzowego, ściągacze w pasie, elastyczne ściągacze w rękawach i nogawkach, zamek błyskawiczny .
4. W celu zapewnienia100% szczelności szwy oklejone taśmą.
5. Materiał spełniający wymagania normy EN 14126:2003, osiągający najwyższą klasę odporności przed czynnikami chemicznymi oraz zapewniający ochronę przed radioaktywnymi włóknami, krwią, wirusami i bakteriami.
6. Gwarancja minimum 12 miesięcy.
7. Rok produkcji 2020.

**Pozycja nr 2: Rękawice ochronne do ubrania specjalnego chroniącego przed czynnikami chemicznymi**

**Wymagania:**

1. Rękawice zapewniające odporność chemiczną,
2. Posiadające autonomiczny kształt, pięciopalczaste, z elastycznym mankietem
3. Rękawice od wewnątrz flokowane bawełną, wodoodporne,
4. Gwarancja minimum 12 miesięcy.
5. Rozmiar:
6. - 50 par
7. - 50 par

**Pozycja nr 3 Maska przeciwpyłowa klasy FFP3**

**Wymagania:**

1. Maseczka powinna spełniać nomę BHP EN 149,
2. Klasa filtrująca FFP3V z wkładem węglowym pochłaniającym odór,
3. Powinna zabezpieczać drogi oddechowe przed wirusami, pyłami, oparami metali żelaznych, włókien szklanych, przed wełną pochodzenia mineralnego, pyłami z drewna, płytami MDF,
4. Powinna być wyposażona w siatkę elastyczną zabezpieczającą włókninę filtrującą przed uszkodzeniami mechanicznymi,
5. Wewnątrz powinna posiadać wyściółkę pianową umożliwiającą wielogodzinne użytkowanie bez odcisków na twarzy,
6. Rozmiar uniwersalny z możliwością regulacji,
7. Okres gwarancji minimum 12 miesięcy.

**UWAGA:**

**Wykonawca, w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.**

**Na etapie postępowania przetargowego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawia kartę katalogową umożliwiającą jednoznaczną identyfikację wyrobu.  
Wszędzie tam, gdzie Zamawiający posługuje się nazwami norm, sformułowanie takie należy rozumieć jako wymaganie przywołanej normy lub normy równoważnej.**