**Zakres przedmiotu zamówienia**

**1. Buty chemoodporne**

- czas przebicia powyżej 480 min, podchloryn sodu stężenie do 75%, kwas fosforowy 75%

- odporne na czynniki biologiczne, klasa 5-6 \*\*

- wsuwane

- kategoria ochrony S5 SRC

- buty do kolan

- do wielokrotnego użycia

- pełna ochrona chemiczna\*

**2. Rękawice chemoodporne**

- czas przebicia powyżej 480 min, podchloryn sodu stężenie do 75%, kwas fosforowy 75%

- odporne na czynniki biologiczne (B), klasa 5-6\*\*, ochrona BKL zgodnie z normą

EN ISO 374-1/typ B

- spełniające wymagania Kategorii III, normy EN 374 – 5, EN 374-1 typ B

- pięciopalcowe

- zapewniające pewny, dobry chwyt

- długie do łokcia, zakończone mankietem ze ściągaczem

- do wielokrotnego użycia

**3. Fartuch chemoodporny**

- spełniający wymagania normy EN 340, PN-EN 465

- czas przebicia 480 minut, podchloryn sodu stężenie do 75%, kwas fosforowy 75%

- odporny na czynniki biologiczne, (B), klasa 5-6\*\*

- wykonany z tkaniny powlekanej PCV

- grubość materiału min. 0,5mm

- regulowana długość paska

- do wielokrotnego użycia

**4. Okulary chemoodporne typu gogle**

- czas przebicia 480 minut, podchloryn sodu stężenie do 75%, kwas fosforowy 75%

- spełniające wymagania normy EN 166

- do stosowania wraz z hełmami ochronnymi i na okulary korekcyjne

- powłoka zabezpieczająca przed zaparowaniem i zapewniająca dobrą odporność przed zarysowaniem

- opaska z regulowaną długością

- pośrednia wentylacja dla komfortu przy długotrwałym stosowaniu

- do wielokrotnego użycia

**5. Półmaska ABEK P2**

- lekka, nie ograniczająca ruchów

- wyposażona w specjalny zawór wydechowy o niskim oporze wpływający na swobodę oddychania

-nie zatrzymująca wydychanego powietrza wewnątrz, ale automatycznie wypuszczająca je poza maskę

- z regulowaną więźbą

- skład zestawu: półmaska, dwa pochłaniacze, dwa filtry

**- zgodny z normami EN14387 i EN143**

- do wielokrotnego użycia

**UWAGA!**

**ZAMAWIAJĄCY WYMAGA:**

1. **Wykonawca powinien wskazać w ofercie nazwę i model oferowanego produktu, załączyć jego zdjęcie oraz bezwarunkowo w sposób prosty i czytelny udokumentować spełnienie wszystkich wymaganych parametrów i norm ( np.: czas przebicia, normy, klasa, itp.).**

**Ponadto Wykonawca musi dostarczyć wymagane deklaracje zgodności, atesty i instrukcje stosowania. Wyżej wskazanych SOI.**

 **W przypadku braku wymaganych potwierdzeń oferta zostanie odrzucona.**

1. **Zamawiane produkty muszą posiadać datę produkcji danego asortymentu nie wcześniejszą niż 04/2022 potwierdzoną stosownym dokumentem.**