3 x Serwer HPE DL360 G11 wraz z szynami do montażu w szafie serwerowej w konfiguracji:

* 2 x CPU: Intel Xeon-Gold 6426Y
* RAM: łącznie 1024 GB w maksymalnie 16 kościach, min. DDR5-4800
* Moduł bootujący do instalacji OS/hypervisiora, np. HPE NS204i-u
* Karta FC SAN: 32 GB 2-portowa (np. HPE SN1610Q) wraz z wkładkami
* Karta LAN 2-portowa obsługująca SFP28 (10/25 GbE) np. BCM 57414 wraz z wkładkami
* 2. Karta LAN z portami miedzianymi – 4-portowa, np. BCM 5719
* Dwa reduntantne zasilacze umieszczone w obudowie serwera
* Licencja ILO Advance
* Licencja OneView dla serwera
* 3-letnie wsparcie dla serwera (tech care) z zachowaniem uszkodzonych nośników danych przez zamawiającego

1 x Serwer HPE DL380 G11 wraz z szynami do montażu w szafie serwerowej w konfiguracji:

* 2 x CPU: Intel Xeon-Gold 6426Y
* RAM: łącznie 1024 GB w maksymalnie 16 kościach, min. DDR5-4800
* Moduł bootujący do instalacji OS/hypervisiora, np. HPE NS204i-u
* Karta FC SAN: 32 GB 2-portowa (np. HPE SN1610Q) wraz z wkładkami
* Karta LAN 2-portowa obsługująca SFP28 (10/25 GbE) np. BCM 57414 wraz z wkładkami
* 2. Karta LAN z portami miedzianymi – 4-portowa, np. BCM 5719
* Dwa reduntantne zasilacze umieszczone w obudowie serwera
* Licencja ILO Advance
* Licencja OneView dla serwera
* 3-letnie wsparcie dla serwera (tech care) z zachowaniem uszkodzonych nośników danych przez zamawiającego