**Załącznik 5.2 do SWZ**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Montaż barier drogowych stalowych wraz z dostawą**

**i demontażem na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2024-2025 r., z podziałem na 6 części**

**CZĘŚĆ NR 2 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Toruniu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis pozycji** | **Jedn. Miary** | **Ilość jednostek** | **Cena Jednostkowa (netto zł)** | **Wartość (netto zł)** |
|  |
| **REGULACJA ISTNIEJĄCYCH BARIER DROGOWYCH** | | | | | |  |
| 1 | Demontaż istniejących barier drogowych | mb | 80 |  |  |  |
| 2 | Montaż istniejących barier drogowych | mb | 80 |  |  |  |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI NOWYCH BARIER** | | | | | |  |
| 3 | Demontaż istniejących barier drogowych | mb | 52 |  |  |  |
| 4 | Dostawa i montaż nowych kompletnych barier prostych | mb | 44 |  |  |  |
| 5 | Dostawa i montaż nowych kompletnych barier **łukowych** | mb | 8 |  |  |  |
| **DOSTAWA Z MONTAŻEM NOWYCH BARIER DROGOWYCH W LOKALIZACJACH, W KTÓRYCH BARIERY WCZEŚNIEJ NIE WYSTĘPOWAŁY** | | | | | |  |
| 6 | Dostawa i montaż nowych kompletnych barier prostych | mb | 460 |  |  |  |
| 7 | Dostawa i montaż nowych kompletnych barier łukowych | mb | 24 |  |  |  |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER RUROWYCH (TYPU TRZEPAK) I MONTAŻ W TEJ SAMEJ LOKALIZACJI NOWYCH BARIER RUROWYCH** | | | | | |  |
| 8 | **Demontaż** barier drogowych rurowych (typu trzepak) wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozładunkiem | mb | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | **Montaż wraz z dostawą** barier drogowych rurowych (typu trzepak – długość przęsła 2,00 m) w lokalizacji po demontażu uszkodzonych | mb | 0 | 0 | 0 |  |
| **DOSTAWA BARIER, SŁUPKÓW ORAZ ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH WRAZ Z DOWOZEM I ROZŁADUNKIEM** | | | | | |  |
| 10 | **Dostawa elementów odblaskowych U-1c** wraz z systemem mocowań (śruby, podkładki, itp.) | szt. | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | **Dostawa kompletnych barier stalowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2 W5 sp05/4 (ze słupkami h = 1 900 mm i elementami odblaskowymi), jednostronne | mb | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | **Dostawa kompletnych barier stalowych łukowych** U-14a z rozstawem słupków co 4 m, N2 W5 sp05/4 (ze słupkami h= 1 900 mm,i elementami odblaskowymi) jednostronne | mb | 0 | 0 | 0 |  |
| **DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH USZKODZONYCH BARIER LINOWYCH ORAZ DOSTAWA i MONTAŻ NOWYCH** | | | | | |  |
| 13 | **Demontaż istniejących barier linowych** | mb | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | **Dostawa i montaż nowych kompletnych barier linowych** | mb | 0 | 0 | 0 |  |
| **Wartość netto łącznie (w zł)** | | | | |  |  |
| **Podatek VAT 23% (w zł)** | | | | |  |  |
| **Wartość brutto łącznie (w zł)** | | | | |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia roku

...................................................

(*należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,* *osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy*)