Słupsk, dnia 04.08.2023 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa sprzętu medycznego”- nr postępowania 75/TP/2023**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawyz dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, dalej „Ustawa”)Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. W związku z dostawą aparatu USG prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanych urządzeń do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odp.: Nie.**

1. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Odp.: Nie**.

1. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia, w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu USG z systemem RIS/PACS, były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

**Odp.: Warunki gwarancji zgodnie z SWZ.**

1. Czy Zamawiający w Części nr 2 – Aparat USG przenośny dopuści: PODRĘCZNY APARAT USG U-LITE?

* U – Lite to aparat USG z liniową głowicą o zakresie częstotliwości pracy 5–12 MHz i głębokości, penetracji 2–6 cm
* Zaawansowane funkcje obrazowania zapewniające wyjątkową jakość obrazu
* Intuicyjna konstrukcja, uproszczone ustawienia
* Maksymalnie zautomatyzowany przebieg pracy (automatyczne ustawienia i pomiary)
* Idealny do wprowadzania cewników do żyły obwodowej w czasie rzeczywistym
* U-Lite mieści się w ręce dając całkowicie intuicyjny interfejs z ostrym obrazem w mgnieniu oka dzięki 7” ekranowi dotykowemu HD. -Lekki i przenośny, tylko 800 g (włączając masę głowicy)
* Możliwość ciągłej pracy przez okres 3 h
* U-lite umożliwia obrazowanie w następujących trybach:
* Czarno-białym/Dynamiczne obrazowanie tkanek, Kolorowym/Mapowanie naczyń, Dopplera /ocena fali tętna, Kierunek i prędkość przepływu krwi
* Dzięki wyjątkowej architekturze 1200 połączonych ze sobą rdzeni na czterech poziomach, aparat U-Lite zapewnia nieprzeciętną szybkość reakcji, stając się niezawodnym partnerem w badaniu klinicznym: 10-sekundowy czas wzbudzenia, i adaptacyjny obrotowy interfejs użytkownika.
* Dla każdej specjalizacji U-Lite łączy unikalne zastosowanie z wyraźnym, dokładnym i standaryzowanym protokołem badania
* USG ogólne
* Naczyniowe
* Kardiologiczne
* Położnicze
* Biopsje
* Urologiczne
* Ratownictwo Medyczne
* Drukowanie bezpośrednie ,na żywo na medycznym papierze termicznym
* Archiwizacja lokalna - dzięki wbudowanej pamięci zachowanie aż do 10000 zdjęć
* Bezpieczna archiwizacja – przesyłanie zdjęcia do bezpiecznej chmury SonoReplay i automatycznie edytowanie raportu na dowolnej platformie
* Eksport USB – wyeksportowanie zdjęcia do pamięci USB w formacie DICOM dla dokładnej i bezpiecznej transmisji zdjęć pacjenta

**** *Odp.: Nie.***

1. Czy Zamawiający w Części nr 2 – Aparat USG przenośny dopuści:

* USG Andie ?
* Wymiary:170mm/56nn/22mm
* Waga :220g
* Central frequence 7,5 MHz
* Frequence range 6.0-11MHz
* Bezprzewodowa łączność pomiędzy głowicą i mobilnym ekranem


***Obraz zawierający przewód, elektronika, gadżet, Urządzenie elektroniczne

Opis wygenerowany automatycznie***

* Sonda może być podłączona do odbiornika za pomocą przewodu, który znajduje się w walizce
* 8 GODZIN ciągłego skanowania bez nagrzewania się
* LECT : Technologia niskiego zużycia energii zintegrowana architektura (max, 3W)
* Normalny poziom temperatury przez cały czas/Nie jest potrzebny wentylator
* Szybkie ładowanie
* Po 3 minutach bez użycia sonda wyłącza się, aby oszczędzić baterię

Zestaw USG Zawiera :

* 1 głowica
* 1 ładowarka (USB Type-C)
* 1 USB pamięć
* 1 Quick start broszura



**Odp.: Nie**.