**Załącznik nr 6c do SWZ**

**ZP/31/2023**

**Oświadczenie Wykonawcy**

**potwierdzające zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia**

**z opisem przedmiotu zamówienia**

**UWAGA: Oferta Wykonawcy, który nie wypełnił poniższej tabeli, lub nie potwierdził spełniania któregokolwiek z wymaganych parametrów zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 punkt 5), który stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.**

**PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM**

Marka: …………………

Model: ...........................

Rok produkcji: ...........................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **PARAMETRY / WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO** | **POTWIERDZENIE**  **Wpisać**  **TAK lub NIE** | **OPIS WYKONAWCY** |
|  | **Dane techniczne:** | | |
|  | Samochód osobowy z napędem elektrycznym. |  |  |
|  | Fabrycznie nowy. |  |  |
|  | Rok produkcji: 2023. |  |  |
|  | Typ nadwozia: hatchback lub crossover lub sedan. |  |  |
|  | Długość całkowita: nie mniej niż 4000 mm. |  |  |
|  | Liczba drzwi: 4/5. |  |  |
|  | Liczba miejsc siedzących: 5. |  |  |
|  | Pojemność bagażnika: nie mniej niż 250 L. |  |  |
|  | Kolor: Srebrny lub szary lub grafitowy lub czarny (wszystkie odcienie tych kolorów). |  |  |
|  | **Układ napędowy, zasilanie:** | | |
|  | Napęd na oś przednią. |  |  |
|  | Rodzaj silnika: elektryczny. |  |  |
|  | Moc maksymalna (KW): min. 100. |  |  |
|  | Skrzynia biegów: automatyczna. |  |  |
|  | Źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy. |  |  |
|  | Pojemność źródła zasilania brutto (kWh): min. 35. |  |  |
|  | **Hamulce z układem odzyskiwania energii:** | | |
|  | Oś przednia: tarczowe. |  |  |
|  | Oś tylna: tarczowe. |  |  |
|  | **Osiągi i normy emisji:** | | |
|  | Prędkość maksymalna (km/h): min. 120. |  |  |
|  | Zasięg km w cyklu miejskim (WLTP): min. 250. |  |  |
|  | Emisja CO2 (g/km): max. 0,0. |  |  |
|  | **Wyposażenie samochodu:** | | |
|  | Klimatyzacja. |  |  |
|  | Wspomaganie kierownicy. |  |  |
|  | Światła do jazdy dziennej w technologii LED. |  |  |
|  | Światła mijania w technologii LED. |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne. |  |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości. |  |  |
|  | Poszycie foteli: materiałowe lub tkaninowe. |  |  |
|  | Podgrzewane fotele: min przednie (kierowcy i pasażera). |  |  |
|  | Centralny zamek zdalnie sterowany z pilota. |  |  |
|  | Zagłówki z regulacją wysokości dla wszystkich siedzeń. |  |  |
|  | Czujniki parkowania: przednie i tylne. |  |  |
|  | Stacja multimedialna z: radioodtwarzaczem, nawigacją, podglądem obrazu z kamery cofania, zestawem głośnomówiącym oraz aplikacją ANDROID AUTO / APPLE CAR PLAY. |  |  |
|  | Kamera cofania kompatybilna ze stacją multimedialną pojazdu. |  |  |
|  | Gniazdo USB. |  |  |
|  | Gniazdo 12V w konsoli środkowej. |  |  |
|  | Felgi ze stopów metali lekkich. |  |  |
|  | Koło zapasowe lub zestaw do naprawy uszkodzeń opon. |  |  |
|  | Dywaniki gumowe w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń. |  |  |
|  | Podnośnik przystosowany do masy pojazdu. |  |  |
|  | Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania TYP 2. |  |  |
|  | Standardowe kable do ładowania, jeden do ładowana z gniazdek 230V (z ładowarką pokładową lub przenośną), drugi do terminali o prądzie ładowania do 22 kW. |  |  |
|  | **Bezpieczeństwo:** | | |
|  | Poduszki powietrzne min. kierowcy i pasażera. |  |  |
|  | Poduszki boczne przednie. |  |  |
|  | 3 – punktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach. |  |  |
|  | Immobilizer. |  |  |
|  | Autoalarm. |  |  |
|  | ABS. |  |  |
|  | ESP. |  |  |
|  | Asystent zmiany pasa ruchu. |  |  |
|  | Asystent martwego pola w lusterkach bocznych. |  |  |
|  | **Dokumentacja:** | | |
| **W dniu dostawy samochodu Wykonawca dostarczy:** | | | |
|  | Komplet dokumentów umożliwiających zarejestrowanie pojazdów. |  |  |
|  | Karty gwarancyjne wraz z listą ASO. |  |  |
|  | Instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim. |  |  |
|  | **Gwarancja:** | | |
|  | Gwarancja mechaniczna na samochód obejmująca perforację nadwozia oraz pełen pakiet serwisowy (wymiana płynów eksploatacyjnych, klocków hamulcowych, przeglądy okresowe), (bez limitu kilometrów) 36 miesięcy. |  |  |
|  | Gwarancja na źródło zasilania samochodu (bez limitu kilometrów) 60 miesięcy. |  |  |

Należy złożyć w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.