Znak Sprawy: IZP.271.3.2024.PK Mszana Dolna dnia 12.03.2024r.

***WSZYSCY WYKONAWCY***

**„Modernizacja drogi na oś. Niedośpiały w miejscowości Kasinka Mała”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r poz.1605 ze zm. ), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.03.2024r. wraz z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami jak poniżej.

Pytanie Nr 1;

Proszę podać jaką szerokość mają przełomy do wymiany podbudowy.

**Ad 1 :** Przełomy, na których przewidziano wymianę podbudowy maja szerokość  1,5 m.

Pytanie Nr2:

Czy stabilizacja gruntu przewidziana w poz.12 d.3 dotyczy mieszania gruntu rodzimego z cementem czy należy doliczyć materiał?

Pytanie Nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza stabilizację z dowozu jeżeli wielkość przełomów nie będą wystarczające dla maszyny miksującej?

**AD 2, Ad 3:**

Jak wynika z opisu pozycji 12.3 zakłada się wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego cementem  natomiast dopuszcza się również wbudowanie przedmiotowej warstwy w formie kruszywa łamanego stabilizowanego cementem czyli "stabilizacji dowiezionej".

Pytanie Nr 4:

Czy zmawiający dopuszcza zastosowanie żelbetowego odwodnienia liniowego zamiast polimerobetonowego?

**AD.4:**

Zamawiający dopuszcza  wykonanie odwodnienia liniowego żelbetowego zamiast polimerobetonowego.

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Szybiak