
OPERAT WODNOPRAWNY
SPORZĄDZONY W OPARCIU O ZAPISY ART. 409 USTAWY PRAWO WODNE (DZ.U.2023.1478 T.J.)

ZAKRES KORZYSTANIA 
ZE ŚRODOWISKA
Przebudowa urządzenia wodnego – otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna 
MIEJSCE ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD
dz. nr 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna
[220604_2.0012.26/32]
NAZWA 
KORZYSTAJĄCEGO
Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
OPRACOWAŁ



Dariusz Żymierczykiewicz
mgr inż. inżynierii środowiska
FAZA OPRACOWANIA

operat wodnoprawny

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Nr strony

Spis treści
2

Część opisowa
3

Załączniki
25

Część rysunkowa
30

Stara Kiszewa, 20 października 2023 r.


SPIS ZAWARTOŚCI
SPIS ZAWARTOŚCI	2
CZĘŚĆ OPISOWA	3
1.	OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA	3
2.	CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD	3
3.	STAN FORMALNOPRAWNY	3
4.	CEL I RODZAJ PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB ROBÓT	3
5.	PRAWO MIEJSCOWE I ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA Z JEGO ZAPISAMI	3
6.	RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW ŻEGLUGOWYCH	4
7.	RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH	4
8.	STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZASIĘGIEM ODDZIAŁYWANIA	4
9.	OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH	4
10.	KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	4
11.	OPIS URZĄDZENIA WODNEGO	6
12.	LOKALIZACJA URZĄDZEŃ	7
13.	CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	8
14.	CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA ŚCIEKÓW LUB WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH OBJĘTEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	12
15.	USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA	12
16.	USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM	21
17.	USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY	21
18.	USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU OCHRONY WÓD MORSKICH	23
19.	USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH	23
20.	USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU LUB PROGRAMU ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU TRANSPORTOWYM	23
21.	OKREŚLENIE WPŁYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH	23
22.	WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO, SPOSÓB JEGO OBLICZANIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOŚCI W MIEJSCU KORZYSTANIA Z WÓD	23
23.	WIELKOŚĆ ŚREDNIEGO NISKIEGO PRZEPŁYWU Z WIELOLECIA (SNQ) LUB ZASOBU WÓD PODZIEMNYCH	23
24.	PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII URZĄDZEŃ ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKŻE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA	23
25.	FORMY OCHRONY PRZYRODY UTWORZONE LUB USTANOWIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH	24
26.	WNIOSKI	24
ZAŁĄCZNIKI	25
CZĘŚĆ RYSUNKOWA	30

CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia
Imię i nazwisko lub nazwa
Gmina Kościerzyna
Adres zamieszkania lub siedziba
ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód
Przedmiotem opracowania jest sporządzenie operatu wodnoprawnego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego - otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna.
Planowane zamierzenie realizowane jest dla potrzeb zwiększenia objętości retencyjnej istniejącego zbiornika dla wód spływających z części terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie.
Zakres całego zamierzenia
Zamierzenie związane z przebudową zbiornika obejmuje pogłębienie zbiornika, umożliwiające zwiększenie objętości retencyjnej wód opadowych lub roztopowych i uzyskanie docelowej głębokości, niezbędnej dla maksymalnego zbierania wody oraz umocnienie skarp na linii wody kiszką faszynową.
3. Stan formalnoprawny
Zbiornik wodny do celów retencjonowania wód opadowych lub roztopowych z obszaru części ulic osiedlowych na terenie działki 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie wykonany został na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr OŚ.6341.75.3.2014 udzielonego przez Starostę Kościerskiego w dniu 17 października 2014 r. Kopia pozwolenia stanowi załącznik do operatu.
Obecnie zaistniała potrzeba zwiększenia jego objętości retencyjnej poprzez pogłębienie, stanowiące jego przebudowę.
4. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót
Roboty ziemne – pogłębienie dna zbiornika oraz umocnienie linii brzegowej zbiornika faszyną. 
Brak wpływu inwestycji na układ istniejącej zieleni. Nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów. Drzewa w trakcie realizacji inwestycji będą zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem (np. przez odeskowanie).
5. Prawo miejscowe i zgodność zamierzenia z jego zapisami
Na terenie inwestycji obowiązują zapisy mpzp uchwalonego w dniu 30 stycznia 2020 r. uchwała nr I/152/20 Rady Gminy Kościerzyna w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie w gminie Kościerzyna. 
Projektowany zbiornik zlokalizowany jest na obszarze oznaczonym MNU/22 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową.
Istniejący zbiornik związany jest z retencjonowaniem wód opadowych lub roztopowych i jego przebudowa nie narusza postanowień i zakazów mpzp.
W załączeniu (patrz: załączniki) – zaświadczenie (pismo nr WPPiN.6724.147.2023.PF z dnia 16 października 2023 r.) Wójta Gminy Kościerzyna faktu, że planowana przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, planowana na działce ozn. nr ewid. 26/32, w obrębie ewid. Kościerzyna Wybudowanie, gmina Kościerzyna, nie narusza ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kościerzyna Wybudowanie na terenie gminy Kościerzyna, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kościerzyna dnia 30 stycznia 2020 r. Nr I/152 /20 (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 9 marca 2020 r. poz. 1303).
6. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych
Opomiarowanie i znaki żeglugowe nie mają zastosowania. 
7. Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych
Zasięg oddziaływania zbiornika wodnego związany jest z prowadzeniem robót ziemnych i przekształceniem terenu. Powierzchnia określająca zasięg oddziaływania zbiornika wodnego wynosi 1010 m2. Zasięg oddziaływania został przedstawiony w formie graficznej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
8. Stan prawny nieruchomości związanych z zasięgiem oddziaływania 
Nieruchomości znajdujące się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód 
stanowi własność:
Numer działki, obręb
Własność
Zakres korzystania
26/32
Gmina Kościerzyna
ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
otwarty zbiornik wodny
9. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich
Brak oddziaływania poza zakres objęty inwestycją i teren stanowiący własność osób trzecich. 
Należy zobowiązać właściciela gruntu, na którym znajduje się przebudowywany zbiornik do:
* realizacji projektowanego zamierzenia zgodnie z dokumentacją techniczną (projektową) i uzyskanymi decyzjami administracyjnymi,
* utrzymania zbiornika we właściwym stanie technicznym,
* utrzymywania systemu odprowadzania wód deszczowych w dobrym stanie technicznym.
Wnioskodawca zobowiązany zostanie do dozorowania zbiornika w zakresie utrzymywania poziomu wód i w razie konieczności jego opróżniania (odpompowanie i wywóz wód). 
10. Kwalifikacja przedsięwzięcia w zakresie możliwości znaczącego oddziaływania na środowisko
Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunków w zakresie ochrony środowiska. Wszystkie materiały stosowane do budowy faszyny będą naturalne.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z późn. zmianami), niniejsza inwestycja nie kwalifikuje się do inwestycji mogących znacząco (zarówno potencjalnie, jak i zawsze) oddziaływać na środowisko. Powierzchnia zbiornika nie przekroczy 0,5 ha i głębokości 3 m, czym nie spełnia przesłanek kwalifikujących przedsięwzięcie do potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z §3 88 lit. e i f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na e) realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha, na terenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, f) realizacji stawów o głębokości nie mniejszej niż 3 m, innej niż wymieniona w lit. e.
Zbiornik wodny pełnił będzie funkcję retencyjną. Potencjalne oddziaływanie na środowisko wód powierzchniowych z tytułu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsięwzięcia jest krótkotrwałe, nieciągłe i kończy się całkowicie z chwilą finalizacji przedsięwzięcia. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i dopływające wody opadowe lub roztopowe będzie krótkotrwałe, wiążące się z koniecznością napełnienia zbiornika (uzupełnienia poziomu wody wodami opadowymi).
Spośród zagrożeń dla środowiska występujących podczas realizacji inwestycji są prace ziemne wykonywane z wykorzystaniem maszyn. Podczas prowadzenia robót ziemnych mogą występować następujące negatywne oddziaływania w postaci hałasu występującego w trakcie prac urządzeń mechanicznych czy zanieczyszczenia powietrza spalinami tych urządzeń. Jest to oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne, trwające w okresie prowadzenia prac ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zarówno realizacja, jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, nie wiążą się z powstawaniem szkód w środowisku, a w związku z tym działania z zakresu kompensacji przyrodniczej nie są konieczne. 
Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nie jest zaliczana do przedsięwzięć, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska i nie tworzy się dla niej obszarów ograniczonego użytkowania. Ponadto zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne powodują, że dotrzymane będą standardy jakości środowiska.
Usytuowanie przedsięwzięcia dotyczy w szczególności stanu przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 
Planowane zadanie nie obejmuje działań na terenie obszarów górskich i leśnych ani nie jest położona w ich pobliżu, nie obejmuje obszarów objętych ochroną tj. strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 
Mając na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz jego przewidywane oddziaływanie na układ hydrologiczny obszaru inwestycji i terenów sąsiednich, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja zamierzenia znacząco oddziaływała na stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) oraz podziemnych (JCWPd), uniemożliwiła osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, pogorszyła aktualny stan ekologiczny istniejącego zbiornika (poprzez zakłócenie jego struktury i funkcjonowania, jako ekosystemu wodnego).
Inwestycja nie dotyczy obszarów, na których standardy środowiska zostały przekroczone, ani obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Przedsięwzięcie nie obejmuje obszarów przylegających do jezior, nie jest związane z uzdrowiskami oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Niniejsza inwestycja realizowana będzie poza obszarami chronionymi, w tym sieci Natura 2000. 
Dla budowy zbiornika wraz z siecią kanalizacyjną deszczową nie była wydawana decyzja środowiskowa.
11. Opis urządzenia wodnego
11.1. Parametry charakteryzujące zbiornik wodny
Lustro wody w istniejącym zbiorniku – rzędna 171,1 m n.p.m.
Zaplanowano przebudowę zbiornika otwartego w kształcie nieregularnym o następujących parametrach:
* maksymalna rzędna wody					171,1 m n.p.m. 
* rzędna dna zbiornika						168,2 m n.p.m.
* powierzchnia maksymalna (w rzucie grzbietów skarp)		1010 m2
* maksymalna powierzchnia wody 				900 m2
* powierzchnia dna zbiornika					473 m2
* głębokość maksymalna 					2,9 m,
* nachylenie ścian zbiornika  					1:1,5 
* objętość retencyjna zbiornika - użytkowa (do linii wody)		1991 m3
* objętość całkowita zbiornika - (do grzbietu skarpy)		2661 m3
* obwód na linii wody (długość faszynowania)			112 m
11.2. Wylot wód deszczowych i roztopowych
Istniejący dopływ wód deszczowych – do zachowania.
11.3. Warunki wykonania zbiornika wodnego
Urobek pochodzący z robót ziemnych dla przebudowy zbiornika będzie rozplanowany na terenie działek stanowiących własność Inwestora. W ramach inwestycji planowane jest:
* wypompowanie wody ze zbiornika, 
* wykonanie robót ziemnych – wykop zbiornika - pogłębienie,  
* zagospodarowanie urobku metodą podsiewu jako użytek zielony lub wywiezienie niezagospodarowanej nadwyżki gruntu na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne,
* umocnienie skarp zbiornika opaską faszynową, na wysokości lustra wody,
* ręczne przygotowanie istniejących skarp, humusowanie i obsianie trawą.
Dla potrzeb budowy będą wykorzystywane wyłącznie atestowane i sprawne maszyny oraz urządzenia – koparka, spycharka, równiarka. Odpady z budowy zbiornika jako 170506 i 170504 – urobek 
z pogłębiania i budowy stawów zostanie wykorzystany do rozplantowania na terenie działek stanowiących własność inwestora – Gminy Kościerzyna.
Roboty budowlane należy wykonywać według następującej kolejności: 
* odpompowanie wody,
* roboty refulacyjne – pogłębianie dna zbiornika,
* wywóz i rozplantowanie urobku,
* naturalne (samoistne i swobodne) napełnianie zbiornika wodą opadową (spływy powierzchniowe) i dopływ z istniejącej kanalizacji deszczowej.
Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany, a ziemia z pogłębiania wykorzystana do rozplantowana na terenie nieruchomości stanowiących własność inwestora.
12. Lokalizacja urządzeń 
za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;
Lokalizacja ujęcia wód podziemnych, określona współrzędnymi w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000, o których mowa w przepisach wydanych na ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zestawiona została w tabeli 1.
Układ wysokościowy - Amsterdam.
Tabela 1. Zestawienie informacji o lokalizacji urządzeń wodnych
Nazwa urządzenia wodnego
Współrzędne geodezyjne
(układ 2000 strefa 6; Amsterdam)
Numer ewidencyjny nieruchomości
Obręb geodezyjny
(nazwa / numer)
Jednostka ewidencyjna
Zakres korzystania ze środowiska
Zbiornik wodny
jak w tabeli 2.
26/32
Kościerzyna Wybudowanie
0012
Kościerzyna G
220604_2
przebudowa urządzenia wodnego
Tabela 2. Zestawienie współrzędnych charakterystycznych zbiornika wodnego
Nr pkt.
Współrzędna X
Współrzędna Y
1
6001354.4200
6498199.7200
2
6001355.8200
6498204.8400
3
6001353.3800
6498213.8400
4
6001352.6000
6498220.0100
5
6001352.6000
6498222.7300
6
6001351.4000
6498224.9300
7
6001351.4800
6498231.2000
8
6001349.7314
6498234.1068
9
6001343.5276
6498235.6648
10
6001335.5300
6498232.8000
11
6001330.0237
6498228.7534
12
6001325.8626
6498224.5026
13
6001322.0700
6498218.1300
14
6001322.7800
6498210.2300
15
6001326.9400
6498203.8800
16
6001331.5700
6498199.0100
17
6001338.7400
6498194.8900
18
6001343.1700
6498194.2800
19
6001350.5900
6498195.8600
13. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym
Ujęcie wód podziemnych znajduje się w obszarze:
* Ekoregion – Równiny Centralne [EKR 14]
* Obszary Dorzeczy – Obszar Dorzecza Wisły [PL2000]
* Regiony Wodne – region wodny Dolnej Wisły [PL2000DW]
Obszar Regionu Wodnego Dolnej Wisły jest administrowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  Gdańsku. 
Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni
Przedsięwzięcie planowane jest:
* zlewnia poziomu 1 – Wisła,
* zlewnia poziomu 2 – Wisła od Drwęcy do ujścia,
* zlewnia poziomu 3 – Wda,
* zlewnia poziomu 4 – Trzebiocha,
* zlewnia poziomu 5 – Rakownica
* zlewnia poziomu 6 – Raknica do jez. Garczno
Usytuowanie przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych przybrzeżnych
Ujęcie znajduje się poza obszarem jednolitych części wód powierzchniowych przybrzeżnych.
Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd)
Ujęcie wód podziemnych położone jest na obszarze JCWPd 28, o łącznej powierzchni 4057,4 km2, zlokalizowanym w regionie Dolnej Wisły. Obszar ten obejmuje zlewnie rzek Wdy i Wierzycy. System wodonośny jest rozbudowany w profilu pionowym i obejmuje warstwy miocenu, oligocenu (z wyjątkiem poziomów międzymorenowych i sandrowych), a także wodonośne osady kredy górnej. 
Tabela 3. Charakterystyka JCWPd 28
Ocena stanu JCWPd
Czy jest monitorowana
tak
Stan chemiczny
dobry
Stan ilościowy
dobry
Stan (ogólny) JCWPd
dobry
Wskaźniki determinujące stan JCWPd
Stan chemiczny
nie dotyczy
Stan ilościowy
nie dotyczy

Przyczyna stanu słabego
Antropopresja
Wpływ na stan chemiczny
nie dotyczy
Wpływ na stan ilościowy
nie dotyczy

Fig. 1. Lokalizacja ujęcia na tle obszaru JCWPd 28
Presje determinujące stan JCWPd
Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania
[tys. m3/rok] – stan na rok 2018
116535.74
% wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania
13
Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd
pobór punktowy z ujęć wód podziemnych 
Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWPd
ilościowa
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego
niezagrożona
Obszary chronione z zał. IV RDW 
Jcw przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
TAK - JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Cele środowiskowe
Stan chemiczny
dobry stan chemiczny
Stan ilościowy
dobry stan ilościowy
Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych
Stan chemiczny
nie dotyczy
Stan ilościowy
nie dotyczy
Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP)
Zbiornik zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych  – Wda do jez. Wdzydze.
Informacje podstawowe
Kategoria JCWP JCWP RW
jednolita część wód powierzchniowych rzecznych
Nazwa JCWP 
Wda do jez. Wdzydze
Kod JCWP 
RW2000202943799
Typ JCWP PNp - 
Rl_poj - Rzeka w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy łososiowa
Rzeczywista długość JCWP [km] 
124.85
Powierzchnia zlewni JCWP [km2] 
454.75
Kod i nazwa JCWP w poprzednim cyklu
planistycznym (2016-2021)
RW200025294379 (Wda do wypływu z jez. Wdzydze)
Status JCWP
Status JCWP
NAT - naturalna część wód
Ocena stanu JCWP
Stan/potencjał ekologiczny 
umiarkowany stan ekologiczny
Wskaźniki determinujące stan/ potencjał ekologiczny
nie dotyczy; makrobezkręgowceichtiofauna
Stan chemiczny stan chemiczny
stan chemiczny poniżej dobrego
Wskaźniki determinujące stan chemiczny
nie dotyczy; bromowane difenyloetery, rtęć, heptachlor
Stan ogólny
zły stan wód
Presje determinujące stan wód
Rodzaj użytkowania obszaru zlewni JCWP (% powierzchni)
Tereny zurbanizowane
2
Tereny użytkowane rolniczo
30
Tereny leśne
63
Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWP
BIO_HM (na elementy biologiczne zależne od hydromorfologii), CHEM_B (na elementy chemiczne
(biota)), OCH (na obszary chronione)
Główne źródło presji troficznych 
nie dotyczy
Główne źródło presji zasalających 
nie dotyczy
Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających
nie dotyczy
Główne źródło presji hydromorfologicznych
PRESJA_CHEM: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ
miejski; nieznane (substancje zakazane); PRESJA_HYMO: prostowanie koryta - rzeki główne, -
rzeki pozostałe
Główne źródło presji chemicznych
Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski;
nieznane (substancje zakazane)
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu
środowiskowego
zagrożona


Fig. 2. Lokalizacja ujęcia na tle JCWP rzecznych
Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW oraz ustawie Prawo wodne

Jcw przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

NIE – JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi

Jcw przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

TAK - JCWP przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

Obszary wyznaczone jako tereny wrażliwe na mocy dyrektywy 91/271/EWG - obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód

TAK - cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w
szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz
wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia
biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód
Cel środowiskowy
Stan/potencjał ekologiczny
dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych;
zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wda w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego)
Stan chemiczny
dobry stan chemiczny
Jednolite Części Wód Powierzchniowych – Jeziorne
Zbiornik znajduje się poza JCWP jeziornymi.
14. Charakterystyka odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym
Istniejący w zagłębieniu terenowym zbiornik wód opadowych lub roztopowych. 
Rzędna dna zbiornika				168,2 poprzez 169,6 do 171,1 m n.p.m.
Powierzchnia dna				473 m2
Linia wody					171,1 m n.p.m.
Maksymalna głębokość zbiornika 		2,9 m
Powierzchnia lustra wody			900 m2
Pojemność wodna		ok. 1160 m3 (planowane zwiększenie objętości o ok. 831 m3)
Obwód zbiornika na wysokości linii wody	112 m 
15. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Jednolite Części Wód Podziemnych nr 28
Zestaw działań poza obowiązkową realizacją katalogu działań
Działania podstawowe

Dla JCW nie zaplanowano żadnych dodatkowych działań podstawowych.
Działania uzupełniające
GOSPODARKA KOMUNALNA
weryfikacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dla obszaru Raduni, Motławy wraz z obszarem Żuław Gdańskich -  nie dotyczy zakresu przedsięwzięcia
Jednolite Części Wód Powierzchniowych Rzecznych
Park Krajobrazowy Dolina Słupi  PL.ZIPOP.1393.PK.34
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
Kaszubski Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.10
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
Wdzydzki Park Krajobrazowy  PL.ZIPOP.1393.PK.9
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
Gowidliński Obszar Chronionego Krajobrazu  PL.ZIPOP.1393.OCHK.326
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu  PL.ZIPOP.1393.OCHK.470
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wierzycy PL.ZIPOP.1393.OCHK.417
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
Obszar NATURA 2000 – Bory Tucholskie  PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220009.B
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
Obszar Natura 2000 – Rynna Dłużnicy PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220081.H
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
obszar Natura 2000 - Bytowskie Jeziora Lobeliowe PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220005.H
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
obszar Natura 2000 – Jeziora Wdzydzkie  PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220034.H
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
obszar Natura 2000 – Nowa Sikorska Huta PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220090.H
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
obszar Natura 2000 – Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
obszar Natura 2000 - Jezioro Księże w Lipuszu PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220104.H
Cel środowiskowy dla obszaru
Brak oddziaływania – przedsięwzięcie poza obszarem
Cel środowiskowy
Stan/potencjał ekologiczny
dobry stan ekologiczny
Stan chemiczny
dobry stan chemiczny
Wymagania dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (wymagania dotyczą miejsc poboru wody)
NIE – JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
Wymagania dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (wymagania dotyczą fragmentu wód wykorzystywanego do celów kąpieliskowych)
TAK - JCWP przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
Wymagania dla obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód
brak dodatkowych wymagań
Antropopresja w obrębie zlewni
Główne źródło presji troficznych
nie dotyczy
Główne źródło presji zasalających
nie dotyczy
Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających
nie dotyczy
Główne źródło presji hydromorfologicznych
prostowanie koryta - rzeki główne 
Główne źródło presji chemicznych
Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski  
Działania podstawowe
Gospodarka ściekowa w aglomeracjach
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji STĘŻYCA w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków (ID oczyszczalni: PLPM0830N);
Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Lipusz w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków (ID oczyszczalni: PLPM0680);
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Łubiana w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków (ID oczyszczalni: PLPM0690);
Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Dziemiany w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków (ID oczyszczalni: PLPM0620);
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Zgorzałe.
Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w gminie Stężyca.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Kartuzy w celu poprawy jakości odprowadzanych ścieków (ID oczyszczalni ścieków: PLPM0160).
Nie dotyczy – przebudowa zbiornika nie jest związana z odprowadzaniem ścieków komunalnych.
Poprawa warunków dla obszarów chronionych
Ochrona siedlisk lęgowych [A229] poprzez utrzymanie naturalnego charakteru brzegów cieków i jezior, stanowiących istniejące i potencjalne miejsca lęgowe (wyrwy, podcięcia erozyjne, obrywy) - z wyjątkiem miejsc modernizacji istniejących lub budowy nowych punktów czerpania wody związanych z ochroną przeciwpożarową oraz wykonywania działań związanych z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury (drogi, linie energetyczne itp.). rzeki i jeziora na terenie w obrębie obszaru, na terenie województwa pomorskiego. (Obszar Natura 2000 Bory Tucholskie) 
Zachowanie oraz uzupełnienie zniszczonych zadrzewień śródpolnych, obsadzeń dróg polnych i oczek wodnych. (Wdzydzki Park Krajobrazowy);
Zapobiegnięcie utracie siedlisk lęgowych [A021, A022, A127, A004] poprzez zachowanie szuwarów w rejonach występowania gatunku. (Obszar Natura 2000 Bory Tucholskie).
Ochrona siedlisk lęgowych [A067, A070] poprzez: 
a) zapobiegniecie zniszczeniu siedlisk lęgowych poprzez zachowanie istniejącego użytkowania naturalnej roślinności brzegów jezior i rzek oraz lokalizowanie nowego zainwestowania w miejscach już przekształconych i zagospodarowanych, 
b) pozostawianie bez zabiegów gospodarczych pasów o szerokości 50 m wokół jezior o powierzchni większej niż 0,5 ha, oraz pasów o szerokości odpowiadającej jednej wysokości drzewostanu wzdłuż odcinków rzek, na których występuje ten gatunek lub gospodarowanie na ww. pasach rębniami złożonymi (z wyjątkiem IVd z cięciami zupełnymi), w okresie od 1 sierpnia - 28 lutego, 
c) pozostawienie w ww. pasach wszystkich drzew dziuplastych o ile nie zagraża to bezpieczeństwu ludzi, mienia w istniejących obiektach budowlanych, 
d) na obszarach w użytkowaniu rębnym takie wyznaczanie pozostawianych kęp starodrzewu, aby obejmowały maksymalną liczbę drzew dziuplastych. (Obszar Natura 2000 Bory Tucholskie).
Przeciwdziałanie eutrofizacji i zanieczyszczeniu wód poprzez utrzymanie wolnej od kempingów i karawaningów strefy brzegowej [3110]. Otoczenie jezior: Wielkie Oczko, Zakrzewie, Małe Oczko, Drzędno, Głęboczko. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Modyfikacja gospodarki leśnej w obszarze zlewni jezior ramienicowych [3140], poprzez nie stosowanie rębni zupełnej w pasie o szerokości 30 m wokół jezior ramienicowych. Otoczenie jezior: Wdzydze Południowe, Sominko (część południowa), Kotel, Kramsko Małe, Gołuń, Białe, Chądzie, Wielkie Płocice, Strupino. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Monitorowanie przejrzystości i chemizmu wód [3140] oraz stanu roślinności - Jezioro Głęboczko, Jezioro Białe, Jezioro Wdzydze Południowe; Ocena stanu zachowania łąk ramienicowych i zmian warunków siedliskowych w najczystszych oraz najbardziej zanieczyszczonych jeziorach ramienicowych wg monitoringu GIOŚ, poprzez ocenę parametru stanu zachowania struktury i funkcji, wg następujących wskaźników: 1) przejrzystość wody; 2) odczyn wody; 3) przewodnictwo; 4) liczba zbiorowisk ramienic; 5) powierzchnia litoralu w transekcie dostępna dla ramienic. Wyznaczone punkty badawcze na jeziorach: Białe, Kramsko Małe, Kotel, Gołuń, Wdzydze Południowe. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior [3150], poprzez: 1) dążenie do budowy kanalizacji ściekowej; 2) uszczelnianie szamb; 3) dążenie do wyposażania istniejących budynków w zabudowie rozproszonej w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków; 4) wyposażanie nowych budynków w zabudowie rozproszonej w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków. Strefa 100 m od brzegów wszystkich jezior eutroficznych: Schodno, Wyrówno, Kutówko, północno – zachodnia część jeziora Sominko, Stryjek, Kramsko Duże, Polgoszcz, Czyste, Długie, Bielawy, Osty. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Dostosowanie/utrzymanie sposobu użytkowania turystycznego jezior [3150] poprzez używanie łodzi bez napędu motorowego w celu ochrony siedliska przyrodniczego, za wyjątkiem łodzi stosowanych wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i prowadzenia działań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki leśnej i rybackiej. Wszystkie jeziora eutroficzne: Schodno, Wyrówno, Kutówko, północno – zachodnia część jeziora Sominko, Stryjek, Kramsko Duże, Polgoszcz, Czyste, Długie, Bielawy, Osty). (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Modyfikacja gospodarki leśnej w obszarze zlewni jezior eutroficznych [3150], poprzez niestosowanie rębni zupełnej w pasie o szerokości 30 m wokół jezior eutroficznych. Otoczenie wszystkich jezior eutroficznych: Schodno, Wyrówno, Kutówko, północno – zachodnia część jeziora Sominko, Stryjek, Kramsko Duże, Polgoszcz, Czyste, Długie, Bielawy, Osty. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior [3160], poprzez: 1) dążenie do budowy kanalizacji ściekowej; 2) uszczelnianie szamb; 3) dążenie  do wyposażania istniejących budynków w zabudowie rozproszonej w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków; 4) wyposażanie nowych budynków w zabudowie rozproszonej w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków. Strefa 100 m wokół wszystkich jezior dystroficznych: Czarne – obok Jeziora Małe, Płocice, Chude, Oczko, Czarne – poniżej wsi Płocice, Kleszczówko, zbiornik przy Jeziorze Strupino, użytek ekologiczny Wesków Bagna, zbiornik pomiędzy wsiami Belfort i Schodno, użytek ekologiczny Żabińskich Błoto ‘Żôbinsczich Błoto’, Lipno, Lipionko, Zator – powyżej użytku ekologicznego Przerębska, użytek ekologiczny Zdradzonko, Wałachy). (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Dostosowanie/utrzymanie sposobu użytkowania turystycznego jezior [3160] poprzez używanie łodzi bez napędu motorowego w celu ochrony siedliska przyrodniczego, za wyjątkiem łodzi stosowanych wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i prowadzenia działań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki leśnej i rybackiej. Wszystkie jeziora dystroficzne: Czarne – obok Jeziora Małe, Płocice, Chude, Oczko, Czarne – poniżej wsi Płocice, Kleszczówko, zbiornik przy Jeziorze Strupino, użytek ekologiczny Wesków Bagna, zbiornik pomiędzy wsiami Belfort i Schodno, użytek ekologiczny Żabińskich Błoto ‘Żôbinsczich Błoto’, Lipno, Lipionko, Zator – powyżej użytku ekologicznego Przerębska, użytek ekologiczny Zdradzonko, Wałachy). (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Modyfikacja gospodarki leśnej w obszarze zlewni jezior dystroficznych [3160], poprzez nie stosowanie rębni zupełnej w pasie o szerokości 30 m wokół jezior dystroficznych. Wszystkie jeziora dystroficzne: Czarne – obok Jeziora Małe, Płocice, Chude, Oczko, Czarne – poniżej wsi Płocice, Kleszczówko, zbiornik przy Jeziorze Strupino, użytek ekologiczny Wesków Bagna, zbiornik pomiędzy wsiami Belfort i Schodno, użytek ekologiczny Żabińskich Błoto ‘Żôbinsczich Błoto’, Lipno, Lipionko, Zator – powyżej użytku ekologicznego Przerębska, użytek ekologiczny Zdradzonko, Wałachy). (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Ochrona linii brzegowej poprzez zachowanie naturalnej szaty roślinnej w strefie brzegowej jeziora tj. utrzymanie naturalnie wykształconych zbiorowisk roślinnych w linii brzegowej bez możliwości przekształcania brzegów i wprowadzania nasadzeń lub wysiewu gatunków obcych [nocek łydkowłosy, bóbr europejski, wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny]. Jezioro Wdzydze, Jezioro Schodno, rzeki/cieki wodne/zbiorniki wodne w obszarze Natura 2000, będące siedliskiem występowania bobra/ wydry/ traszki/ kumaka, wykazane w trakcie procedury ooś lub w trakcie procedury w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej lub wykazane w wyniku monitoringu gatunku. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Dostosowanie/utrzymanie sposobu użytkowania turystycznego jezior poprzez używanie łodzi bez napędu motorowego w celu ochrony siedliska gatunku, za wyjątkiem łodzi stosowanych wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i prowadzenia działań z zakresu ochrony środowiska gospodarki leśnej i rybackiej [bóbr europejski, wydra]. Wszystkie zbiorniki wodne w obszarze Natura 2000. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Przeciwdziałanie eutrofizacji i zanieczyszczeniu wód oraz fragmentacji siedlisk, poprzez utrzymanie jak najdłuższej strefy brzegowej wolnej od kempingów i karawaningów, ograniczanie fragmentacji siedlisk mokradłowych [traszka grzebieniasta]. Cały obszar Natura 2000 z wyjątkiem odcinków brzegów już zainwestowanych. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Przeciwdziałanie eutrofizacji i zanieczyszczeniu wód [różanka] poprzez: 1) rozbudowę sieci kanalizacyjnej i zapewnienie właściwego oczyszczenia ścieków, poprzez wymóg odprowadzania ścieków do kanalizacji lub do atestowanych zbiorników bezodpływowych o gwarantowanej szczelności, a następnie do oczyszczalni gwarantujących redukcje azotu i fosforu; 2) kontrolę i egzekwowanie przepisów dotyczących nielegalnego pozbywania się odpadów (w tym ścieków); 3) zakaz wprowadzania obcych geograficznie gatunków ryb do jezior i cieków oraz jego egzekwowanie; 4) dostosowanie turystyki i sportów wodnych do wymogów ochronnych przez ograniczenie używania łodzi motorowych; 5) okresowe kontrole szczelności zbiorników bezodpływowych, z zastosowaniem także do sezonowo użytkowanej zabudowy letniskowej. Wszystkie cieki i zbiorniki wodne w obszarze Natura 2000. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Wzmocnienie ochrony strefy brzegowej i strefy litoralu jezior [różanka] poprzez ograniczenie rozwoju zabudowy brzegów jezior i cieków, a w szczególności poprzez: 1) niedopuszczanie do tworzenia nowych miejsc parkingowych, biwakowych i innych obiektów turystycznych mogących wpływać niekorzystnie na stan strefy brzegowej jezior; 2) utrzymanie wolnej od kempingów i karawaningów strefy brzegowej; 3) niedopuszczanie do powstawania nowej zabudowy brzegów jezior; 4) weryfikację legalności stanu prawnego aktualnej zabudowy; 5) rozbiórkę pomostów nielegalnych i regenerację naturalnej roślinności. Wszystkie cieki i zbiorniki wodne w obszarze Natura 2000. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Zachowanie naturalnego charakteru i ciągłości ekologicznej cieków łączących jeziora [różanka]. Wszystkie cieki w obszarze Natura 2000. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Poprawa warunków bytowania populacji małży skójkowatych, poprzez ograniczenie poziomu azotanów w wodach (docelowy poziom azotanów <=2mg/l) [różanka]. Przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Wszystkie cieki i zbiorniki wodne w obszarze Natura 2000. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Zastosowanie programu działań ograniczających eutrofizację akwenów pochodzącą ze źródeł rolniczych, obejmującego: 1) w przypadku przystąpienia do programu rolno – środowiskowego, coroczne sporządzanie bilansu azotu, planu nawożenia oraz rejestru nawożenia; 2) w przypadku produkcji nawozów naturalnych lub kiszonek, gromadzenie ich z wykorzystaniem bezpiecznych dla środowiska urządzeń gromadzenia o pojemności większej od 6 miesięcznej produkcji; 3) nienawożenie w grudniu, styczniu i lutym, a nawozami mineralnymi także w październiku, listopadzie i marcu; 4) pozostawienie stref nieużytkowanych rolniczo na co najmniej 5 m od wszystkich oczek wodnych, cieków i rowów [różanka]. W całym obszarze Natura 2000 na gruntach rolnych. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Ochrona linii brzegowej poprzez zachowanie naturalnej szaty roślinnej w strefie brzegowej jeziora [3110] tj. utrzymanie naturalnie wykształconych fitocenoz w linii brzegowej bez możliwości nasadzeń lub wysiewu gatunków obcych (jak np. trawniki, zalesienia etc.) oraz budowy sztucznych plaż, kąpielisk. Wdrażanie poprzez nielokalizowanie wszelkich obiektów budowlanych w linii brzegowej (np. hangary, pomosty, nabrzeża). Wszystkie jeziora lobeliowe: Jezioro Wielkie Oczko, Jezioro Zakrzewie, Jezioro Małe Oczko, Jezioro Drzędno, Jezioro Głęboczko. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Modyfikacja gospodarki przestrzennej poprzez nielokalizowanie obiektów budowlanych (w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1409) w strefie 100 m od linii brzegowej oraz na stokach dolin jeziornych [3110]. Pas 100 m wokół jezior: Wielkie Oczko, Zakrzewie, Małe Oczko, Drzędno, Głęboczko. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Zachowanie równowagi poziomów troficznych w jeziorach poprzez utrzymanie akwenów wolnych od wszelkich form zarybiania i hodowli ryb [3110]. Wszystkie jeziora lobeliowe: Jezioro Wielkie Oczko, Jezioro Zakrzewie, Jezioro Małe Oczko, Jezioro Drzędno, Jezioro Głęboczko. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Modyfikacja gospodarki rybackiej poprzez niewprowadzanie gatunków ryb roślinożernych obcego pochodzenia [3110]. Wszystkie jeziora lobeliowe: Jezioro Wielkie Oczko, Jezioro Zakrzewie, Jezioro Małe Oczko, Jezioro Drzędno, Jezioro Głęboczko. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior [3110], poprzez: 1) dążenie do budowy kanalizacji ściekowej; 2) uszczelnianie szamb; 3) dążenie do wyposażania istniejących budynków w zabudowie rozproszonej w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków; 4) wyposażanie nowych budynków w zabudowie rozproszonej w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków. Strefa 200 m wokół jezior: Wielkie Oczko, Zakrzewie, Małe Oczko, Drzędno, Głęboczko. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Utrzymanie/dostosowanie sposobu użytkowania turystycznego jezior [3110] poprzez używanie łodzi bez napędu motorowego w celu ochrony siedliska przyrodniczego, za wyjątkiem łodzi stosowanych wyłącznie do celów zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i prowadzenia działań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki leśnej i rybackiej. (Jeziora Wdzydzkie).
Modyfikacja gospodarki leśnej w obszarze zlewni jezior lobeliowych [3110] poprzez niestosowanie rębni zupełnej w pasie o szerokości 50 m wokół jezior lobeliowych. Otoczenie jezior: Wielkie Oczko, Zakrzewie, Małe Oczko, Drzędno, Głęboczko. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Monitoring stanu wód i roślinności strefy litoralu [3110], co 3 lata od ustanowienia PZO. Wszystkie jeziora lobeliowe: Jezioro Wielkie Oczko, Jezioro Zakrzewie, Jezioro Małe Oczko, Jezioro Drzędno, Jezioro Głęboczko. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Ochrona linii brzegowej poprzez zachowanie naturalnej szaty roślinnej w strefie brzegowej jeziora [3140], tj. utrzymanie naturalnie wykształconych płatów roślinności w linii brzegowej bez możliwości nasadzeń lub wysiewu gatunków obcych (jak np. trawniki, zalesienia etc.) lub usuwania roślinności oraz budowy sztucznych plaż, kąpielisk. Wdrażanie poprzez nielokalizowanie wszelkich obiektów budowlanych w linii brzegowej (np. hangary, pomosty, nabrzeża), za wyjątkiem już zainwestowanych legalnie odcinków brzegów. Otoczenie jezior: Kramsko Małe, Białe, Kotel, Chądzie, Strupino, Sominko (część południowa), Gołuń, Wielkie Płocice, Wdzydze Południowe. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Przeciwdziałanie eutrofizacji i zanieczyszczeniu wód poprzez przeprowadzenie kontroli legalności istniejących obiektów budowlanych w strefie 100 m od linii brzegowej jezior [3140] oraz zgłoszenie wyników kontroli do PINB w przypadku stwierdzenia nielegalnie istniejących obiektów. Otoczenie jezior: Białe, Wielkie Płocice, Sominko (część południowa), Strupino. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Modyfikacja gospodarki przestrzennej poprzez nielokalizowanie obiektów budowlanych (w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. „Prawo budowlane” (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.1409) w strefie 100 m od linii brzegowej oraz na stokach dolin jeziornych [3140]. Pas 100 m wokół jezior: Kramsko Małe, Białe Kotel, Jezioro Chądzie, Strupino, Sominko (część południowa), Gołuń, Wielkie Płocice, Wdzydze Południowe. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Utrzymanie strefy brzegowej wolnej od kempingów i karawaningów [3140]. Otoczenie jezior: Kramsko Małe, Białe Kotel, Jezioro Chądzie, Strupino, Sominko (część południowa), Gołuń, Wielkie Płocice, Wdzydze Południowe. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Zachowanie równowagi poziomów troficznych w jeziorach poprzez utrzymanie akwenów wolnych od wszelkiego zarybiania i hodowli ryb [3140]. Jeziora: Białe, Wielkie Płocice, Sominko (część południowa), Strupino. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Modyfikacja gospodarki rybackiej poprzez niewprowadzanie gatunków ryb roślinożernych, obcego pochodzenia [3140]. Wszystkie jeziora ramienicowe: (Wdzydze Południowe, Sominko część południowa, Kotel, Kramsko Małe, Gołuń, Białe, Chądzie, Wielkie Płocice, Strupino. (Jeziora Wdzydzkie).
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior [3140], poprzez: 1) dążenie do budowy kanalizacji ściekowej; 2) uszczelnianie szamb; 3) dążenie do wyposażania istniejących budynków w zabudowie rozproszonej w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków; 4) wyposażanie nowych budynków w zabudowie rozproszonej w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków. Strefa 100 m wokół wszystkich jezior ramienicowych: Wdzydze Południowe, Sominko część południowa, Kotel, Kramsko Małe, Gołuń, Białe, Chądzie, Wielkie Płocice, Strupino. (Obszar Natura 2000 Jeziora Wdzydzkie).
Zbiornik znajduje się poza obszarami chronionymi. Jego funkcjonowanie nie ma wpływu na obszary chronione i przedmioty ochrony z nimi związane.
Poprawa warunków hydromorfologicznych rzek i potoków
Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu).
Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Nowa Sikorska Huta).
Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Rynna Dłużnicy).
Rozpoznanie zasadności, a w przypadku jej stwierdzenia wprowadzenie w PZO/PO działań dot. wskazań obejmujących: zakres prac utrzymaniowych (modyfikacja, zaniechanie, prowadzenie prac zgodnie z katalogiem dobrych praktyk prac utrzymaniowych itp.), wprowadzenie modyfikacji renaturyzujących w ramach prac utrzymaniowych wg katalogu KPRWP, poprawę warunków siedliskowych w korycie, odtwarzanie siedlisk w korycie i strefie brzegowej w ramach prac renaturyzacyjnych wg KPRWP (zgodnie z celami środowiskowymi dla obszaru chronionego, adekwatnie do natężenia istniejącej presji) (Obszar Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego).
Realizacja programu renaturyzacji dla obszaru priorytetowego wyznaczonego w KPRWP (odcinek objęty badaniami pilotażowymi).
Budowa zastawki przelewowej na rzece Dłużnica. Utrzymanie stałej głębokości jeziora umożliwi zachowanie hydromorfologicznej ciągłości cieku (migracja organizmów wodnych, ochrona gatunków i siedlisk).
Działania kontrolno-administracyjne wskazane dla drożności biologicznej. Celem działania jest kontrola, czy dane urządzenie/budowla (np. przepławka, kanał obiegowy, bystrze) jest prawidłowo eksploatowane i umożliwia migrację ryb (np. czy wlot przepławki od górnej i dolnej wody nie jest zamknięty, czy jest odpowiedni przepływ przez przepławkę, czy nie jest zablokowana śmieciami, czy użytkownik prowadzi obserwacje migracji ryb). Wykaz budowli objętych działaniem zamieszczono w wykazie działań dla budowli stanowiącym element Zestawu działań JCWP RW. Kontrolę należy wykonać co najmniej raz w ciągu cyklu planistycznego. Działanie realizowane w ramach kontroli gospodarowania wodami, o jakiej mowa w art. 334 i n. pr.
w.
Budowa zastawki umożliwiającej migrację zwierząt w km 4+470 rzeki Trzebiochy.
Monitoring skuteczności istniejących urządzeń do migracji ryb w celu weryfikacji prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń. W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu budowli na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe JCWP, analiza możliwości wdrożenia działań zapewniających ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych. Realizacja działań zgodnie z przeprowadzoną analizą. Monitoring należy wykonać co najmniej raz w ciągu cyklu planistycznego. Wykaz budowli objętych działaniem zamieszczono w wykazie działań dla budowli stanowiącym element Zestawu działań JCWP RW
Ocena wpływu budowli poprzecznych na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe JCWP. W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu budowli na ciągłość biologiczną i cele środowiskowe JCWP, analiza możliwości wdrożenia działań zapewniających ciągłość biologiczną i spełnienie celów środowiskowych. Realizacja działań zgodnie z przeprowadzoną analizą. Wykaz budowli objętych działaniem zamieszczono w wykazie działań dla budowli stanowiącym element Zestawu działań JCWP RW
Funkcjonowanie zbiornika wodnego i działania budowlane z nim związane nie mają wpływu na jakiekolwiek zmiany warunków hydromorfologicznych rzek i potoków, które w najbliższym otoczeniu nie występują.
Funkcjonowanie zbiornika wodnego do retencjonowania wód opadowych lub roztopowych nie narusza zakazów obowiązujących w obszarach szczególnej ochrony przyrody, poza którymi się znajduje, w tym w OCHK czy sieci Natura 2000, związanych z ochroną siedlisk i gatunków. Retencjonowanie wód nie odpowiada za utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony. Nie jest tez powiązany rodzajowo z wpływem na stan hydromorfologii wód powierzchniowych (JCWP rzecznych) czy zagrożeń chemicznych scharakteryzowanych wyżej. 
16. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym
Obszar ujęcia wód podziemnych zlokalizowany jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2023.1478).
17. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy
Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1615). Działania podstawowe określone w PPSS są ukierunkowane na spełnienie minimalnych wymogów dla osiągnięcia dobrego stanu wód. Obejmują one między innymi działania istotne dla celów PPSS polegające na zwiększeniu dyspozycyjności zasobów wodnych. 
Do działań tych należą:
* działania podejmowane na rzecz optymalizowania zasad kształtowania zasobów wodnych i warunków korzystania z nich, w tym działania na rzecz kontroli poboru wody;
* ograniczanie poboru wód powierzchniowych i wód podziemnych z uwzględnieniem potrzeby rejestrowania poboru wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz rejestrowania ograniczeń poboru;
* działania służące temu, aby znaczące oddziaływania na stan wód, zostały poprzedzone przedsięwzięciami zapewniającymi utrzymanie warunków hydromorfologicznych jednolitych części wód na takim poziomie, który umożliwi osiągnięcie wymaganego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego, w przypadku sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju (art. 324 ust. 2 pkt 11 ustawy – Prawo wodne).
Działania uzupełniające są ukierunkowane w szczególności na osiągnięcie celów środowiskowych i mogą wskazywać:
* środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia optymalnego wdrożenia przyjętych działań;
* wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska;
* działania na rzecz ograniczenia emisji;
* zasady dobrej praktyki (w gospodarowaniu wodami, pracami utrzymaniowymi, gospodarki wodnej, korzystania z zasobów wodnych czy kształtowania potencjału retencyjnego obszarów);
* przywracanie i tworzenie terenów podmokłych;
* działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, przede wszystkim promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu wody w przemyśle i oszczędzających wodę technik nawadniania;
* przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne.
W katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych zostały ujęte m.in. w następujących działaniach:
* zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych (w zakresie urządzeń wodnych) (działanie nr 1) – nie dotyczy, nie stanowi gruntów rolnych,
* zwiększenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych (w zakresie urządzeń wodnych) (działanie nr 2) – nie dotyczy, nie stanowi gruntów leśnych,
* retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych (działanie nr 3) – zadanie spełnia wymagania katalogu działań i wpisuje się w zamierzony cel,
* realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji 
(w zakresie przebudowy urządzeń istniejących i budowy urządzeń wspomagających retencję naturalną) (działanie nr 4) – nie dotyczy
* podpiętrzenie wód jezior dla przeciwdziałania skutkom suszy (działanie nr 5) – nie dotyczy
* realizacja działań inwestycyjnych w zakresie kształtowania zasobów wodnych przez zwiększanie sztucznej retencji (działanie nr 7) – zadanie spełnia wymagania katalogu działań i wpisuje się w zamierzony cel,
* budowa oraz przebudowa urządzeń melioracji wodnych dla zwiększania retencji glebowej (działanie nr 8) – nie dotyczy
* budowa lub przebudowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych oraz budowa lub przebudowa wodooszczędnych systemów nawadniania wykorzystujących zasoby wód podziemnych (działanie nr 10) – nie dotyczy,
* budowa i przebudowa ujęć wód podziemnych oraz budowa lub przebudowa rurociągów wodociągowych magistralnych do przesyłania wody do obszarów zagrożonych suszą hydrologiczną dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców tych obszarów (działanie nr 14) – nie dotyczy.
Retencjonowanie wody na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej ma pozytywny wpływ na środowisko lokalne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i zapobiegania stanom suszy. 
18. Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich
W obszarze przedsięwzięcia i oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie występują wody morskie. Nie dotyczy przedsięwzięcia w zakresie zamierzonego korzystania ze środowiska.
19. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
Przebudowa zbiornika wodnego nie jest powiązana z wytwarzaniem ścieków.
20. Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy zakresu korzystania z wód.
21. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych
Nie przewiduje się wpływu planowanej przebudowy zbiornika wodnego. Jest to urządzenie wodne funkcjonujące w terenie od ok. 10 lat. Zbiornik wodny nie ma wpływu na jakość wód podziemnych ani też powierzchniowych, nie jest źródłem zanieczyszczeń.
22. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód
Korzystanie ze środowiska nie jest związane z płynącymi wodami powierzchniowymi, których brak w sąsiedztwie inwestycji. Odstąpiono od określenia wielkości przepływu nienaruszalnego.
23. Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych
Zbiornik retencyjny znajduje się na obszarze JCWPd nr 28 (PLGW200028). Zasób wód podziemnych wynosi 423733 m3/d i jest wykorzystany w 8%. Korzystanie ze środowiska nie jest związane z płynącymi wodami powierzchniowymi, których brak w sąsiedztwie inwestycji. Odstąpiono od określenia wielkości przepływu SNQ.
24. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania
Nie przewiduje się stanów rozruchu i zatrzymania zbiornika. Po wypompowaniu wody i przebudowie dna zostanie on uzupełniony wodami opadowymi napływającymi z gminnej sieci kanalizacji deszczowej. 
Zbiornik wodny otwarty jest konstrukcją bardzo prostą, nie przewiduje się występowania stanu awaryjności z uwagi na brak elementów technicznych i mechanicznych. Zastosowane nachylenie dna zbiornika (1:1,5) ma zapobiec ewentualnemu obsuwaniu się gruntu i zmniejszaniu jego objętości retencyjnej.
25. Formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych
Zbiornik wodny się poza obszarami szczególnej ochrony przyrody. Odległości ujęcia, do tych najbliższych, zestawiono w tabeli poniżej. 
Tabela 4. Lokalizacja urządzeń do których wprowadzane są ścieki na tle form ochrony przyrody1
Nazwa
[km]
REZERWATY
Strzelnica 
1.33
Czapliniec w Wierzysku
5.36
PARKI KRAJOBRAZOWE
Wdzydzki Park Krajobrazowy - otulina
2.49
Wdzydzki Park Krajobrazowy
4.68
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Lipuski
5.85
Doliny Wierzycy
8.22
OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY NATURA 2000 
Bory Tucholskie PLB220009
4.66
SPECJALNE OBSZARY OCHRONY NATURA 2000
Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095
4.16
Leniec nad Wierzycą PLH220073
4.27
Rynna Dłużnicy PLH220081
6.01
ZESPOŁY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE
Rynna Raduńska
4.68
Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka
5.43
UŻYTKI EKOLOGICZNE
Torfowisko Ludwikowo
4.16
Księże łąki
4.90
POMNIKI PRZYRODY
brak nazwy
1.42
Z uwagi na znaczne odległości, nie przewiduje się wpływu na przedmioty ochrony na terenach objętych szczególna ochroną i przedmioty tej ochrony.
26. Wnioski
Wnioskuje się o udzielenie Gminie Kościerzyna, z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Kościerzyna,  pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego otwartego zbiornika wodnego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna, zlokalizowanego na dz. nr 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie zgodnie z treścią i rysunkami zawartymi w operacie wodnoprawnym.



ZAŁĄCZNIKI
I.	POZWOLENIE WODNOPRAWNE Z 2014 R. NA WYKONANIE ZBIORNIKA WODNEGO	26
II.	ZAŚWIADCZENIE WÓJTA GMINY KOŚCIERZYNA	29

i. 
Pozwolenie wodnoprawne z 2014 r. na wykonanie zbiornika wodnego



ii. 
Zaświadczenie Wójta Gminy Kościerzyna 



CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Numer rysunku i tytuł
Skala
[1] Plan zagospodarowania terenu wraz z zasięgiem oddziaływania
1:500
[2] Profil A-A zbiornika otwartego 
1:50/100
[3] Profil B-B zbiornika otwartego 
1:50/100


1 geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------

Przebudowa urządzenia wodnego - otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych z terenu miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna, dz. nr 26/32, obr. Kościerzyna Wybudowanie, gm. Kościerzyna



- 48 -

	



