**Krzesła – 35 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

1. **Parametry techniczne:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę****(należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak)**  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy |  |
| 2.  | Metalowy chromowany stelaż |  |
| 3. | Nakładki podłokietnika wykonane z litego drewna bukowego – w kolorze buk naturalny |  |
| 4. | Materiał: Poliester pokryty warstwą PCV o gramaturze 460 g/m2, odporność na ścieranie: min. 30 000 cykli Martindale. Tkanina wyglądem przypominająca skórę naturalną z delikatnie widoczną fakturą odpowiadającą naturalnej strukturze |  |
| 5. | Kolorystyka do wyboru z palety min. 15 kolorów na etapie realizacji |  |
| 6. | Siedzisko i oparcie: szkielet siedziska wykonany jest z 5 warstwowej sklejki bukowej, profilowanej o grubości 7.5 mm, pokrytej z przodu formatką pianki o gęstości min. 25kg/m3 i grubości 40 mm oraz z tyłu pianką o gęstości min. 21kg/m3 i grubości 10 mm. |  |
| 7. | Wymiary modelu:• Wysokość całkowita: 880 mm• Wysokość siedziska: 450 mm• Szerokość siedziska: 460 mm• Wysokość podłokietników (od poziomu siedziska) : 200mm• Głębokość siedziska: 460 mm• Szerokość całkowita: 600 mm• Głębokość całkowita: 552 mm |  |
| 8. | Przykładowe rozwiązanie:https://www.centrumkrzesel.pl/media/cache/smallProdImage/images/product/krzeslo-samba-756.jpeg |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

*lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym*

osób/-y uprawnionych/-ej