

**Załącznik nr 1b**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

***oferowanego sprzętu***

***dla części II – dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3 mono***

dla zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn.

**Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach   
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V   
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU**

**Wykonawca:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa/firma** |  |
| **Adres** |  |

**Urządzenie wielofunkcyjne A3 mono 1szt.**

**Nazwa producenta: ……………………………………**

**Model: ………………………………**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Wartość wymagana** | **Parametry oferowane**  **(nazwy podzespołów, producenci, parametry lub wskazać czy oferowany parametr spełnia wymagania na zasadzie TAK / NIE \*)** |
| 1 | **Technologia druku** | technologia laserowa, czterobębnowa | TAK / NIE\* |
| 2 | **Format oryginału i kopii** | A6-A3 | TAK / NIE\* |
| 3 | **Prędkość drukowania** | Min. 50 stron A4 / min. | TAK / NIE\* |
| 4 | **Obsługiwane rozdzielczości drukowania** | 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi | TAK / NIE\* |
| 5 | **Czas wydruku pierwszej strony** | maks. 4,5 sek. | TAK / NIE\* |
| 6 | **Czas nagrzewania** | maks. 20 sek. od włączenia zasilania | TAK / NIE\* |
| 7 | **Kopiowanie wielokrotne** | od 1 do 9999 kopii | TAK / NIE\* |
| 8 | **Pamięć RAM** | min. 4 GB | TAK / NIE\* |
| 10 | **Dysk SSD lub HDD** | min. 64 GB | TAK / NIE\* |
| 11 | **Zoom** | 25-400% | TAK / NIE\* |
| 12 | **Panel operatora** | Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynna regulacją kąta nachylenia. | TAK / NIE\* |
| 13 | **Dupleks** | automatyczny, obsługa papieru 80-250 g/m2 | TAK / NIE\* |
| 14 | **Podajnik dokumentów** | Automatyczny dwustronny, pojemność tacy podającej min. 140 ark. (A4, 80 g/m2) | TAK / NIE\* |
| 15 | **Podajniki papieru** | podajnik automatyczny min. 4 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-300 g/m2 (w tym min. jeden obsługujący papier formatu A3);  taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 60-300 g/m2 | TAK / NIE\* |
| 16 | **Odbiór wydruków i kopii** | Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) | TAK / NIE\* |
| 17 | **Podstawa mobilna** | Dedykowana, podstawa producenta urządzenia, na kółkach. | TAK / NIE\* |
| 18 | **Język opisu strony** | PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) | TAK / NIE\* |
| 19 | **Interfejsy** | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Mb | TAK / NIE\* |
| 20 | **Funkcje skanowania** | skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów | TAK / NIE\* |
| 21 | **Rozdzielczość skanowania** | 600 dpi | TAK / NIE\* |
| 22 | **Prędkość skanowania kolorowego** | min. 80 str. / min. (A4, 300 dpi) | TAK / NIE\* |
| 23 | **Typy plików** | PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS,  Opcjonalnie: PDF przeszukiwalny, docx, xlsx, pptx | TAK / NIE\* |
| 24 | **Wymagania dodatkowe** | Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia. | TAK / NIE\* |
| 25 | **Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie z urządzeniem)** | **Tonery:** w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 40 000 stron A4 (przy 5% pokryciu)  **Bębny:** w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 600 000 stron A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. | TAK / NIE\* |
| 26 | **Możliwość rozbudowy** | Podajnik papieru na min. 3000 ark. (A4, 80 g/m2)  Standardowy faks klasy Super G3  Finiszer zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 4.000 ark. (A4, 80 g/m2), | TAK / NIE\* |
| 27 | **Wymagania dodatkowe** | Oferent musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego - dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty  Certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, producenta oferowanego sprzętu - załączyć do oferty | TAK / NIE\* |