**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ**

Wykonawca:

1. Zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego poniżej w tabeli) przez uzupełnienie kolumny „Parametry oferowane przez Wykonawcę”,
2. Wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
3. Używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
4. Wpisując słowo „tak”,
5. Wpisując oferowane parametry.

**Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:**

Opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne i użytkowe w odniesieniu do typu kombivan 3 osobowego objętego zamówieniem co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi lub użytkowymi.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

**Oferowany samochód (fabrycznie nowy rok produkcji 2023 lub 2024):**

**Marka: …………………………**

**Model: ………………………….**

**Rok produkcji: ………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| I | **Dane ogólne** |  |
| 1 | **Typ samochodu:**Kombivan 2 lub 3 osobowy, blaszana zabudowa przestrzeni bagażowej – według klasyfikacji SAMAR W.2: grupa LEKKIE DOSTAWCZE, segment: Klasa: KOMBI-VAN – wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. – 1 sztuka, **przy czym zaoferowana wersja modelu samochodu ma być najnowszą wersją w ofercie producenta.**   |  |
| 2 | Nadwozie zamknięte, min. 4 drzwiowe: drzwi kierowcy i pasażera, drzwi boczne prawe przesuwane, drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane – bez okien, przestrzeń bagażowa – ściany boczne bez okien – zabudowa blaszana, odgrodzona od przestrzeni pasażerskiej przegrodą, z możliwością przewożenia 2 lub 3 osób (w tym kierowcy). |  |
| 3 | Fabryczna homologacja ~~( z wyłączeniem ciężarowej)~~ na przewóz dwóch lub trzech osób umożliwiająca zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski. |  |
| 4 | Kolor nadwozia: biały |  |
| 5 | Dopuszczalna masa całkowita (DMC) do 3,5 tony |  |
| 6 | Ilość miejsc siedzących – 2 lub 3 (kierowca + 1 lub 2 osoby) |  |
| II | **Wymiary** |  |
| 1 | Długość auta min. 4300mm |  |
| 2 | Długość przestrzeni ładunkowej min. 1800 mm |  |
| 3 | Felgi stalowe lub aluminiowe min. 15” oraz dwa komplety ogumienia, ogumienie fabrycznie nowe na sezon zimowy oraz letni, nie starsze niż 12 miesięcy. Parametry opon muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodu (indeks prędkości i nośności), bez opon wielosezonowych, nalewanych, bieżnikowanych. Klasa opon min. ekonomiczna. Auto w momencie wydania powinno zostać wyposażone w opony dostosowane do panujących warunków pogodowych, drugi komplet opon zapakowany w worki transportowe – zabezpieczony w bagażniku pojazdu |  |
| III | **Silnik, skrzynia biegów, napęd** |  |
| 1 | Silnik: benzynowy |  |
| 2 | Moc: min. 115 KM |  |
| 3 | Maksymalny moment obrotowy min. 180 Nm |  |
| 4 | Napęd: na przednie koła |  |
| 5 | Przekładnia: Manualna 5 lub 6 stopniowa |  |
| 6 | Norma emisji spalin: Euro 6 |  |
| 7 | Emisja CO2 (g/km) według WLTP max. 175 g / km |  |
| 8 | Zużycie średnie paliwa (l/100km) według WLTP max. 7,5l / 100km |  |
| IV | **Bezpieczeństwo** |  |
| 1 | Samochód wyposażony w poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera |  |
| 2 | Samochód wyposażony w systemy bezpieczeństwa min.: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) lub równoważne |  |
| 3 | Wszystkie miejsca wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa |  |
| 4 | Zagłówki dla wszystkich siedzeń w pojeździe |  |
| 5 | Hamulce przód – tarczowe, tył – bębnowe lub tarczowe |  |
| 6 | Światła do jazdy dziennej |  |
| 7 | System ułatwiający ruszanie pod górę |  |
| V | **Wyposażenie** |  |
| 1 | Tapicerka samochodowa ciemna stonowana |  |
| 2 | Fotel kierowcy z regulacją oparcia i wysokości |  |
| 3 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |
| 4 | Klimatyzacja manualna lub automatyczna |  |
| 5 | Komputer pokładowy w języku polskim |  |
| 6 | Wbudowane radio wraz z zestawem głośnomówiącym bluetooth |  |
| 7 | Regulowana min. w 2 płaszczyznach kolumna kierownicy |  |
| 8 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 9 | Elektrycznie sterowane przednie szyby |  |
| 10 | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 11 | Koło zapasowe – pełnowymiarowe lub dojazdowe |  |
| 12 | Nieprzeszklona przegroda kabiny pasażerskiej i przestrzeni ładunkowej |  |
| 13 | Zabezpieczenie podłogi w przestrzeni bagażowej |  |
| 14 | Zaczepy do mocowania ładunku w przestrzeni bagażowej |  |
| 15 | Dywaniki gumowe przód |  |
| 16 | Samochód wyposażony w zabezpieczenie antykradzieżowe: immobilizer |  |
| 17 | Czujniki parkowania tylne lub kamera |  |
| 18 | Oświetlenie przestrzeni ładunkowej |  |
| 19 | Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej |  |
| VI | **Gwarancja** |  |
| 1 | Gwarancja na pojazd: min. 24 miesiące, **przy założeniu, że samochód nie przekroczy 30 tys. km rocznie** |  |
| 2 | Gwarancja na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące, **przy założeniu, że samochód nie przekroczy 30 tys. km rocznie** |  |
| 3 | Gwarancja na perforację nadwozia: min. 10 lat, **przy założeniu, że samochód nie przekroczy 30 tys. km rocznie** |  |
| 4 | Gwarancja na silnik i podzespoły: min. 24 miesiące, **przy założeniu, że samochód nie przekroczy 30 tys. km rocznie**  |  |
| 5 | Rękojmia min. 2 lata |  |
| VII | **Pozostałe** |  |
| 1 | Samochód musi posiadać co najmniej dwa komplety kluczyków lub kart elektronicznych |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 3 | Atestowana gaśnica |  |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 5 | Apteczka oraz kamizelka odblaskowa |  |
| 6 | Zestaw narzędzi fabrycznych – 1 komplet oraz podnośnik |  |