**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Maska ochronna jednorazowego użytku typu** **FFP3** - Klasa ochronna maski - FFP3, zgodna z normą PN-EN 149+A1:2010. Maska filtrująca do ochrony przed cząstkami. Posiada zawór wydechowy, regulowane taśmy nagłowia oraz elastyczny zacisk nosowy.

Data produkcji: 2020 rok. Data ważności: 36 miesięcy.

1. **Kombinezon jednorazowego użytku kat. III -** zapewnia wysoką ochronę przed pyłem, cząstkami stałymi, włóknami, mgłą rozproszonej substancji oraz biologicznymi substancjami niebezpiecznymi. Data ważności : min. 24 miesiące.
* Kaptur z gumką.
* Zamek błyskawiczny z blokadą.
* Patka zakrywająca zamek błyskawiczny.
* Elastyczne mankiety rękawów i nogawek.
* Gumka w talii zapewniająca optymalne dopasowanie kombinezonu do ciała.
* Zewnętrzne szwy.

Kolor: Biały

Tyvek - Włóknina polietylenowa

Kategoria CE:

Typ 5: zgodnie z normą EN ISO 13982-1

Typ 6: zgodnie z normą EN13034

Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126

Antystatyczny: zgodnie z normą EN 1149-5

Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2

**ROZMIARY**:

M- 25 szt.

L- 70 szt.

XL- 70 szt.

XXL- 45 szt.

XXXL- 40 szt.

1. **Ochraniacze na buty Tyvek (wysokie)** - Wymiary - wysokość 48 cm, długość 42 cm.

Przepuszczające powietrze i parę wodną. Białe, antystatyczne oraz pyłoszczelne. Osłona na buty wykończona elastyczną gumką ściągającą, posiada wiązania po środku. Rozmiar uniwersalny. Data ważności : min. 24 miesiące.