Pytania do postępowania **IMZP.272.05.ZO.2024**

1. Proszę o podanie informacji jaki procent treści na istniejących warstwach pochodzi z digitalizacji?”

**Informacji pochodzących z digitalizacji na istniejących warstwach jest około 22%.**

1. Czy w ramach przedmiotu zamówienia będą udostępniane analogowe operaty z prac geodezyjnych?

**Wszystkie niezbędne do opracowania operaty będą udostępnione w postaci cyfrowej.**

1. Czy zamawiający może podać ilość podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu na obszarze objętym opracowaniem?

**Na terenie gminy Sochaczew jest około 10 gestorów sieci uzbrojenia terenu.**

1. Zgodnie z Warunkami Technicznymi w ramach opracowania należy wykorzystać decyzje
o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia budowy, zawiadomienia o zakończeniu budowy, protokoły z narad koordynacyjnych.

W jaki sposób Zamawiający przewiduje udostępnianie wyżej wymienionej dokumentacji?

**W przypadku zaistnienia potrzeby ww dokumenty zostaną udostępnione w postaci cyfrowej.**

1. Proszę rozwinąć punkt 11.1 7. : „*import danych do systemu teleinformatycznego Starosty
odbędzie się w trybie wsadowym. Utworzenie BDOT500 i inicjalnej powiatowej bazy
GESUT zgodnie z obowiązującym modelem pojęciowym tych danych, odbywać się
będzie z zachowaniem historii zmian*”

Co Zamawiający ma dokładnie na myśli jeśli chodzi o tryb wsadowy i zachowanie historii zmian, skoro do tej pory mapa zasadnicza prowadzona jest zgodnie z zapisem w Warunkach Technicznych w postaci wektorowej, nieobiektowo?

**Zachowanie historii zmian oznacza, że podstawa zmian ma być zgodna z operatem źródłowym na podstawie którego był utworzony element na warstwie.**

1. W Warunkach Technicznych jest bardzo mało informacji na temat utworzenia, aktualizacji bazy EGiB.

Pod hasłem utworzenie czy nawet aktualizacja bazy EGiB może być tak naprawdę cała modernizacja i wszystkie związane z nią czynności geodezyjno prawne.

Czy Zamawiający może przedstawić jakie konkretnie czynności są związane z przedmiotową bazą EGiB w ramach realizacji zamówienia?

**Aktualizacja bazy EGIB ma polegać na :**

**- przeniesieniu budynków w budowie wraz z elementami przynależnymi do tych budynków do bazy BDOT**

**- założenie podobiektów dla elementów przynależnych do budynków z warstw wektorowych z uwzględnieniem operatów źródłowych**

**- przeniesienie elementów nienależących do bazy EGIB do BDOT (np. murki oporowe, podpory, wiaty…).**