# **PRZEDMIOT ROBÓT I ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:**

# **Przedmiot zamówienia.**

# Przedmiotem zamówienia zgodnie z:

# 1. Ustawą a dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

# 2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów

# urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,

# 3. Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października

# 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie

# eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego,

# 4. Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r.

# w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze

# i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu

# ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

# jest przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych:

1. **typ HIRO 350, nr fabryczny 67471 zainstalowanej w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 3,**
2. **typ KALI B 900, nr fabryczny B-0885 zainstalowanej w Komendzie Powiatowej Policji w Prudniku, ul. Skowrońskiego 39.**
3. **Thyssenkrupp-Encasa typ RPSP, nr fabryczny 6023407 zainstalowanej w  Komendzie Powiatowej Policji w Nysie przy ul. Armii Krajowej 11.**
4. **Typ KALI B 900, nr fabryczny B-19-1524 zainstalowanej w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu ul. Robotnicza 10**

# celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń.

**1.1 Ograniczenia**

W przypadku wyłączenia któregokolwiek urządzenia z eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego przeglądy i konserwacja wyłączonego urządzenia zostaną wstrzymane.

1. **Zakres prac konserwacyjnych.**

Przegląd i konserwację urządzeń dźwigowych należy wykonać zgodnie   
z przepisami określonymi w wyżej przytoczonym rozporządzeniu, w tym zakres czynności określony w załączniku do umowy.

Wszystkie materiały eksploatacyjne użyte do konserwacji wykonawca zabezpieczy na własny koszt w ramach złożonej oferty.

W trakcie trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przystąpienia w  przeciągu 2 godzin od zgłoszenia awarii do oceny przyczyny awarii i przedstawienia kosztorysu naprawy.

Naprawy w trakcie serwisu będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia

1. **Inne wymagania.**
2. Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika i  otrzymać potwierdzenie wykonania usługi
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi i konserwacji w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w  sąsiedztwie obsługiwanych i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.
4. Zabezpieczenie sprzętu do prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Urządzenia muszą być sprawne technicznie.
5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

* posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;
* Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;
* Zakaz rejestracji obrazu i dźwięku na terenie obiektu;
* Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem prac na terenie obiektu;

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi w szczególności:

* posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;
* zabezpieczenia we własnym zakresie terenu, na którym wykonywane są przeglądy konserwacyjne urządzeń;

1. Posiadanie świadectw kwalifikacyjnych

* Wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego na podstawie:

1. art. 23 ust.5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667)
2. [rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.](http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001008)

* Grupy energetycznej I „E” i „D” z pomiarami

1. **Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury.**

Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie usługi i potwierdzenie wykonania przeglądu wpisem w dzienniku konserwacji urządzenia dźwigowego.

Termin zapłaty faktury – **14 dni** od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.