|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROTOKÓŁ A/SW/2023**  z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego siłowni zewnętrznej | | | | | | | |
| **Podstawa prawna:**ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z późn. zm.) | | | | | | | |
| 1. **Zakres kontroli** | | | | | | | |
| Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:   1. wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, 2. elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 3. stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia | | | | | | | |
| Data kontroli: | 19.03.2023 r. | | Data następnej kontroli: | | | | zgodnie z ustawą Prawo budowlane |
| 1. **Informacje ogólne o obiekcie** | | | | | | | |
| Rodzaj obiektu | Obiekty małej architektury użytkowej, służące rekreacji codziennej | | | | | | |
| Adres | **Świętochłowice ul. Bieszczadzka / Chorzowska – Planty Bytomskie** | | | | | | |
| Zarządca | Gmina Świętochłowice  ul. Katowicka 54  41-600 Świętochłowice | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Wyposażenie | - wioślarz  - biegacz (urządzenie zdemontowane)  - twister  - drążki do podciągania  - koła tai chi  - ławeczki  - wahadło podwójne  - drążki triceps  - kosze na śmieci 2szt.  - tablica regulaminowa | | | | | | |
| Nawierzchnia | poliuretanowa, kostka betonowa, gruntowa (trawniki) | | | | | | |
| Ogrodzenie | brak | | | | | | |
| Tablica regulaminowa | jest | | | | | | |
| 1. **Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli** | | | | | | | |
| Zalecenia | | | | | | | Stopień wykonania zaleceń |
| Zgodnie z protokołem A/SW/2022 | | | | | | | wykonano |
| 1. **Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone** | | | | | | | |
| Element, urządzenie, instalacja | | Stan techniczny, zużycie | | | | Uwagi | |
| 1. wioślarz 2. biegacz (urządzenie zdemontowane) 3. twister 4. drążki do podciągania 5. koła tai chi 6. ławeczki 7. wahadło podwójne 8. drążki triceps 9. kosze na śmieci 10. nawierzchnia 11. tablica regulaminowa | | 1. dostateczny - uszkodzone powłoki lakiernicze, korozja 2. nie dotyczy 3. dostateczny - uszkodzone powłoki lakiernicze, korozja 4. dobry 5. dostateczny - uszkodzone powłoki lakiernicze, korozja 6. dobry 7. zły – brak wahadeł, pozostał pylon 8. dobry 9. dobry 10. dobry 11. dobry | | | | 1. wioślarz – usunąć produkty korozji, odnowić powłoki lakiernicze 2. biegacz – zamontować nowe urządzenie 3. twister – usunąć produkty korozji, odnowić powłoki lakiernicze 4. drążki do podciągania – bez uwag 5. koła tai chi – usunąć produkty korozji, odnowić powłoki lakiernicze 6. ławeczki – bez uwag 7. wahadło podwójne– zamontować wahadła 8. drążki triceps – bez uwag 9. kosze – bez uwag 10. nawierzchnia – bez uwag 11. tablica regulaminowa – bez uwag | |
| 1. **Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości** | | | | | | 1. **Termin wykonania czynności** | |
| 1. Zabudować wahadła lub usunąć pozostały pylon i zabezpieczyć fundament (do decyzji administratora obiektu) 2. Usunąć ogniska korozji, uzupełnić powłoki lakiernicze 3. Zabudować nowe urządzenie typu biegacz (do decyzji administratora obiektu) | | | | | | 1 – niezwłocznie  2 - do 30.06.2023 r.  3 – do decyzji administratora obiektu | |
| 1. **Określenie metod i środków użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników:** | | | | | | | |
| 1. zaleca się wykonywanie codziennych i funkcyjnych przeglądów obiektów pod względem zużycia i dalszej przydatności, podczas których sprawdza się:  * czystość obiektu, stan nawierzchni, prześwity miedzy urządzeniami a nawierzchnią, ostre krawędzie oraz wystające fundamenty, * funkcjonowanie i stabilność urządzeń, * stopień zużycia urządzeń oraz ewentualnych ich zniszczeń poprzez akty wandalizmu,  1. należy na bieżąco uzupełniać ewentualne ubytki w nawierzchni bezpiecznej, 2. zaleca się wykonywanie bieżących robót konserwacyjnych i napraw, 3. brak szczególnych wymagań w zakresie metod i środków użytkowania elementów obiektów narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników – zgodnie z wytycznymi dostawców/producenta oraz warunkami udzielonych gwarancji. | | | | | | | |
| 1. **Wyciąg z dokumentacji zdjęciowej wykonanej w toku kontroli:** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |
| **Dokonujący kontroli stanu technicznego**  mgr inż. Mateusz Szampera  mgr inż. Michał Lange | | | | | ..........................................................................  (podpis oraz pieczątka)  ..........................................................................  (podpis oraz pieczątka) | | |