Załącznik nr 2 do SWZ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |
| *SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA*  **Dostawa cyfrowej kamery RAUSCH KS60BD oraz wózka RAUSCH D90 wraz z wyposażeniem dodatkowym. Postępowanie nr 9/DE/2023**    1. Opis przedmiotu dostawy:  Przedmiotem postępowania jest dostawa fabrycznie nowej kamery cyfrowej RAUSCH KS60BD oraz fabrycznie nowego wózka inspekcyjnego RAUSCH D90 wraz z wyposażeniem dodatkowym.  2. Parametry techniczne cyfrowej kamery inspekcyjnej RAUSCH KS60BD:  - rozdzielczość 630 linii TV,  - rotacja nieskończona / wychylenie 280° (+/- 140°),  - 2x zoom optyczny,  - oświetlenie za pomocą diod Power LED,  - automatyczny pomiar horyzontu z funkcją ustawiania,  - wbudowany nadajnik do lokalizacji (512Hz / 33kHz),  - kamera nabita azotem - informacja na pulpicie sterującym,  - obrotowo-wychylna kamera do zastosowania w rurociągach o średnicy od DN100 do DN600,  - kamera kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego systemem RAUSCH Eco-Star 400.  3. Parametry techniczne wózka RAUSCH D90 :  - skrętny wózek do zastosowania w średnicach od DN100 do DN600,  - wykonanie (materiał): niklowany mosiądz,  - 3-osie pędne dla średni DN100 / powyżej DN150 4-kołowy,  - wózek z kontrolą nachylenia poprzecznego,  - czujnik nachylenia wzdłużnego (spadek),  - złącze łamane w dwóch płaszczyznach – kardanowe,  - manualna regulacja wysokości kamery,  - zestaw kół gumowych dla wymaganych średnic,  - wózek nabity azotem wysyłający informację na pulpit operatora,  - dodatkowe obciążniki od średnicy DN150.  - wózek kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem RAUSCH Eco-Star 400.  4. Wyposażenie dodatkowe:  4.1 Elektryczny podnośnik kamery (od DN150) wyposażony w cyfrową kamerę wsteczną.  4.2 Zestaw kół kamionkowych wymiennych do wózka RAUSCH D90.  5. Pozostałe warunki dostawy urządzenia.  - gwarancja na urządzenia: minimum 24 m-ce,  - wraz z urządzeniem oferent dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim, DTR,  - dostawa na koszt oferenta w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy,  - oferent przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi urządzeń.  - termin płatności 30 dni, przelewem, po otrzymaniu faktury VAT. | | | | |  |
| ……………………………………  (miejscowość, data)  ….....................................................  *Podpis osoby uprawnionej/upoważnionej do składania oświadczeń*  *w imieniu Wykonawcy* | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |
|  | | | | |  |
|  | | |