|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wózek na zużyte narzędzia** | | | |
| **Nazwa** | | |  |
| **Typ** | | |  |
| **Wytwórca** | | |  |
| **Kraj pochodzenia** | | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | | |  |
| **Lp.** | | **OPIS** | |
|  | Stolik do transportu narzędzi chirurgicznych | |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 | |
|  | Górny blat posiadający wpuszczany 1 pojemnik na narzędzia ze szczelną pokrywą | |
|  | Pojemnik o wymiarach (szer/głęb/wys) min. 320 x 200 x 200 mm (+/- 30 mm) | |
|  | Uchwyt do prowadzenia z jednej strony wózka | |
|  | Dolny blat jako pole odkładcze | |
|  | Wymiar gabarytowy stolika (szer/głęb/wys): 750 x 400 x 850 mm (+/-20 mm) | |
|  | 4 koła o średnicy min 70 mm w tym min 2 z blokadą | |
|  | Krążki odbojowe nad każdym z 4 kół | |