|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regał metalowy z pełnymi półkami 1000x400x1800** | | |
| **Nazwa** | |  |
| **Typ** | |  |
| **Wytwórca** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | |  |
| **Lp.** | **OPIS** | |
|  | Regał wyposażony w min. 4 półki pełne. | |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej. | |
|  | Maksymalne obciążenie półki min. 75kg. | |
|  | Wymiary stelaża: (wys. x gł. x szer. całkowita) min. 1000x400x1800 mm. | |