|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stolik instrumentalny** | | | |
| **Nazwa** | | |  |
| **Typ** | | |  |
| **Wytwórca** | | |  |
| **Kraj pochodzenia** | | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | | |  |
| Lp. | | OPIS | |
|  | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów | |
|  | Stolik wykonany w całości ze stali nierdzewnej OH18N9 lub równoważnej | |
|  | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną | |
|  | Regulacja wysokości uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej sterowanej dźwignią nożną | |
|  | Zakres regulacji wysokości min. od 950 do 1350 mm | |
|  | Blat roboczy z wgłębieniem ograniczającym wypadanie przedmiotów o wymiarach 750 x 500 mm +/- 5 mm | |
|  | Blat z możliwością obrotu o 360° | |
|  | Podstawa stabilna w kształcie litery T wykonana z prostokątnych profili z trzema kołami z blokadą | |