|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wózek na brudną i czystą bieliznę** | | |
| **Nazwa** | |  |
| **Typ** | |  |
| **Wytwórca** | |  |
| **Kraj pochodzenia** | |  |
| **Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023** | |  |
| **Lp.** | **OPIS** | |
|  | Stelaż podwójny na odpady z pokrywami | |
|  | Stabilna konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej, całkowicie spawana, bez śrub, łatwa do utrzymania w czystości | |
|  | Stelaż umożliwiający montaż worków plastikowych o pojemności 70-120l. | |
|  | Mocowanie worka na szerokiej gumie na tzw. zakładkę | |
|  | Pokrywa wykonana z wytrzymałego, odpornego na uderzenia tworzywa. Możliwość wyboru koloru tworzywa- min 8 kolorów do wyboru, | |
|  | Pokrywy otwierane za pomocą dźwigni nożnych, pokrywy posiadające regulacje kąta otwierania  Wózek posiadający mechanizmy spowalniające opadanie pokryw. Pokrywy opadają bardzo wolno redukując hałas w kontakcie z obręczą  4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm  Wymiary gabarytowe (szer./gł./wys.): 650 x 490 x 950 mm (+/-30 mm) | |