Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/67/24 Sucha Beskidzka, dnia 25.07.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na dostawę sprzętu :

Pakiet nr 1- wózek prysznicowy

Pakiet nr 2- lampa do dekontaminacji powietrza

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

**Pakiet „Lampa do dekontaminacji powietrza”**

Czy Zamawiający dopuści do oceny lampę do dezynfekcji powierzchni w oparciu o UVGI. Wyprodukowano zgodnie z normą ISO 13485 dotyczącą urządzeń medycznych. Posiada instrukcje obsługi w języku polskim.

Jest zgodna z wymogami bezpieczeństwa określonymi w specyfikacji UNE 0068:2020. Wyprodukowana według normy ISO 13485 dla wyrobów medycznych. Wymagany minimalny czas kontaktu: 6 minut

Działanie bakteriobójcze: Enterococcus hirae; Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.

Działanie drożdżakobójcze: Candida albicans.

Działanie sporobójcze: Bacillus subtilis.

Działanie wirusobójcze (wirusy bezotoczkowe): Poliowirus, Norowirus mysi, Adenowirus.

Pozwala na natychmiastowe ponowne wykorzystanie obiektów w przeciągu zaledwie kilku minut i bez dodatkowego czasu oczekiwania. Nie wytwarza żadnych szkodliwych lub zanieczyszczających produktów ubocznych, gdyż nie wykorzystuje żadnych procesów chemicznych (ulotka w załączeniu).

Wymiary:

- Średnica podstawy elipsoidalnej 800 x 600 mm

- Maksymalna wysokość 183,7 mm

- Długość lampy: 158,2 cm

**Odp. Zamawiający określił wymagania techniczne w SWZ załącznik nr 1a. Złożone przez Państwa w tej formie zapytanie nie pozwoli porównać i ocenić złożonych ofert. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**