# Załącznik nr 4 do WET

# INFORMACJA O POJEŹDZIE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Dane** |
|  | * producent | - |  |
|  | * marka handlowa | - |  |
|  | * rodzaj pojazdu | - |  |
|  | * rok produkcji | - |  |
|  | * masa własna pojazdu | kg |  |
|  | 1. liczba miejsc (z kierowcą) | liczba miejsc |  |
|  | 1. ładowność | kg |  |
|  | 1. dopuszczalna masa całkowita | kg |  |
|  | 1. hak holowniczy z tzw. bagnetowym mocowaniem zaczepu | TAK/NIE |  |
|  | 1. dopuszczalna masa holowanej przyczepy: |  |  |
|  | bez hamulca | kg |  |
|  | z hamulcem | kg |  |
|  | 1. miejsca (z przodu i z tyłu) do mocowania liny (taśmy) holowniczej (średnica wew. oczka >50mm) | TAK/NIE |  |
|  | 1. silnik wysokoprężny o mocy | kW |  |
|  | 1. skrzynia biegów ręczna lub automatyczna z ilością przełożeń do przodu | ilość przełożeń |  |
|  | 1. układ jezdny 4 x 2 | TAK/NIE |  |
|  | 1. pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy do opon (opony z wkładką typu Run Flat) | TAK/NIE |  |
|  | 1. komplet kół z ogumieniem zimowym i osłonami ochronnymi śrub (kołpaki ozdobne) | TAK/NIE |  |
|  | 1. system monitorujący ciśnienie w oponach | TAK/NIE |  |
|  | 1. system przeciwdziałający blokowaniu kół ABS | TAK/NIE |  |
|  | * elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESP | TAK/NIE |  |
|  | * system kontroli trakcji ASR | TAK/NIE |  |
|  | * asystent ruszania pod górę | TAK/NIE |  |
|  | * system hamowania awaryjnego | TAK/NIE |  |
|  | * system ostrzegania przed zmianą pasa ruchu | TAK/NIE |  |
|  | * aktywny tempomat | TAK/NIE |  |
|  | * system informujący o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa | TAK/NIE |  |
|  | * wspomaganie układu kierowniczego | TAK/NIE |  |
|  | * regulacja położenia kolumny kierowniczej | ilość płaszczyzn |  |
|  | * gaśnica | TAK/NIE |  |
|  | * podnośnik | TAK/NIE |  |
|  | * lina (taśma) holownicza | TAK/NIE |  |
|  | * apteczka sanitarna | TAK/NIE |  |
|  | * 2 x kamizelka ostrzegawcza koloru żółtego (rozmiar XXL) | TAK/NIE |  |
|  | * trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym | TAK/NIE |  |
|  | * łańcuchu antypoślizgowe na wszystkie koła napędzane | TAK/NIE |  |
|  | * podgrzewane lusterka boczne | TAK/NIE |  |
|  | * dywaniki dla kierowcy i pasażerów | TAK/NIE |  |
|  | * centralny zamek sterowany falami radiowymi | TAK/NIE |  |
|  | * autoalarm sterowany falami radiowymi | TAK/NIE |  |
|  | * immobiliser | TAK/NIE |  |
|  | * elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich | TAK/NIE |  |
|  | * min. po jednym gnieździe 12 V dla kierowcy i pasażera | TAK/NIE |  |
|  | * komputer pokładowy z funkcja „check control” | TAK/NIE |  |
|  | * światła przeciwmgielne | TAK/NIE |  |
|  | * zapalniczka | TAK/NIE |  |
|  | * zamykany schowek w przedziale pasażerskim | TAK/NIE |  |
|  | * urządzenie ogrzewające cały pojazd na postoju, działające niezależnie od pracy silnika | TAK/NIE |  |
|  | * poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażerów | TAK/NIE |  |
|  | * instalacja radiowa z min. dwoma głośnikami i radioodtwarzaczem CD/MP3 z USB lub gniazdem iPod | TAK/NIE |  |
|  | * nawigacja satelitarna na obszarze Polski i Europy | TAK/NIE |  |
|  | 1. czas uruchamiania w tem. -25°C   (z wykorzystaniem wew. lub zew. urządzeń ułatwiających rozruch) | min |  |
|  | 1. możliwość zasilania paliwem do turbinowych silników lotniczych (norma NO-91-A258-2:2018) | TAK/NIE |  |
|  | 1. ilość kilometrów możliwych do przejechania na pełnym zbiorniku paliwa z pełnym obciążeniem | km |  |
|  | 1. przebiegi międzyobsługowe: | - km  - m-cy | -  - |
|  | 1. gwarancja na wszystkie elementy, które nie podlegają normalnemu zużyciu (bez limitu km) | miesięcy |  |
|  | 1. gwarancja na powłoki lakiernicze | miesięcy |  |
|  | 1. gwarancja na perforację elementów nadwozia | miesięcy |  |
|  | 1. gwarancja na eksploatację opon (rok produkcji opony = rok dostawy pojazdu) | miesięcy |  |
|  | 1. gwarancja na akumulatory (rok produkcji akumulatora = rok dostawy pojazdu) | miesięcy |  |
|  | 1. bezpłatne serwisowanie pojazdu w okresie gwarancyjnym | TAK/NIE |  |