|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Opis | J. m. | Ilość |
|  | UZUPEŁNIENIE ORAZ GŁADŹ SKUTYCH TYNKÓW | m2 | 17,5 |
|  | NAŁOŻENIE USZCZELNIACZ/SILIKONU POMIĘDZY ŚCIANĄ A POSADZKĄ W MIEJSCACH SKUTYCH TYNKÓW | mb | 33 |
|  | NAPRAWA PĘKNIĘĆ NA ŚCIANACH | mb | 23 |
|  | ODMALOWANIE COKOŁU FARBĄ OLEJNĄ 10 CM | mb | 150 |
|  | GRUNTOWANIE ŚCIAN GRUNTEM WODNYM, WYKOANIE ZAPRAWEK USZKODZONYCH TYNKÓW | m2 | 284 |
|  | MALOWANIE ŚCIAN W GARAŻU I KORYTARZU POWYŻEJ LAMPERII DO PEŁNEGO KRYCIA | m2 | 186 |
|  | POMALOWANIE LAMPERII W GARAŻU H = 1,4 m OD GÓRY COKOŁU DO PEŁNEGO KRYCIA | m2 | 62 |
|  | POMALOWANIE LAMPERII W KORYTARZU H = 1,4 m OD GÓRY COKOŁU DO PEŁNEGO KRYCIA | m2 | 98 |
|  | MALOWANIE STRUKTURY ELEWACYJNEJ W GARAŻU | m2 | 73 |
|  | MALOWANIE SUFITU W GARAŻU OK 10 M2 | m2 | 10 |
|  | DOŁOŻENIE COKOŁU Z PŁYTEK | mb | 7 |
|  | SKUCIE ZAWILGOCONEGO TYNKU I IZOLACJA USZCZELNIACZEM  | m2 | 3 |

OPIS PTRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Preparat do iniekcji jaki posiada KW PSP w Warszawie to „Suchy Mur” firmy Ultrament

Farba po stronie Zamawiającego, pozostałe materiały po stronie Wykonawcy.

Utylizacja odpadów wytworzonych podczas realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy

Zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.
Przewidujemy możliwość udostępnienia obiektu do przeprowadzenia wizji lokalnej do dnia
23 maja 2024 r.

W celu umówienia terminu wizji lokalnej proszę kontaktować się z sekc. Michał Radzio pod nr tel. 22 55 95 286 lub na adres e-mail mradzio@mazowsze.straz.pl