MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982 Bielsk Podlaski dnia 08 lutego 2023 r.

**Izp 271.2.2023**

**Do Wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:

**PRZEBUDOWA ULICY NIECAŁEJ, DŁUGOSZA ORAZ CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄ**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia złożony przez Wykonawców, Zamawiający poniżej przedstawia swoje stanowisko:

|  |
| --- |
| ***Pytania z dnia 03.02.2023 r.***  |
| **Pytanie nr 1** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający na przedmiotowym zadaniu przewiduje częściowe płatności za wykonane roboty, jeśli tak prosimy o podanie harmonogramu dla faktur częściowych. |
| **Odpowiedź nr 1**Zamawiający informuje, że przewiduje częściowe płatności za wykonane roboty zgodnie z zapisami § 7 projektu umowy stanowiącym załącznik 6 do SWZ .  |
| **Pytanie nr 2**Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wynagrodzenie za wykonane roboty będzie ryczałtowe czy na podstawie obmiarów za faktycznie wykonane roboty na podstawie cen jednostkowych z kosztorysów ofertowych? |
| **Odpowiedź nr 2**Zamawiający informuje, że wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzeniem kosztorysowym zgodnie z zapisami w projekcie umowy stanowiącym załącznik 6 do SWZ . |
| **Pytanie nr 3**Dot. ul.Niecałej. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w zakres wykonania robót wchodzi odcinek kanału deszczowego z rur PVC fi 600 L=55 mb wraz z dwiema studniami betonowymi oraz dwoma wpustami deszczowymi DN500. Nadmieniamy, iż zapisy SWZ oraz „ogłoszenie o zamówieniu” nie przewidują tych robót, a dokumentacja techniczna zawiera przedmiotowy zakres. |
| **Odpowiedź nr 3**W zakres wykonywanych robót w ul. Niecałej nie wchodzi budowa:- kanału deszczowego z rur PVC Ø 600 mm L=55 m,- przykanalików do wpustów deszczowych PVC Ø 200 mm L=11 m,- dwóch studni betonowych DN 1200 mm, - dwóch wpustów deszczowymi DN 500 mm.  |
| **Pytanie nr 4**Dot. ul. Niecała, Długosza. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że regulacja pionowa istniejących studzienek będzie polegać jedynie na dostosowaniu wysokościowym istniejących zwieńczeń żeliwnych do nowej niwelety drogi, bez wymiany włazów oraz pokryw nastudziennych. |
| **Odpowiedź nr 4**Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wymiany włazów żeliwnych oraz pokryw nastudziennych. W przypadku gdy podczas realizacji budowy zajdzie potrzeba wymiany włazów oraz pokryw, przedmiotowe roboty zostaną rozliczone kosztorysem robót dodatkowych. |
| **Pytanie nr 5**Dot. ul. Długosza. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaka jest faktycznie długość kanału deszczowego fi 300 do wybudowania? Kosztorys ofertowy oraz SWZ zakłada 156 mb natomiast dokumentacja mówi o 168 mb - 3,9 mb - istniejąca do granicy pasa drogowego ul. Dubiażyńskiej. |
| **Odpowiedź nr 5**Zgodnie z dokumentacja projektową długość kanału deszczowego PVC Ø 315 mm wynosi: L=168,0 m |
| **Pytanie nr 6**Dot. ul.Długosza/Reymonta. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co do ilości zasuw DN 100 koniecznych do wbudowania na w/w zakresie. Kosztorys przewiduje 7 szt zasuw, natomiast z dokumentacji technicznej wynika, iż ma ich być 8 szt. |
| **Odpowiedź nr 6**Do wyceny należy przyjąć 8 szt. zasuw DN 100 mm.  |
| **Pytanie nr 7**Dot. ul.Długosza/Reymonta. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zapisu KO poz.nr 55. Czy Zamawiający przewidział jedynie montaż samej opaski na nowobudowanym rurociągu czy opaski z zasuwą odcinającą domową? |
| **Odpowiedź nr 7**W skład pozycji nr 55 kosztorysu ofertowego robót sanitarnych wchodzi: opaska do nawiercania do rur PE, zasuwa do przyłączy domowych, obudowa zasuw, płyta podkładowa, skrzynka uliczna.  |
| **Pytanie nr 8**Dot. ul.Łącznik. Czy nawierzchnia ul. Żurawiej jest objęta gwarancją? Jeśli tak zwracamy się z prośbą o udostępnienie warunków Gwaranta zgodnie z którymi mogą być prowadzone roboty na w/w ulicy Żurawiej. |
| **Odpowiedź nr 8**Istniejąca nawierzchnia ul. Żurawiej jest objęta gwarancją. W zakresie zaplanowanej budowy kanalizacji deszczowej jej Wykonawca udzieli nowej gwarancji w bezpośrednim zakresie obszaru wykonywanych robót.  |
| ***Pytania z dnia 07.02.2023 r.***  |
| **Pytanie nr 9**Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji technicznej branży elektrycznej (oświetleniowej) w zakresie ul. Orzeszkowej. |
| **Odpowiedź nr 9**Dokumentacja techniczna branży elektrycznej w zakresie ul. Orzeszkowej została dołączona do przetargu w dniu 08.02.2023r. modyfikacją SWZ Nr 2. |

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

BURMISTRZ MIASTA

*Jarosław Borowski*