**Równiarka**

**Świadczenie usług równania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Orzysz**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

1. Profilowanie nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych w Gminie Orzysz równiarkami drogowymi z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni zapewniające spływ wód.
2. Profilowanie dróg rozliczane będzie w systemie godzinowym.

Podstawą do rozliczania robót będzie cena brutto za jedną godzinę pracy równiarki na drodze (dojazd 50 % ceny brutto)

1. Cena jednostkowa brutto nie może ulec zmianie w całym okresie realizacji zamówienia.
2. Rozpoczęcie prac związanych z profilowaniem dróg gruntowych Wykonawca rozpocznie w terminie max. do 3 dni roboczych (lub w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę), od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamówienie składane będzie przez upoważnione osoby, telefonicznie .
3. Profilowanie dróg należy wykonać przy sprzyjających warunkach pogodowych w terminie od dnia podpisania umowy do 28.12.2024 r., przy czym ok. 80% robót przypadałoby na miesiące: kwiecień - maj, wrzesień - październik,.
4. Ilość przepracowanych przez sprzęt godzin na terenie Gminy Orzysz i danego sołectwa, ulicy potwierdzać będzie upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
5. Rozliczenie za pracę wynajmu równiarki drogowej następować będzie na podstawie ceny jednostkowej wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. **Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem profilowanie dróg gruntowych za pomocą równiarki samojezdnej o mocy silnika 80-150 KM wraz z operatorem.**
7. Celem zapewnienia odpowiedniego wykonania zadania wykonawca winien dysponować urządzeniem zaprojektowanym i przeznaczonym do prac drogowych o szerokości lemiesza powyżej 3 m z możliwością ustawiania płaszczyzny pracy i profilowania zadanych spadków nawierzchni drogi.
8. Wykonawca realizujący zadanie polegające na profilowanie dróg gruntowych równiarką, odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie profilowanych dróg i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie profilowanych dróg stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku. Nie dotyczy to zdarzeń losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.
9. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody, dotyczące pracowników, osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami.
10. Szacunkowa liczba godzin pracy sprzętu: 425 godz. – przewidywana ilość pracy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżącego zapotrzebowania .

**Termin i zakres prac.**

Prace polegające na profilowaniu dróg gminnych prowadzone będą w okresie od podpisania umowy do 28.12.2024 r. w zależności od potrzeb.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do podjęcia robót drogowych objętych przedmiotem zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia.

**Samochód samowyładowczy o ładowności i koparko-ładowarka**

**Świadczenie usług sprzętowych w zakresie remontów dróg i placów gminnych na terenie gminy Orzysz**

**Przedmiotem zamówienia są:**

1. Usługi transportowe samochodem samowyładowczym o ładowności od 15-20 ton na terenie Gminy Orzysz , materiałów sypkich (żwir , piasek, czarnoziem, gruz) oraz innych materiałów budowlanych .
2. Usługi koparko-ładowarki samojezdnej o pojemności łyżki nie mniej niż 1 m³ i mocy powyżej 80 KM, polegające na załadunku materiałów, plantowaniu terenu na terenie Gminy Orzysz .
3. Prace będą rozliczane za godz. pracy koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego, czas pracy rozpocznie się od przyjazdu sprzętu na miejsce wskazane przez zamawiającego.
4. Od czasu pracy odliczany będzie czas awarii i niesprawności sprzętu bądź obsługi, oraz czas postoju. Wynagrodzenie dla wykonawcy liczone będzie za faktyczny czas wykonane usługi potwierdzony na karcie pracy sprzętu przez przedstawiciela Zamawiającego
5. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków , dotyczących pracowników , osób trzecich powstałych   
   w związku z prowadzonymi robotami.
7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do podjęcia robót transportowych objętych przedmiotem zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od powiadomienia.
8. Szacunkowa liczba godzin pracy sprzętu:

130 godz. – samochód samowyładowczy

297- koparko-ładowarka

przewidywana ilość pracy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżącego zapotrzebowania .