Zamość, dnia 23-05-2024 r.

*Zamawiający:*

**Gmina Zamość**

**ul. Peowiaków 92**

**22-400 Zamość**

**INFORMACJA WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: „Rozbudowa drogi gminnej nr 110389 w m. Zawada i Płoskie (od km 0+000,00 do km 1+975,00).”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

Na profilu kanalizacji deszczowej studni SCH25, SCH26 i SCH24 mają wskazane rzędne dna na rysunku odpowiednio 235,15; 235,10; 235,20. Ich rzędne na profilu to 235,15; 233,35 oraz 232,20. Prosimy o przesłanie poprawnego profilu lub szczegółu studni, ponieważ nie jest wiadome jaką głębokość powinny mieć studnie SCH25, SCH26 i SCH24. Jeżeli przyjąć rzędne studni SCH26 i SCH24 z profilu to studnie te będą miały głębokość odpowiednio 8,25 m oraz 9,5 m.

**Odpowiedź 1:**

Całkowita głębokość studni chłonnej SCH25 wynosi 6,5 m co jest zgodne z rzędnymi na projekcie zagospodarowania terenu.

Studnie SCH24 i SCH 26 również mają głębokość 6,5 m, zmienią się tylko rzędne rurociągu przy studniach tj. zamiast rzędnej 233,35 prawidłowa rzędna powinna być 240,35.

Odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ.

***Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość ..........................................*** Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu