**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

**Komputer AIO 23,8” (nowy) – 26szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Model | Komputer AIO23,8 |
| Element konfiguracji | Komputer Wymagania minimalne |
| Ekran | przekątna: min. 23,8 caliRozdzielczość min. 1920x1080Typ ekranu: Matowy, LED, IPS |
| Procesor | obsługujący min. (rdzenie/wątki): 10/12 o wydajności co najmniej 13,650 według rankingu passmark-cpumarkt z dn. 2023-09-11 znajdującego się na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu\_list.php, (załącznik A) |
| Pamięć operacyjna | min. 8GB DDR4 |
| Dysk twardy | SSD o pojemności min. 512GB, M.2 PCI-e  |
| Karta graficzna | Zintegrowana |
| Łączność | Wi-Fi 5LAN 10/100/1000 MbpsBluetooth |
| Porty/złącza (wbudowane) | USB 2.0 - 2 szt.USB 3.0 - 2 szt.RJ-45 (LAN) - 1 szt.HDMI - 1 szt.Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. (lub dwa osobne porty audio)Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości min. 0,9Mpix |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana,Wbudowane dwa mikrofony,Wbudowane głośniki stereo |
| Wyposażenie dodatkowe | klawiatura przewodowa producenta komputeramysz przewodowa producenta komputera |
| Bezpieczeństwo | Możliwość zabezpieczenia linką (np.port Kensington Lock)Wbudowany moduł TPMKamera z wbudowaną zaślepką |
| Zasilacz | oryginalny, dedykowany do komputera, tego samego producenta co komputer |
| Oprogramowanie |   |
| Zainstalowany system operacyjny (zgodnie z załącznikiem B) z kluczem wpisanym w biosie komputera  |
| Oprogramowanie do aktualizacji sterowników:Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. |
| Dodatkowe informacje |   |
| Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |
| Gwarancja producenta realizowana przez autoryzowany serwis producenta lub wykonawcy zapewniająca dostarczenie sprawnego sprzętu zastępczego po zgłoszeniu awarii na warunkach opisanych w umowie. Gwarancja musi oferować przez cały okres: usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki- w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem. |
| Gwarancja | 36 miesięcy (gwarancja producenta) |
| Kolor | Czarny/ciemny/srebrny |

**Oferuję:**

Nazwa modelu wraz z kodem producenta (part numer):

……………………………………………………………..

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej